                   +--------------------------------------+
                   |       Sauvegarde de partition        |
                   |                                      |
                   |   http://www.partition-saving.com    |
                   | Copyright (c) 1999-2009 D. Guibouret |
                   +--------------------------------------+

                                    Manuel

Table des matières
------------------

  1- Préambule
  2- Présentation
  3- Configuration nécessaire
  4- Fonctionnement de l'interface
     a) L'interface fenêtre textuelle
     b) L'interface ligne de commande
  5- L'utilisation du programme
  6- La sauvegarde d'élément
     a) Choix du support:
     b) Choix de l'élément source:
     c) Partie à sauver:
     d) Emplacement des fichiers de swap:
     e) Choix du fichier:
     f) Choix de la taille du fichier:
     g) Choix de la compression:
     h) Fenêtre de sauvegarde:
     i) Création du fichier d'options:
     j) Exemples:
  7- La restauration d'élément
     a) Choix du fichier:
     b) Choix de l'élément destination:
     c) Fenêtre de restauration:
     d) Exemples:
  8- La copie d'élément
     a) Choix du support:
     b) Choix de l'élément source:
     c) Partie à sauver:
     d) Choix de l'élément destination:
     e) Fenêtre de copie:
     f) Exemples:
  9- La copie de fichier
 10- La vérification de fichier
 11- La mise à jour du registre Windows 2000/XP/Vista
     a) Choix du support où Windows est installé:
     b) Choix de l'élément où Windows est installé:
     c) Nom du répertoire où Windows est installé:
     d) Choix du disque où est la partition à mettre à jour:
     e) Choix de la partition à mettre à jour:
     f) Lettre de la partition à mettre à jour:
     g) Confirmation:
     h) Exemple:
 12- La mise à jour de la configuration de démarrage de Windows Vista
     a) Choix du support amorçable:
     b) Choix de l'élément amorçable:
     c) Choix du disque où est la partition à mettre à jour:
     d) Choix de la partition à mettre à jour:
     e) Entrée de démarrage à mettre à jour:
     f) Confirmation:
 13- La mise à jour du fichier BOOTSECT.DOS/BOOTSECT.BAK
     a) Choix du support où est le fichier BOOTSECT.DOS/BOOTSECT.BAK:
     b) Choix de l'élément où est le fichier BOOTSECT.DOS/BOOTSECT.BAK:
     c) Confirmation:
 14- La correction de la définition physique d'un disque dans un secteur de
démarrage
     a) Choix du support où corriger le secteur de démarrage:
     b) Choix de l'élément contenant le secteur de démarrage:
     c) Correction de la valeur du premier secteur:
     d) Choix de la nouvelle définition physique:
     e) Entrée de valeurs manuelles:
     f) Confirmation:
 15- Le remplacement d'un secteur de démarrage ou d'un superbloc par sa copie
     a) Choix du support où copier le secteur de démarrage/superbloc:
     b) Choix de l'élément contenant le secteur de démarrage/superbloc:
     c) Choix de la copie à utiliser:
     d) Explorer la partition:
     e) Confirmation:
 16- La simulation d'un élément
     a) Utilisation du driver:
     b) Simulation d'élément:
     c) Remarques:
 17- La création de fichiers sur un lecteur NTFS
 18- L'annulation des mauvais secteurs d'un système de fichier
     a) Choix du support où les mauvais secteurs doivent être annulés:
     b) Choix de l'élément où les mauvais secteurs doivent être annulés:
     c) Confirmation:
     d) Exécution:
 19- L'exploration de partition
     a) Choix du support où est la partition à explorer:
     b) Choix de la partition à explorer:
     c) Fenêtre d'exploration:
     d) Fenêtre de visualisation:
     e) Fenêtre d'édition:
     f) Destination de la copie:
     g) Exécution de la copie:
 20- L'exploration de sauvegarde
 21- Charger un fichier d'options
 22- Format du fichier d'options
 23- Le montage de partition
 24- Notes sur les éléments sauvegardables
     a) Le disque complet:
     b) Le Master Boot Record:
     c) Les premiers secteurs du disque:
     d) La table des partitions:
     e) Les partitions (tous les secteurs):
     f) Les partitions (uniquement les secteurs occupés):
     g) Les partitions FAT (12, 16 et 32) (DOS/Windows):
     h) Les partitions ext2fs/ext3fs (Linux):
     i) Les partitions NTFS:
     j) Le secteur de démarrage/superbloc:
     k) Les disquettes:
     l) Les périphériques DOS/Windows/Linux:
 25- Différences entre les versions DOS et Windows
     a) Toutes les versions Windows:
     b) Windows avant Windows 95:
     c) Windows 95/98/Me:
     d) Windows NT/2000/XP/Vista/...:
     e) Windows 64 bits:
 26- Différences entre les versions DOS et Linux
     a) Toutes les versions Linux:
     b) Les versions sécurisée de Linux:
     c) Linux 64 bits:
 27- Ce qui n'est pas supporté
 28- Ce qui n'a pas pu être testé
 29- Remerciements


1- Préambule
------------

Ce programme peut être copié et redistribué librement. Il ne peut en aucun cas
être vendu que ce soit seul ou inclus dans un autre programme. Tout ce qui est
dans ce paquetage doit être conservé ensemble dans sa forme originelle.

Ce programme est fourni tel quel sans aucune garantie. Aucune poursuite ne
pourra être engagée contre l'auteur en cas de dommages causés par ce
programme.

Ce fichier est la version complète du manuel et contient de nombreux détails.
Si vous débutez avec Partition-Saving, vous pouvez commencer par lire le HOWTO
pour comprendre le fonctionnement global, puis revenir à ce fichier si vous
voulez plus de détails.

Toutes les remarques sont les bienvenues.


2- Présentation
---------------

Ce programme a pour but de réaliser la sauvegarde, la restauration et la copie
d'éléments d'un périphérique de stockage. Un élément peut être un disque dur
complet, une disquette, le Master Boot Record (le premier secteur du disque
dur contenant le code de démarrage), la table des partitions ou une partition.
Ceci permet de sauver le contenu d'un disque dur pour pouvoir ensuite le
restaurer en cas de problème sans nécessiter de passer du temps à tout
réinstaller et reconfigurer.
Ce programme est composé d'un exécutable permettant de réaliser les tâches
suivantes:

  - la sauvegarde d'un élément (disque dur, partition, disquette,
    périphérique).
  - la restauration d'un élément.
  - la copie d'un élément.
  - la copie des fichiers créés par le programme tout en changeant leur taille
    ou leur compression.
  - la vérification des fichiers créés.
  - la mise à jour des définitions de partitions de la base de registres
    Windows 2000/XP/Vista.
  - la mise à jour du fichier BOOTSECT.DOS/BOOTSECT.BAK.
  - l'exploration d'une partition.
  - la simulation d'élément à partir des fichiers créés.
  - la création de fichiers sur un lecteur NTFS sous Windows pour pouvoir les
    utiliser lors de la sauvegarde.
  - l'annulation des informations sur les secteurs défectueux d'un système de
    fichier.
  - la correction de la définition physique du disque (le numéro du premier
    secteur de la partition, le nombre de têtes et de secteurs par piste) dans
    un secteur de démarrage FAT et NTFS.
  - le remplacement du secteur de démarrage FAT ou NTFS ou du superbloc
    ext2/ext3 par sa copie si jamais celui originel est endommagé.

Pour tout renseignement sur le partitionnement ou sur le programme veuillez
vous référer aux informations additionnelles.


3- Configuration nécessaire
---------------------------

Matériel:

  - 386 ou supérieur.
  - 4 Mo de mémoire (peut marcher à moins mais la compression des données
    pourrait ne pas être possible). La mémoire DOS disponible doit être au
    moins de 300 Ko.

Logiciel:

  - DOS (version >= 3.3) pour la version DOS.
  - toute version de Windows hors les versions 3.1 pour la version Windows
    (veuillez vous référez au chapitre 25 pour connaitre les contraintes selon
    les versions).
  - toute version de Linux ayant une version de noyau >= 2.5.4 et de glibc >=
    2.2 pour la version Linux (veuillez vous référez au chapitre 26 pour
    connaitre les contraintes).

Pour utiliser la version DOS, il vous faudra une disquette ou un CD de
démarrage DOS (ou une partition DOS sur votre disque dur). Si vous n'en avez
pas, vous pouvez utiliser la disquette fournie avec Partition Saving (cf. la
documentation spartbdk) pour créer une disquette ou un CD de démarrage. Vous
pouvez également créer votre propre disquette (cf. la question 10 de la FAQ).
Pour utiliser la version Windows, il vous faudra une deuxième installation de
Windows ou un CD WinPE ou BartPE ou utiliser la console de réparation de
Windows Vista car le programme ne peut pas sauver/restaurer le système actif.
Pour utiliser la version Linux, il vous faudra une deuxième installation de
Linux ou un liveCD ou utiliser la console de réparation qui est présente sur
la plupart des CD d'installation car le programme ne peut pas sauver/restaurer
le système actif.
Il est déconseillé d'utiliser ce programme sous un émulateur pour accéder à un
disque non émulé (surtout s'il fonctionne dans un environnement multitâches).
Le programme doit être utilisé après un démarrage de l'ordinateur qui ne
laisse aucun OS en mode de veille prolongée car dans ce cas, les modifications
faites par ce programme peuvent empêcher le redémarrage de cet OS ou l'OS peut
défaire ce que ce programme a fait.
Il vous faut également une partition FAT, NTFS ou ext2 (ou tout autre système
de fichier pour lequel vous avez un driver DOS permettant d'y accéder) afin de
créer le fichier de sauvegarde (cela n'est pas nécessaire si vous voulez
utiliser uniquement la copie de partition puisqu'aucun fichier n'est créé).


4- Fonctionnement de l'interface
--------------------------------

Deux types d'interfaces sont disponibles:

  - l'interface de type fenêtre textuelle qui présente les informations sous
    forme de fenêtre pilotable au clavier ou à la souris.
  - l'interface de type ligne de commande qui présente les informations d'une
    manière basique et s'utilisant uniquement avec le clavier.

L'interface par défaut est la première. La seconde est là uniquement afin de
résoudre des problèmes d'incompatibilités avec certains ordinateurs.
Pour savoir comment choisir l'interface veuillez vous référer au chapitre 5.

  a) L'interface fenêtres textuelles

Cette interface se pilote au clavier ou à la souris. Les touches communes à
toutes les fenêtres sont:

  - Tab, flèche bas ou flèche droite pour pouvoir passer d'un élément à un
    autre dans une fenêtre.
  - Maj+Tab, flèche haut ou flèche gauche pour pouvoir passer d'un élément à
    un autre dans une fenêtre (en sens inverse par rapport à Tab).
  - Ctrl+Tab pour passer d'une fenêtre à une autre.
  - Alt+Tab pour passer d'une fenêtre à une autre (en sens inverse par rapport
    à Ctrl+Tab).
  - Des correspondances de touches sont définies pour associer à une touche de
    déplacement une combinaison utilisant la touche Control:
                     +-----------------------+-------------+
                     | Touche de déplacement | Combinaison |
                     +-----------------------+-------------+
                     | Home                  | Ctrl+B      |
                     +-----------------------+-------------+
                     | End                   | Ctrl+E      |
                     +-----------------------+-------------+
                     | Fléche bas            | Ctrl+D      |
                     +-----------------------+-------------+
                     | Fléche haut           | Ctrl+O      |
                     +-----------------------+-------------+
                     | Fléche droite         | Ctrl+K      |
                     +-----------------------+-------------+
                     | Fléche gauche         | Ctrl+L      |
                     +-----------------------+-------------+
                     | Page-Down             | Ctrl+N      |
                     +-----------------------+-------------+
                     | Page-Up               | Ctrl+P      |
                     +-----------------------+-------------+
                     | BackSpace             | Ctrl+H      |
                     +-----------------------+-------------+
                     | Delete                | Ctrl+J      |
                     +-----------------------+-------------+
                     | Insert                | Ctrl+Y      |
                     +-----------------------+-------------+
                     | Return                | Ctrl+M      |
                     +-----------------------+-------------+
                     | Tab                   | Ctrl+F      |
                     +-----------------------+-------------+
                     | Shift+Tab             | Ctrl+G      |
                     +-----------------------+-------------+
                     | Alt+Tab               | Ctrl+T      |
                     +-----------------------+-------------+
                     | Ctrl+Tab              | Ctrl+W      |
                     +-----------------------+-------------+

Si aucun élément ne semble sélectionné, appuyez sur une de ces touches pour
sélectionner le premier ou le dernier selon la touche choisie.
En général, la touche Entrée actionne le bouton Ok (si ce n'est pas un bouton
qui est sélectionné) et la touche Escape actionne le bouton Annuler.
Les différents éléments d'une fenêtre sont présentés ci-dessous:

  - Les boutons de commande: pour les activer, il faut appuyer sur la touche
    Entrée quand ils sont sélectionnés ou sur Alt+<la lettre mise en rouge
    dans le nom du bouton> (même si le bouton n'est pas sélectionné).
    Vous pouvez également les activer en cliquant dessus.
    Un bouton est sélectionné quand son fond est noir est qu'il est entouré
    par ">" et "<", sinon son fond est vert.
  - Les lignes d'entrée: c'est ce qui permet d'entrer une donnée. Il suffit de
    taper les caractères pour les ajouter là où est le curseur. Delete et
    BackSpace permettent de supprimer les caractères (respectivement celui du
    curseur et celui avant le curseur). Les flèches droite et gauche
    permettent de se déplacer et les touches Home et End permettent d'aller au
    début ou à la fin de la chaîne. En pressant la touche shift en même temps
    que les touches de déplacement, vous sélectionnez le texte qui sera effacé
    lors de l'appui sur une touche autre que celle de déplacement. En pressant
    Ctrl+A vous sélectionnez tout le texte.
    Enfin la touche Insert permet de se mettre en mode insertion (mode par
    défaut: le curseur est le curseur-souligné) ou remplacement (le curseur
    est le curseur-bloc).
    Avec la souris vous pouvez déplacer le curseur en cliquant à l'endroit où
    vous voulez qu'il soit, faire défiler le texte en cliquant sur les flèches
    à droite ou à gauche, le sélectionner en maintenant le bouton enfoncé en
    même temps que vous déplacez la souris et tout sélectionner en
    double-cliquant.
    Une ligne d'entrée est sélectionnée quand le curseur apparaît dedans.
  - Les listes: elle permet de choisir un élément dans une liste. Les flèches
    haut et bas permettent de se déplacer, les touches Page-Up et Page-Down
    permettent d'aller à la page précédante ou suivante.
    Si la colonne de droite est de couleur différente et contient un # c'est
    que tous les éléments ne sont pas visibles et le # permet de se situer
    dans la liste.
    Si la dernière ligne est de couleur différente et contient un # c'est que
    des colonnes ne sont pas visiables et le # permet de se situer dans
    l'affichage.
    Avec la souris vous pouvez sélectionner un élément. Si la barre de
    défilement apparaît à droite, vous pouvez vous positionner dans la liste
    soit en cliquant à l'endroit voulu dans cette barre de défilement, soit en
    appuyant sur les flèches en haut ou en bas. En double-cliquant sur
    l'élément sélectionné vous activez la commande associée à la liste
    (généralement le bouton Ok).
    L'élément sélectionné d'une liste apparaît avec un fond gris si la liste
    n'est pas sélectionnée, avec un fond noir si elle est sélectionnée.
    Dans le cas où la liste permet de sélectionner plusieurs éléments, vous
    pouvez sélectionner/désélectionner les éléments soit par intervalle en
    maintenant appuyée la touche Shift lors d'un clic souris ou d'un
    déplacement, soit individuellement en maintenant appuyée la touche Ctrl en
    se déplaçant et un clic souris ou l'appui sur la barre espace pour
    sélectionner/désélectionner un élément. Vous pouvez sélectionner tous les
    éléments en appuyant sur Ctrl+A.
  - Les cases à cocher: ces cases permettent d'activer/désactiver une option.
    Afin de changer l'état d'une case il suffit de cliquer dessus ou de
    presser la barre espace quand elle est sélectionnée. La case à cocher est
    activée quand un 'X' apparaît entre les crochets situés à droite, elle est
    désactivée dans le cas contraire.
    Une case à cocher est sélectionnée quand le texte est blanc,
    déselectionnée quand le texte est gris.
  - Les arborescences de répertoire: cet élément permet de sélectionner un
    répertoire sur une partition. Son fonctionnement est similaire aux listes.
    La première ligne ("\") correspond au répertoire racine de la partition,
    les lignes en dessous donne les répertoires de cette partition de façon
    arborescente et dans l'ordre alphabétique. Les répertoires ayant "+- "
    devant leur nom possèdent des sous-répertoires et peuvent être détaillés
    en surlignant ce répertoire et en pressant la touche '+' ou en cliquant
    sur le "+" devant le nom. Les répertoires qui sont détaillés et ont un "--
    " devant leur nom peuvent être réduits en le surlignant et en pressant la
    touche '-' ou en cliquant sur le premier "-".
    Exemple: 
    \
    |- pas de sous-répertoire
    -- sous-répertoires détaillés
    |  |- sous-répertoire 1
    |  `- sous-répertoire 2
    +- sous-répertoires non détaillés
    `- ultime répertoire
    A noter que les accents seront incorrectements affichés du fait des
    différences de codage entre le DOS et Windows.


  b) L'interface ligne de commande
Cette interface est plus basique et ne s'utilise qu'au clavier. A tout moment
l'appui sur la touche Escape arrête l'exécution du programme.
Les différents éléments sont les suivants:

  - Les listes: la liste des éléments est affichée avec un numéro à gauche. Il
    vous suffit d'entrer le numéro de l'élément lorsqu'il vous est demandé
    pour le sélectionner. Si jamais la liste dépasse la taille de l'écran, il
    vous faudra appuyer sur une touche pour la faire défiler.
  - L'entrée de données: il vous suffit d'entrer la donnée demandée (par
    exemple un nom de fichier). La touche Delete permet d'effacer le caractère
    précédent le curseur (ce que vous avez déjà entré est affiché à la ligne
    suivante sauf le dernier caractère et vous pouvez continuer d'entrer de
    nouveaux caractères). Il n'est pas possible de déplacer le curseur.
  - Les choix: ils se présentent sous la forme d'une question avec les
    possibilités de réponse entre parenthèses (Exemple: (O/N)). Il vous faut
    donner la réponse parmi un des éléments présentés. La casse des lettres
    n'est pas prise en compte.


5- L'utilisation du programme
-----------------------------

Utilisation:
savepart.exe [-l en|fr|fr_2] [-cm|-nm|-pm] [-f <fichier d'options>] [-ncd]
[-ncs] [-nvd] [-nvf] [-tds] [-cui|-tui|-tuix|-bui|-buix] [-term <terminal>]
[-a|-b|-c|-d|-e|-i|-k|-m|-n|-r|-s|-t|-u|-v|-w|-z]
Pour utiliser la version Windows, spartwin.exe doit être utilisé à la place de
savepart.exe.
Pour utiliser la version Linux, spartlnx.exe doit être utilisé à la place de
savepart.exe.
Dans les versions Windows et Linux les mêmes options sont disponibles,
cependant certaines seront sans effet (voir ci-dessous).

  -l: cette option vous permet de choisir la langue à utiliser. Vous ne devez
l'utiliser que si la langue reconnue automatiquement n'est pas correcte. Si
une erreur apparaît avant que cette option ne soit analysée, le message
d'erreur sera affiché avec la langue détectée automatiquement. Les langues
reconnues sont:

    * en: anglais.
    * fr: français.
    * fr_2: français avec d'autres pages de code.

Sous DOS, la détection de la langue positionne celle-ci en français lors de la
détection de paramètres de configuration utilisée en France, au Canada
français, en Guyane française, aux Antilles françaises et en Polynésie
française. Dans les autres cas, la langue est positionnée en anglais.
Sous Windows, la détection de la langue positionne celle-ci en français, si la
configuration de langue est positionnée en français, sinon la langue est
positionnée en anglais.
Sous Linux, la détection de la langue positionne celle-ci en français, si la
variable d'environnement "LANG" ou "LC_CTYPE" commence avec "fr" (quelque soit
la casse), sinon la langue est positionnée en anglais. Si des caractéres sont
incorrectement affichés (soit avec des carrés ou des points d'interrogation),
il se peut que vous deviez modifier la configuration du terminal de UTF-8 à la
page de code de votre pays (par exemple ISO-8859-1 ou ISO-8859-15 pour la
France) et il faut relancer le programme.
Le paramètre fr_2 est uniquement là au cas où les accents seraient mal
affichés. Il n'est pas automatiquement détecté.

  -cm: cette option est la méthode par défaut d'utilisation de la souris.

  -pm: cette option est une autre méthode d'utilisation de la souris si jamais
la première ne marche pas (c'est la méthode par défaut lors de l'utilisation
de la version DOS sous Windows NT/XP). Elle peut faire que des double click ne
soient pas détectés. Cette option est équivalente à -cm dans la version
Windows. Dans la version Linux, le programme n'essaie pas d'installer son
propre gestionnaire de souris et s'appuie complétement sur le gestionnaire de
ncurses.

  -nm: cette option permet d'empêcher l'utilisation de la souris. Vous ne
devez l'utiliser que si l'utilisation de la souris semble poser problème avec
les 2 méthodes d'utilisations données ci-dessus.

  -f <fichier d'options>: cela vous permet de donner un fichier d'options afin
d'utiliser le mode batch. Pour connaître le format de ce fichier d'options,
veuillez vous référer au chapitre 22.

  -ncd: cette option désactive la vérification que le fichier créé/lu ne doit
pas se trouver sur l'élément sauvé/restauré. Il est conseillé de ne l'utiliser
que si l'attribution des lettres de lecteur DOS est incorrecte. Cette option
n'a aucune influence dans les versions Windows et Linux (la vérification ne
peut pas être désactivée).

  -ncs: cette option désactive la vérification de la taille libre sur le
lecteur où le fichier de sauvegarde est créé. Cela permet de contourner le cas
de driver ne rapportant pas une taille libre correcte, mais vous devez faire
attention en utilisant cette option de ne pas donner une taille maximale de
fichier trop grande sinon la sauvegarde échouera.

  -nvd: cette option désactive la vérification que les secteurs sont
correctement écrits. Ceci accélére la restauration, mais peut empêcher la
détection de secteurs défectueux. La vérification que les secteurs sont
correctement écrits est toujours désactivée dans les versions Windows et Linux
(sauf pour les lecteurs de disquettes dans Windows 9x).

  -nvf: cette option désactive la vérification que les fichiers sont
correctement écrits et que les secteurs sont correctement écrits quand l'accès
par périphérique DOS est utilisé. Ceci accélére la sauvegarde (et la
restauration dans le second cas), mais peut faire que les fichiers créés ou
les périphériques restaurés soient incorrects dans le cas où le disque où ils
sont écrits commence à être défectueux. La vérification que les fichiers sont
correctement écrits est toujours désactivée dans les versions Windows et
Linux.

  -tds: cette option d'activer la vérification de la taille du disque en
fonction du contenu de la table des partitions (pour les disques à accès
étendu) ou par détection du nombre de cylindres (pour les disques à accès
standard). Cette option n'est nécessaire que si les partitions n'apparaissent
pas lors de l'affichage de ce qui peut être sauvé/restauré.

  -cui|-tui|-tuix|-bui|-buix: cette option vous permet de sélectionner
l'interface graphique à utiliser:

    * -cui: interface type ligne de commande.
    * -tui: interface type fenêtres textuelles.
    * -tuix: la même chose que -tui mais en utilisant le mode étendu
      d'affichage (43 ou 50 lignes au lieu de 25). Dans la version Linux, la
      taille du terminal est utilisée.
    * -bui: interface type fenêtres textuelles mais utilisant l'accès à
      l'écran par le BIOS ce qui assure une meilleure compatibilité, mais est
      plus lent. Cette option est équivalent à -tui dans les versions Windows
      et Linux.
    * -buix: la même chose que -bui mais en utilisant le mode étendu
      d'affichage (43 ou 50 lignes au lieu de 25). Cette option est équivalent
      à -tuix dans les versions Windows et Linux.

Si cette option n'est pas donnée, c'est l'interface type fenêtres textuelles
qui est utilisée. Cette option ne doit être utilisée que si cette interface
pose problème (par exemple rien ne se passe quand le programme est lancé).
Dans ce cas il faut commencer par essayer avec l'option -bui, puis si cela ne
marche toujours pas avec l'option -cui.

  -term <terminal>: cette option est une option spécifique à la version Linux.
Dans cette version, si le programme détecte qu'il ne s'exécute pas dans un
terminal, il se relance dans un terminal en utilisant la commande "xterm" (ce
méchanisme est utile si vous double-cliquez sur le programme depuis un
explorateur de fichiers). Cette option permet de forcer la commande pour créer
le terminal X dans lequel exécuter le programme à la place de "xterm" (cette
commande doit accepter l'option "-e" pour pouvoir exécuter un programme). Si
<terminal> est égal à "no", le programme n'essaie pas de lancer de terminal
même s'il détecte qu'il n'est pas exécuté dans un terminal.

  -a|-b|-c|-d|-e|-i|-k|-m|-n|-r|-s|-t|-u|-v|-w|-z: cette option vous permet de
sélectionner l'action à réaliser:

    * -a: corriger la définition physique du disque dans un secteur de
      démarrage.
    * -b: mettre à jour le fichier BOOTSECT.DOS/BOOTSECT.BAK.
    * -c: copier un élément.
    * -d: copier des fichiers créés par le programme afin de les modifier
      (taux de compression, taille maximum, extraction des secteurs occupés,
      ...).
    * -e: explorer une partition.
    * -i: lire des informations du driver.
    * -k: remplacer le secteur de démarrage d'une partition FAT/NTFS ou le
      superbloc d'une partition ext2/ext3 par sa copie.
    * -m: simuler un élément à partir des fichiers de sauvegarde.
    * -n: créer des fichiers sur une partition NTFS depuis Windows NT, 2000,
      XP ou Vista.
    * -r: restaurer un élément.
    * -s: sauver un élément.
    * -t: vérifier des fichiers de sauvegarde.
    * -u: mettre à jour la base de registres Windows 2000/XP/Vista.
    * -v: explorer un fichier de sauvegarde.
    * -w: mettre à jour les données de configuration de démarrage de Windows
      Vista.
    * -z: annuler les informations sur les secteurs défectueux d'un système de
      fichier.

Si cette option n'est pas donnée, le programme vous demande ce que vous
désirez faire. Pour la description des différentes actions, veuillez vous
référer aux chapitres suivants.

Le code de retour du programme est le suivant:

  - 0 s'il s'est exécuté sans problème,
  - 1 si une erreur est apparue,
  - 2 si l'utilisateur a annulé l'exécution,
  - 3 s'il s'est exécuté sans problème mais avec de mauvais secteurs,
  - 255 si une exception a été levée.

Remarques:
----------

  - l'option -f <fichier d'options> ne peut pas être utilisée lors de la copie
    de partition ou de fichier.
  - l'exploration d'une partition nécessite d'utiliser une interface de type
    fenêtres textuelles (elle ne marche pas avec l'option -cui).


6- La sauvegarde d'élément
--------------------------

C'est la partie exécutée si sous utilisez l'option -s ou si vous la
sélectionnez lorsque le programme vous la demande.

L'exécution se déroule selon le diagramme suivant (en dehors du mode batch): 
           Choix du support
                  |
                  V
      Choix de l'élément source
                  |
                  V
          [Partie à sauver]
                  |
                  V
 [Emplacement des fichiers de swap]
                  |<------------------------+---+
                  V                         |   |
           Choix du fichier                 |   |
                  |                         |   |
                  V                         |   |
Choix de la taille maximum du fichier       |   |
                  +-------------------------+   |
                  V                             |
      [Choix de la compression]                 |
                  |                             |
                  V                             |
        Fenêtre de sauvegarde                   |
                  +-----------------------------+
                  V
    Création du fichier d'options
                  |
                  V
                 fin


  a) Choix du support:
Il faut sélectionner le disque, le lecteur de disquette ou le périphérique
DOS/Windows/Linux sur lequel se trouve l'élément à sauvegarder.
Le mode d'accès au disque dur est précisé:

  - accès standard: avec ce mode d'accès on accède au disque dur selon sa
    définition physique (cylindre, secteur, tête). Avec ce mode d'accès la
    taille des secteurs ne peut pas être connue (elle est prise à 512 octets
    qui est la valeur standard, les autres tailles étant exceptionnelles) et
    la taille des disques est limitée à 8 Go.
  - accès étendu: c'est le mode d'accès qui devient le standard. Dans ce mode
    le disque dur est représenté comme une unique piste (on ne se préoccupe
    pas de sa définition physique). Ce mode permet d'utiliser les disques de
    plus de 8 Go, cependant la taille rapportée par ces disques peut être
    fausse (sans que cela n'ait de conséquence). La taille des secteurs peut
    être différente de 512 octets bien que cette valeur reste la plus
    courante.

Dans le cas des lecteurs de disquette, l'accès est obligatoirement standard,
dans le cas des périphériques DOS/Windows/Linux, il apparaît étendu pour
Partition Saving mais comme c'est le driver DOS/Windows/Linux qui fait
l'accès, c'est lui qui choisit le mode.

  b) Choix de l'élément source:
Avec cette fenêtre vous pouvez sélectionner la partie du disque à sauvegarder.
Le support permet de savoir si l'élément est directement en relation avec le
disque ou avec une partition. Dans le cas d'une partition, le support vous
précise si c'est une partition principale ou si c'est une partition définie
dans une partition étendue.
Le numéro de la partition est le numéro tel que reconnu sous Linux.
Le nom du lecteur est le nom du lecteur DOS correspondant à la partition (si
c'est une partition DOS bien sûr). Ceci peut être erroné dans la mesure où de
nouveau type de partition DOS peuvent être définis (par exemple avec Windows95
de nouveaux types ont été définis pour les partitions VFAT16 et FAT32 et rien
n'empêche qu'une évolution semblable se reproduise).
Dans le cas où l'élément est en relation avec le disque le type de l'élément
permet d'identifier l'élément: cela peut être le disque complet, le master
boot record (premier secteur du disque), les secteurs situés avant la première
partition et la table des partitions. Dans le cas où le support est une
partition, le type de l'élément permet d'identifier le type de la partition:
cela permet d'identifier le type d'OS installé dessus. Dans la mesure où les
types de partition ne sont pas normalisés, la liste n'est pas exhaustive.
La taille donne la taille de l'élément. Par défaut elle est exprimée en Mo
sauf si elle est suivie de Ko.
Le nom de la partition est le label (ou nom de volume). Il est affiché quand
il est accessible. Si pour les lecteurs DOS, il semble y avoir une incohérence
entre la lettre du lecteur et le nom de la partition, ce dernier est
certainement juste et le nom du lecteur mal attribué.
Pour les disquettes, cette fenêtre n'apparaît pas.
Pour les périphériques DOS/Windows, vous pouvez sélectionner le périphérique à
sauver dans la liste vous présentant tous ceux que le DOS/Windows connait
comme ayant un accès par secteur. Pour la version DOS, ils seront limités à
ceux ayant un système de fichier FAT puisque c'est le seul système de fichier
reconnu par le DOS. Pour les périphériques Linux, il donne la liste des
périphériques block qui apparaissent dans le fichier /etc/fstab et qui ne sont
pas montés.

Remarques:
----------

  - Si vous choisissez de sauvegarder une partition principale de type
    étendue, vous sauvegardez toutes les partitions définies dans cette
    partition étendue (toutes celles qui ont pour support "Etendue
    n°<partition étendue choisie>").
  - Si vous n'avez qu'une seule partition avec le type 42 (disque dynamique)
    ou 8e (Linux LVM), le disque est utilisé avec le nouveau format de
    partitionnement dynamique qui n'est pas supporté par la version DOS de
    Partition Saving. Vous ne pourrez sauver le contenu de ce disque qu'en
    utilisant les périphériques Windows dans la version Windows (dans le cas
    d'un volume dynamique Windows).
  - Si vous avez une partition avec le type 44 (GoBack), c'est parce que vous
    utilisez Norton GoBack qui a son propre méchanisme de partitionnement.
    Vous devez le désactiver pour pouvoir sauver la partition.
  - Si aucune partition n'apparaît, cela peut être que la table des partitions
    est invalide. Vous pouvez utiliser l'outil partinfo pour le vérifier. Si
    le problème est du à une différence de taille du disque selon l'OS
    utilisé, vous pouvez utiliser l'option "-tds" ou utiliser une version de
    Partition Saving qui s'exéte sur l'OS ayant servi à créer les partitions
    (cette seconde option étant préférable).

  c) Partie à sauver:
Cette fenêtre n'apparaît que si la partition choisie est un des types dont il
est possible de ne sauver que les secteurs occupés. Dans ce cas elle vous
propose les choix suivants:

  - "Tous les secteurs": dans ce cas tous les secteurs de la partition seront
    sauvés sans tenir compte du fait qu'ils soient occupés ou pas. Cela fait
    bien sûr que la sauvegarde est plus grosse que dans les cas suivants, mais
    peut permettre de sauver la partition même si celle-ci est fortement
    endommagée (par exemple pour pouvoir la sauver avant de tenter des
    solutions extrêmes pour la réparer). La contrainte de cette solution est
    que la restauration devra se faire sur une partition ayant exactement le
    même format (le disque doit avoir la même taille et définition physique et
    la partition avoir la même taille et être à la même place).
  - "Les secteurs occupés": dans ce cas seuls les secteurs occupés sont
    sauvés. Cela à l'avantage que la sauvegarde nécessite moins de place que
    dans le cas précédent et permet également de pouvoir restaurer la
    partition sur une partition différente (elle peut être sur un disque
    différent, à un emplacement différent et avec une taille différente), en
    tenant compte néanmoins de quelques contraintes de taille. L'inconvénient
    est que ce type de sauvegarde nécessite plus de mémoire et que la
    sauvegarde peut ne pas aboutir si votre partition est endommagée (par
    exemple des secteurs importants sont endommagés).
  - "L'élément sur lui-même": ce cas ne s'applique qu'aux partitions de type
    FAT, NTFS et ext2. Il est identique au cas précédent, mais permet
    également de créer le fichier de sauvegarde sur la partition sauvegardée
    (ce qu'il NE faut surtout PAS faire pour les 2 cas précédents). Vous ne
    devez choisir cette option que si vous allez utiliser les possibilités
    internes de l'outil pour accéder aux partitions FAT, NTFS et ext2 (via le
    montage de partition), pas si vous avez un autre moyen d'y accéder. Si
    vous choisissez cette option, la partition est automatiquement montée pour
    pouvoir y accéder si ce n'est pas encore le cas. Les contraintes sont que
    cela nécessite plus de place mémoire et que lors de la restauration il
    faudra faire un scandisk sur la partition restaurée (après avoir redémarré
    l'ordinateur) afin de corriger des erreurs éventuelles sur la taille des
    fichiers créés (ceux que vous avez utilisés lors de la restauration sont
    corrects, ce sont ceux sur la partition restaurée qui ne le sont pas).
    Pour les partitions FAT16, FAT32, NTFS et ext2 cette vérification est
    activée automatiquement lorsque vous redémarrez. Pour les partitions FAT12
    il faut que vous le fassiez à la main.
    Pour les partitions FAT et ext2, il est préférable de ne pas effacer un
    fichier existant car cela peut amener plus d'erreurs que de créer un
    nouveau fichier. Pour les partitions NTFS, il n'y a pas cette contrainte
    (de plus il n'y a pas le choix).
  - "Les secteurs occupés sans les fichiers de swap": ce cas ne s'applique
    qu'aux partitions de type FAT et NTFS. Dans ce cas seuls les secteurs
    occupés sont sauvegardés et le contenu des fichiers de swap n'est pas
    sauvegardé (Windows réinitialisera ce contenu au premier démarrage après
    la restauration). Les fichiers de swap peuvent être "386spart.par",
    "win386.swp", "vmmhiber.w9x", "pagefile.sys" et "hiberfil.sys" pour une
    partition FAT et "pagefile.sys" et "hiberfil.sys" pour une partition NTFS.
    Cette option permet de réduire la taille des sauvegardes, mais nécessite
    un peu plus de mémoire que de ne sauver que les secteurs occupés.
  - "L'élément sur lui-même sans les fichiers de swap": ce cas est la
    concaténation des 2 cas précédants.
  - "Le secteur de démarrage" (partition FAT/NTFS) ou "Le super bloc"
    (partition ext2/ext3): cela permet de sauver les secteurs décrivant le
    système de fichier (le premier secteur pour une partition FAT/NTFS, les
    2048 premiers octets pour une partition ext2/ext3). Cette option n'est pas
    vraiment utile sauf pour se prémunir contre un virus de boot.

Dans le cas où la partition ne serait pas une partition pour laquelle il est
possible de ne sauver que les secteurs occupés ou dans le cas où vous auriez
choisi un élément en relation avec le disque, cette fenêtre n'apparaît pas et
tous les secteurs sont sauvés.
Pour avoir plus de renseignements sur la sauvegarde des secteurs occupés,
veuillez vous référer au chapitre 24.

Remarque:
---------

  - une fenêtre vous informant de la recherche du dernier secteur occupé
    apparaît entre le choix de la taille du fichier et la fenêtre de
    sauvegarde. Dans le cas où vous choisissez une des deux options où il ne
    faut sauver que les secteurs occupés, cette fenêtre peut rester afficher
    relativement longtemps. Dans le cas où vous sauvez tous les secteurs, vous
    ne la verrez probablement pas, car elle est affichée très briévement.

  d) Emplacement des fichiers de swap:
Cette fenêtre n'apparaît que si vous avez choisi l'option "L'élément sans les
fichiers de swap" ou "L'élément sur lui-même sans les fichiers de swap" dans
la fenêtre précédente. Elle permet d'indiquer au programme dans quel
répertoire se trouvent les fichiers de swap. En plus du répertoire que vous
indiquez ici, le programme recherche également ces fichiers sur le répertoire
racine (vous pouvez bien sûr lui donner à nouveau le répertoire racine ici).
En règle générale les fichiers de swap se trouvent soit sur la racine soit
dans le répertoire Windows. Pour sélectionner le répertoire vous devez vous
déplacer dans l'arborescence (en affichant les sous-répertoires d'un
répertoire en pressant la touche '+' quand celui-ci est sélectionné en cas de
besoin) jusqu'à ce que vous l'atteigniez puis appuyer sur la touche Entrée ou
cliquer sur le bouton Ok.

  e) Choix du fichier:
Dans cette fenêtre vous pouvez choisir le nom et l'emplacement du fichier de
sauvegarde. Pour cela vous pouvez taper dans la ligne "Fichier" le nom du
fichier (avec éventuellement son emplacement) ou en sélectionner un dans la
liste des fichiers ou vous déplacer dans l'arborescence à l'aide de la liste
des lecteurs et des répertoires. Par défaut "*.*" est affiché ce qui signifie
que tous les fichiers sont affichés. Vous pouvez également créer des
répertoires (cela NE doit PAS être fait sur la partition sauvée, même si vous
avez choisi de la sauver sur elle-même) ou monter une partition. Le montage de
partition permet d'accéder à une partition qui n'est normalement pas
accessible par le DOS/Windows, notamment les partitions NTFS (pour la version
DOS) ou ext2 si vous désirez y écrire un fichier dessus. Pour avoir plus
d'informations sur le montage de partition, veuillez lire le chapitre 23.
Une deuxième fenêtre vous donne la possibilité d'utiliser le nommage
automatique. Le nommage automatique consiste à générer automatiquement un nom
de fichier si plusieurs sont nécessaires. Pour cela le programme prend le nom
du premier fichier et remplace (ou ajoute selon le cas) les deux derniers
caractères (les trois derniers si plus de 100 fichiers sont nécessaires) de
l'extension par le numéro du fichier (en considérant que le premier fichier
porte le numéro 0). Par exemple si votre premier fichier s'appelle
"disk_c.par", le second sera "disk_c.p01", le troisième "disk_c.p02", ..., le
cent-unième "disk_c.100".
Une troisième fenêtre vous informe des lecteurs avec leur espace libre ainsi
que la taille de la partition (sans tenir compte du fait que seuls les
secteurs occupés peuvent être sauvés et de la compression).

Remarques:
----------

  - si un lecteur n'apparaît pas dans la liste des lecteurs c'est qu'il n'a
    pas pu être détecté..
  - si le fichier sélectionné existe déjà, une fenêtre de confirmation
    d'effacement est ouverte (si le fichier est en lecture seule, une fenêtre
    vous informant qu'il ne peut pas être effacé apparaît).
  - si vous sauvez un disque complet, une partition FAT, NTFS ou ext2, vous NE
    devez PAS créer le fichier sur le disque ou la partition que vous sauvez à
    moins que vous n'ayez choisi l'option "L'élément sur lui-même" ou
    "L'élément sur lui-même sans les fichiers de swap" dans la fenêtre vous
    demandant ce que vous voulez sauver et que vous essayez d'y accéder via le
    mécanisme de montage. Si vous n'avez pas choisi cette option et essayez
    néanmoins de créer un fichier sur la partition à sauver, une fenêtre de
    warning vous signale cet éventuel problème. Si vous utilisez l'option
    "-ncd", cette vérification ne sera pas faite.
  - même remarque que la précédente sur la création de répertoire, mais cela
    ne doit pas être fait même si vous avez choisi de sauver l'élément sur
    lui-même.
  - lors de l'utilisation du nommage automatique, mise à part pour le premier
    fichier, il n'est pas vérifié que le fichier existe déjà, par conséquent
    il sera effacé s'il existe (par exemple, évitez d'appeler le premier
    fichier <nom>.<lettre>01 car il sera effacé lors de la création du
    second).
  - si vous avez un message d'erreur vous disant que vous ne pouvez pas
    accéder à un lecteur car c'est celui sauvé et que vous avez choisi de
    sauver l'élément sur lui-même, vous devez y accéder via le montage (il a
    été automatiquement monté sous 0: si vous n'avez pas monté d'autres
    lecteurs avant).

  f) Choix de la taille du fichier:
Cette fenêtre vous permet de choisir la taille maximum que vous désirez pour
le fichier. Si plus de place est nécessaire pour pouvoir sauver l'élément, un
nouveau fichier vous sera demandé quand celui-ci sera plein. Si la taille
libre sur le lecteur est inférieure à 10 Mo, la taille demandée est en ko,
sinon elle est en Mo. Cette taille maximum ne peut pas dépasser le minimum
entre la taille disponible sur le lecteur et 2047 Mo. Si vous avez utilisé
l'option "-ncs", la taille disponible sur le lecteur n'est pas vérifiée.
Si vous entrez 0, vous revenez à la fenêtre de choix de fichier.
Pour entrer la taille, vous pouvez soit la donner en utilisant la ligne de
commande soit en choisissant une taille prédéfinie dans la liste.

  g) Choix de la compression:
Si vous disposez de suffisamment de mémoire, une fenêtre vous demande avec
quel niveau de compression vous voulez compresser les données. Cela va de 0
(pas de compression) à 9 (compression maximale). Le niveau généralement
utilisé par les programmes de compression est le niveau 6. Plus vous
choisissez un niveau de compression élevé, plus le temps d'exécution sera long
(par contre cela influence peu le temps de décompression).
Si vous n'avez pas assez de place mémoire, une fenêtre vous en informe. Dans
ce cas aucune compression n'est réalisée (<=> niveau 0).
Cette fenêtre n'apparaît qu'après la demande du premier fichier (pour les
fichiers suivant le même taux de compression est utilisé).
L'algorithme de compression utilisé est l'algorithme du programme gzip.

  h) Fenêtre de sauvegarde:
Cette fenêtre vous informe de l'avancement de la sauvegarde.
La ligne d'avancement du haut donne l'avancement par rapport à l'ensemble de
l'élément sauvé. La ligne d'avancement d'en dessous donne l'avancement par
rapport à la taille maximale du fichier. Par conséquent il n'est pas anormal
que cette ligne ne soit pas à 100% lorsque la sauvegarde se termine.
Le temps restant est le temps restant estimé. L'exactitude de celui-ci est
fortement influencée par le fait de compresser ou non les données et de sauver
ou non tous les secteurs.
La liste des erreurs est la liste des erreurs détectées lors de la lecture des
secteurs du disque. Si vous avez les mêmes à la restauration et si lorsque
vous utilisez un programme de vérification de disque (tel que la vérification
de surface avec scandisk), de mauvais secteurs sont signalés, ces erreurs ne
portent pas à conséquences (s'il n'y avait pas de données sur ces secteurs au
moment de la sauvegarde, mais ça c'était à l'OS de le détecter).
Si la taille maximum de fichier que vous avez donnée n'est pas suffisante pour
sauver tout l'élément (la ligne d'avancement de fichier atteint 100%), un
nouveau nom de fichier vous est demandé avec à nouveau sa taille maximum (si
vous utilisez le nommage automatique, celui-ci sera généré automatiquement,
avec la même taille maximum que le premier).
Tant que la sauvegarde est en cours vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton
Ok (seul le bouton annuler est actif pour pouvoir arrêter la sauvegarde).
Quand la sauvegarde est terminée, le bouton Ok devient actif, le bouton
annuler inactif, et la ligne marquée "Etat" passe de "En cours ..." à
"Terminé.".

  i) Création du fichier d'options:
Si vous n'avez pas utilisé le mode batch (ou si des options ont été ajoutées
par rapport à celles fournies en batch), une fenêtre vous demande si vous
voulez créer le fichier d'options qui vous permettra d'utiliser le mode batch
pour les prochaines sauvegardes/restaurations de cet élément. Si vous répondez
"oui", une fenêtre vous demandera le nom du fichier. Ce fichier contiendra
toutes les options que vous avez positionnées. Une autre fenêtre est affichée
pour vous permettre d'ajouter un commentaire au début de ce fichier (le
programme ajoute automatique les ";" avant le commentaire).

Remarques:
----------

  - le contenu de ce fichier ne reste valide que tant que vous ne changez pas
    le partitionnement de votre disque dur.
  - les noms des fichiers écrits dans ce fichier sont en absolu. Par
    conséquent si vous déplacez les fichiers de sauvegarde, il vous faudra
    modifier ce fichier d'option.
  - vous pouvez bien sûr créer ce fichier à la main.
  - la convention de nommage DOS (8.3: 8 caractères maximums pour le nom et 3
    caractères maximums pour l'extension) doit être utilisée pour les noms des
    fichiers écrits dans le fichier d'options à moins d'utiliser le fichier à
    travers un montage ou avec les versions Windows ou Linux.

  j) Exemples:
Considérons que vous avez 2 disques partitionnés comme décrit ci-dessous (à
coté du type de partition se trouve les dénominations <DOS>|<Linux>):
               Disque 1                               Disque 2
+------------------------------------+ +-------------------------------------+
| Partition principale 1:            | | Partition principale 1:             |
| DOS FAT 32              (C:|hda1)  | | DOS FAT 32              (D:|hdb1)   |
+------------------------------------+ +-------------------------------------+
| Partition principale 2:            | | Partition principale 2:             |
| DOS étendue             (  |hda2)  | | DOS étendue             (  |hdb2)   |
| +--------------------------------+ | | +---------------------------------+ |
| | Partition étendue 1 de la      | | | | Partition étendue 1 de la       | |
| | partition principale 2:        | | | | partition principale 2:         | |
| | DOS FAT 32           (E:|hda5) | | | | DOS FAT 32           (G:|hdb5)  | |
| +--------------------------------+ | | +---------------------------------+ |
| | Partition étendue 2 de la      | | +-------------------------------------+
| | partition principale 2:        | | | Partition principale 3:             |
| | DOS VFAT 16          (F:|hda6) | | | Vide                    (  |hdb3)   |
| +--------------------------------+ | +-------------------------------------+
+------------------------------------+ | Partition principale 4:             |
| Partition principale 3:            | | Linux swap              (  |hdb4)   |
| Linux extfs2            (  |hda3)  | +-------------------------------------+
+------------------------------------+
| Partition principale 4:            |
| Vide                    (  |hda4)  |
+------------------------------------+

Si vous désirez sauver la partition contenant le lecteur D:, vous exécutez
savepart.exe -s, puis:

  - commencez par choisir le deuxième disque,
  - sélectionnez la première partition,
  - choisissez de sauver tous les secteurs ou seulement les secteurs occupés
    (cette deuxième solution nécessitera moins de place),
  - choisissez de compresser le fichier ou pas,
  - choisissez l'emplacement et le nom du fichier (selon la taille disponible
    sur les différents lecteurs, mais de préférence sur le premier disque afin
    d'aller plus vite, donc en C:, E: ou F:), par exemple C:\disk_d.par
  - dans la mesure où vous voulez graver le fichier sur un CD, vous choisissez
    une taille maximale de 620 Mo.

A partir de ce point, la sauvegarde se déroule. Si les 620 Mo ne suffisent pas
pour sauver toutes les données, vous devez donner l'emplacement et le nom d'un
deuxième fichier, puis sa taille maximale, .... Une fois la sauvegarde
terminée, vous pouvez décider de créer le fichier batch ou pas. Si vous créez
le fichier batch et gravez les fichiers sur un CD, mettez le fichier batch
avec le premier fichier et n'oubliez pas de modifier le chemin d'accès au(x)
fichier(s) de sauvegarde dans ce fichier batch.

Si vous désirez sauver la partition Linux, vous devez:

  - sélectionner le premier disque,
  - choisir la troisième partition,

puis continuer comme pour le premier cas (comme la partition Linux se trouve
sur le premier disque, il est conseillé de créer le fichier sur un lecteur du
deuxième disque).


7- La restauration d'élément
----------------------------

C'est la partie qui est exécutée lorsque vous utilisez l'option -r ou
sélectionnez cette option quand le programme vous la demande.

L'exécution se déroule selon le diagramme suivant (en dehors du mode batch): 
            Choix du fichier
                   |
                   V
     Choix de l'élément destination
                   |<-----------------------------+
                   V                              |
        Fenêtre de restauration                   |
                   +---------> Choix du fichier --+
                   V
                  fin


  a) Choix du fichier:
C'est la même fenêtre que celle de sélection de fichier lors de la sauvegarde.
L'en-tête du fichier sélectionné est vérifié et une erreur est signalée si
celui-ci est incorrect.
Le nommage automatique peut être sélectionné afin que le nom des fichiers
suivants soit généré automatiquement (il faut bien-sûr que la règle de nommage
décrite dans le chapitre 6.e soit respectée). Vous pouvez également monter une
partition si le fichier de sauvegarde se trouve sur une partition non
accessible par DOS/Windows/Linux.

  b) Choix de l'élément destination:
Cette fenêtre donne la liste des éléments compatibles avec celui sauvé dans le
fichier. Vous devez choisir un des éléments dans cette liste pour faire la
restauration.
En haut de la fenêtre une description de l'élément sauvé est donnée. En
dessous c'est la liste des éléments compatibles.
La colonne "Dis" donne le numéro du disque sur lequel se trouve l'élément.
La colonne "Support" donne le type de support sur lequel se trouve l'élément.
La colonne "Num" est le numéro de la partition tel qu'il est connu sous Linux,
si jamais l'élément est une partition.
La colonne "L." donne le nom de lecteur DOS de l'élément si c'est une
partition DOS.
La colonne "Id." permet de savoir si l'élément est identique à celui sauvé
(même définition physique). Si c'est le cas un "X" est présent dans cette
colonne sinon rien n'est écrit.
La colonne "Taille" donne la taille de l'élément. Par défaut elle est exprimée
en Mo sauf si elle est suivie de Ko.
Le nom de la partition est le label (ou nom de volume). Il est affiché quand
il est accessible. Si pour les lecteurs DOS, il semble y avoir une incohérence
entre la lettre du lecteur et le nom de la partition, ce dernier est
certainement juste et le nom du lecteur mal attribué.
Au cas où le support où vous voulez restaurer la sauvegarde n'apparaît pas,
vous pouvez utiliser le dernier choix dans la liste affichée pour choisir ce
support pour voir pourquoi il n'est pas compatible.
Pour plus de détails sur la compatibilité entre les éléments veuillez
consulter le chapitre 24.
Si aucun élément compatible n'est trouvé, un message vous le signale et le
programme se termine.

!!!!! Attention !!!!!:
----------------------
La restauration efface toutes les données actuellement présentes sur l'élément
choisi. De plus vous NE devez PAS choisir le disque (dans le cas de la
sauvegarde d'un disque complet) ou la partition sur laquelle se trouve le
fichier vous permettant de faire cette restauration (il serait en effet effacé
lors de la restauration et ne serait donc plus accessible ce qui entraînerait
une erreur et l'arrêt de la restauration).
Une fenêtre de warning vous signale si le fichier se trouve sur le disque ou
la partition à restaurer. Elle est affichée uniquement pour le premier fichier
(car pour les suivants vous NE devez PAS accéder au disque ou à la partition
que vous restaurez) et elle n'est pas affichée dans le cas où vous utilisez
l'option "-ncd".

  c) Fenêtre de restauration:
Cette fenêtre vous permet de suivre l'avancement de la restauration.
La ligne d'avancement du haut donne l'avancement pour le fichier.
La ligne d'avancement d'en dessous donne l'avancement pour l'élément choisi.
Le temps restant est le temps restant estimé. L'exactitude de celui-ci est
fortement influencée par le fait que les données aient été compressées et que
tous les secteurs aient été sauvés ou pas.
La liste des erreurs contient les erreurs détectées lors de l'écriture des
secteurs sur le disque. Si ces erreurs sont les mêmes que lors de la
sauvegarde, il n'y a pas de conséquences (si ce ne sont pas les mêmes ou s'il
y en a moins ou plus vous risquez d'avoir perdu des données: passer scandisk
(ou un programme équivalent pour l'OS donné) pourra peut-être résoudre le
problème).
Si l'élément a été sauvée en plusieurs fichiers, ils vous sont demandés au fur
et à mesure de l'avancement.
Tant que la restauration est en cours vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton
Ok (seul le bouton annuler est actif pour pouvoir arrêter cette restauration).
Quand la restauration est terminée, le bouton Ok devient actif, le bouton
annuler inactif, et la ligne marquée "Etat" passe de "En cours ..." à
"Terminé.".

!!!!! Attention !!!!!:
----------------------

  - lors de la sélection des fichiers suivants, vous ne devez pas accéder au
    lecteur correspondant au disque ou à la partition en cours de
    restauration. En effet celle-ci étant en cours d'écriture, les
    informations la concernant sont fausses (un peu comme si vous essayiez
    d'accéder à un fichier alors que la partition est en train d'être
    formatée).
  - une fois la restauration terminée, redémarrer l'ordinateur si vous venez
    de restaurer une partition DOS (ou une partition que vous pouvez accéder
    par le DOS), afin que celui-ci puisse mettre à jour les informations
    concernant cette partition. Cela n'est pas nécessaire avec les versions
    Windows et Linux (ils mettent à jour les informations sur le système de
    fichier quand le programme se termine).
  - si vous annulez une restauration en cours, vous devez reformater l'élément
    destination (ou faire une nouvelle restauration).
  - si lors de la sauvegarde, vous aviez créé un fichier de sauvegarde sur la
    partition en cours de sauvegarde, après avoir redémarré l'ordinateur il
    faut que vous fassiez un scandisk sur la partition restaurée afin
    d'éliminer des erreurs de tailles portant sur les fichiers créés. Cette
    vérification n'est dorénavant nécessaire que pour les partitions FAT12
    (elle est automatiquement activée pour les partitions FAT16, FAT32, NTFS
    et ext2).
  - si vous restaurez une partition sur une autre partition que celle
    d'origine et que vous avez Windows 2000, XP ou Vista, il faut que vous
    mettiez à jour la base de registres pour cette partition. Pour cela
    veuillez vous référer au chapitre 11.
  - si la partition que vous restaurez est une partition amorçble qui est
    exécutable via le multiboot Windows XP/Vista et que vous la restaurez sur
    une partition autre que celle d'origine, il faut que vous mettiez à jour
    le fichier BOOTSECT.DOS/BOOTSECT.BAK pour cette partition. Pour cela
    veuillez vous référer au chapitre 13.
  - si la partition que vous restaurez est une partition utilisée avec le
    multi-boot de Windows XP et qu'elle est restaurée sur une partition
    différente de celle d'origine, il faut que vous mettiez à jour le fichier
    BOOT.INI. Pour cela vous devez démarrer avec le CD de Windows XP, utiliser
    le mode console et utiliser la commande bootcfg. Vous pouvez également
    utiliser l'exploration d'élément pour éditer le fichier.
  - si la partition que vous restaurez est une partition utilisée avec le boot
    de Windows Vista et qu'elle est restaurée sur une partition différente de
    celle d'origine, il faut que vous mettiez à jour le fichier de
    configuration des données de démarrage. Pour cela vous devez démarrer avec
    le DVD de Windows Vista, utiliser le mode de réparation et utiliser la
    commande bootrec /RebuildBcd si la réparation automatique n'a pas été
    exécutée. Vous pouvez également utiliser l'option dédiée du programme.
    Pour cela veuillez vous référer au chapitre 12.
  - si la partition que vous restaurez est une partition utilisée avec Linux,
    et qu'elle est restaurée sur une partition différente de celle d'origine,
    vous devez mettre à jour le fichier /etc/fstab ainsi que le gestionnaire
    de boot si c'est une partition système. Pour cela vous devez démarrer avec
    le CD de Linux, utiliser le mode réparation et mettre à jour les points de
    montage et le chargeur de boot.

  d) Exemples:
Avec le partitionnement présenté dans l'exemple de la sauvegarde de partition,
vous désirez restaurer les partitions précédemment sauvées.
Dans le cas de la sauvegarde du lecteur D:, vous exécutez savepart -r et

  - choisissez le nom du premier fichier de sauvegarde,
  - choisissez la partition que vous voulez restaurer. Si vous aviez sauvé
    tous les secteurs, seule la partition contenant le lecteur D: vous sera
    proposée (si jamais les 2 disques ont le même format et les lecteurs C: et
    D: ont la même taille, le lecteur C: pourrait également vous être
    proposé). Si vous n'aviez sauvé que les secteurs occupés, les partitions
    contenant les lecteurs C:, D:, E: et G: peuvent vous être proposées en
    fonction des tailles qu'elles font (la partition F: ne peut pas vous être
    proposée dans la mesure où elle n'a pas le même format de système de
    fichier). Dans ce cas la partition D: aura une croix dans sa colonne
    "Id.", mais pas les autres (si jamais les 2 disques ont le même format et
    les lecteurs C: et D: ont la même taille, le lecteur C: pourrait également
    avoir cette croix).
  - une fois la partition choisie, la restauration commence. Si la sauvegarde
    a été faite en plusieurs fichiers, le second fichier vous sera demandé
    quand le premier est terminé, ....

Une fois la restauration terminée, rebootez votre ordinateur afin que le DOS
prenne en compte le fait que le lecteur D: a été modifié.

Si vous désirez restaurer la partition Linux, vous procédez comme ci-dessus.
Dans ce cas seul la 3ème partition du premier disque vous sera proposée vu que
c'est la seule partition Linux présente (la partition Linux swap n'a pas le
même système de fichier).


8- La copie d'élément
---------------------

C'est la partie qui est utilisée quand vous utilisez l'option -c ou quand vous
la sélectionnez lorsque le programme vous le demande.

L'exécution se déroule selon le diagramme suivant: 
           Choix du support
                  |
                  V
      Choix de l'élément source
                  |
                  V
          [Partie à sauver]
                  |
                  V
    Choix de l'élément destination
                  |
                  V
           Fenêtre de copie
                  |
                  V
                 fin


  a) Choix du support:
Veuillez vous référer à la même fenêtre dans la partie "sauvegarde d'élément"
(chapitre 6.a).

  b) Choix de l'élément source:
Veuillez vous référer à la même fenêtre dans la partie "sauvegarde d'élément"
(chapitre 6.b).

  c) Partie à sauver:
Veuillez vous référer à la même fenêtre dans la partie "sauvegarde d'élément"
(chapitre 6.c).

  d) Choix de l'élément destination:
Veuillez vous référer à la même fenêtre dans la partie "restauration
d'élément" (chapitre 7.b) en remplaçant les références au fichier par la
partition à copier.

  e) Fenêtre de copie:
Cette fenêtre vous permet de suivre l'avancement de la copie.
La ligne d'avancement du haut donne l'avancement pour l'élément à copier.
La ligne d'avancement d'en dessous donne l'avancement pour l'élément
destination.
Le temps restant est le temps restant estimé. L'exactitude de celui-ci est
fortement influencée par le fait de copier ou non tous les secteurs.
La liste des erreurs contient les erreurs détectées lors de la lecture des
secteurs sur l'élément à copier ou lors de l'écriture des secteurs sur
l'élément destination. Si des erreurs apparaissent, il est fortement conseillé
de passer scandisk ou un programme équivalent.
Tant que la copie est en cours vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton Ok
(seul le bouton annuler est actif pour pouvoir arrêter cette copie). Quand la
copie est terminée, le bouton Ok devient actif, le bouton annuler inactif, et
la ligne marquée "Etat" passe de "En cours ..." à "Terminé.".

!!!!! Attention !!!!!:
----------------------

  - une fois la copie terminée, redémarrer l'ordinateur si vous venez de
    restaurer/copier une partition DOS (ou une partition que vous pouvez
    accéder par le DOS), afin que celui-ci puisse mettre à jour les
    informations concernant la partition destination. Cela n'est pas
    nécessaire avec les versions Windows et Linux.
  - si vous annulez une copie en cours, vous devez reformater la partition
    destination (ou faire une nouvelle copie ou restauration).
  - veuillez également lire les remarques au chapitre 7.c pour connaître les
    éventuelles manipulations à faire après la copie.

  f) Exemples:
Avec le partitionnement présenté dans l'exemple de la sauvegarde de partition,
vous désirez copier la partition contenant le lecteur D: sur la partition
contenant le lecteur E: (à condition que sa taille soit compatible).
Pour cela vous lancez savepart -c et:

  - choisissez le second disque,
  - choisissez la première partition,
  - choisissez de copier uniquement les secteurs occupés (afin que la copie
    puisse se faire sur une partition ayant un format différent de celle
    d'origine),
  - choisissez la partition destination. Les partitions contenant les lecteurs
    C:, E: et G: vous seront proposées si leur taille est compatible. La
    partition contenant le lecteur D: ne vous sera pas proposée puisque c'est
    la partition d'origine. La partition contenant le lecteur F: ne vous sera
    pas proposée puisque le format du système de fichier n'est pas le même.

A partir de ce point la copie se déroule. Une fois celle-ci terminée, vous
devez rebooter l'ordinateur.


9- La copie de fichier
----------------------

C'est la partie exécutée lorsque vous utilisez l'option -d ou quand vous la
sélectionnez lorsque le programme vous la demande.

Cette partie vous permet de dupliquer des fichiers tout en changeant leur taux
de compression ou leur taille maximum. Dans le cas où la sauvegarde contient
tous les secteurs d'un disque ou d'une partition, vous pouvez ne copier que
les secteurs d'une partition donnée ou que ses secteurs occupés (pour pouvoir
ensuite restaurer le fichier sur une partition de taille différente).

L'exécution se déroule selon le diagramme suivant: 
                    Choix du premier fichier
Contient tous les secteurs    |    Contient les secteurs occupés
           +------------------+------------------+
           V                                     |
   Demande si extraction                         |
           |    Pas d'extraction                 |
           +------------------------+            |
Extraction |                        |            |
           V                        |            |
Vérification des fichiers sources   |            |
           |                        |            |
           V                        |            |
Choix de la partie à copier         |            |
           |                        |            |
           +------------------+-----+------------+
                              |
                              V
             Choix du premier fichier destination
                              |
                              V
                            Copie
                              |
                              V
                             Fin


L'exécution commence par vous demandez le nom du fichier source (veuillez vous
référer au chapitre 7.a).

Si le fichier contient une sauvegarde de tous les secteurs, le programme vous
demande si vous voulez n'en extraire qu'une partition (pour un disque) ou que
les secteurs occupés (pour une partition, disquette ou un périphérique DOS).

Si vous ne voulez extraire qu'une partie du fichier, le programme vous demande
tous les fichiers de sauvegarde afin de les vérifier. Pour la suite de
l'exécution, ces fichiers doivent pouvoir être accessibles simultanément. Il
est préférable de ne pas choisir cette option si la sauvegarde avait signalé
des secteurs défectueux. Une fois les fichiers vérifiés, le programme demande
ce que vous voulez copier (ceci est similaire aux chapitres 6.b à 6.d), puis
réalise la copie mais en simulant une sauvegarde (comme dans les chapitres 6.e
à 6.h).

Si vous en choisissez pas d'extraire une partie du fichier, ou si vous n'avez
pas le choix, le programme vous demande le nom et la taille du fichier
destination ainsi que le taux de compression (veuillez vous référer aux
chapitres 6.e, 6.f et 6.g), puis la copie commence. La fenêtre d'avancement
donne en haut l'avancement pour le fichier source et en bas celui pour le
fichier destination. Si jamais plusieurs fichiers sources ou plusieurs
fichiers destination sont nécessaires ils vous seront demandés au fur et à
mesure du besoin.

Remarques:
----------

  - seuls les fichiers créés par ce programme peuvent être utilisés par cette
    fonctionnalité.
  - le programme vérifie que le fichier destination ne porte pas le même nom
    que le fichier source afin d'éviter que le fichier source ne soit effacé
    avant d'être copié. Cependant il ne peut pas vérifier qu'un fichier
    destination efface un fichier source autre que celui en cours
    d'utilisation, donc soyez prudent de ne pas confondre la source et la
    destination.
  - vous pouvez utiliser n'importe quel autre programme de compression pour
    réaliser cela, cependant il vous faudra décompresser les fichiers avant de
    pouvoir les utiliser avec ce programme, ce qui n'est pas le cas avec cette
    option.


10- La vérification de fichier
------------------------------

C'est la partie exécutée lorsque vous utilisez l'option -t ou quand vous la
sélectionnez lorsque le programme vous la demande.

Elle vous permet de vérifier que les fichiers de sauvegarde sont valides.
Cette vérification consiste à contrôler l'en-tête des fichiers, la taille et
le checksum des données (une fois que celles-ci sont décompressées si elles
sont compressées). Si une sauvegarde a été faite en plusieurs fichiers, vous
êtes obligés de contrôler tous les fichiers. Aucune donnée n'est écrite sur le
disque ou n'est modifiée dans les fichiers.

L'exécution consiste en la demande du fichier source (veuillez vous référer au
chapitre 7.a). La fenêtre d'avancement donne en haut l'avancement pour le
fichier source. Si la sauvegarde a été faite en plusieurs fichiers, les
fichiers suivant vous seront demandés.


11- La mise à jour du registre Windows 2000/XP/Vista
----------------------------------------------------

C'est la partie qui est utilisée quand vous utilisez l'option -u ou quand vous
la sélectionnez lorsque le programme vous le demande.

Windows 2000 et suivants stockent l'emplacement des partitions dans la base de
registres afin de conserver l'association entre ces partitions et la lettre de
lecteur correspondante. L'emplacement des partitions est composé de 2
éléments: le numéro du disque de la partition qui est stocké dans le MBR (4
octets) et l'offset du premier octet de la partition sur le disque (8 octets).

Si vous copiez une partition sur un autre disque (sans copier le MBR) ou si
vous déplacez le début d'une partition, il faut mettre à jour ces informations
dans la base de registre pour chacune des partitions que vous avez déplacées
afin que Windows soit toujours capable de leur associer la même lettre de
lecteur. Dans le cas de la restauration d'une partition alors qu'elle n'a pas
été déplacée, cela n'est pas utile.

L'exécution comprend 2 parties: une première pour désigner l'emplacement où
Windows est installé afin que le programme trouve le fichier de base de
registres, la seconde pour donner la partition à mettre à jour dans cette base
de registres. Si vous copiez la partition Windows 2000/XP/Vista,
l'installation de Windows à utiliser est bien sûr celle sur la partition
destination de la copie.

Il faut noter que cette option ne permet pas de créer une nouvelle lettre de
lecteur dans le registre: vous pouvez uniquement affecter une lettre de
lecteur déjà existante. Cela n'est pas un problème du fait que le besoin de
cette option est d'affecter la lettre de lecteur de la partition source à la
partition destination lors de la restauration/copie sur une partition
destination qui est différente de la partition source.
Si vous avez besoin de créer une nouvelle lettre de lecteur, vous pouvez soit
utiliser le gestionnaire de disque Windows (si ce n'est pas pour la partition
système) ou éditer la base de registres en démarrant avec un CD WinPE ou
BartPE.

L'exécution se déroule selon le diagramme suivant: 
          Choix du support où Windows est installé
                             |
                             V
         Choix de l'élément où Windows est installé
                             |
                             V
          Nom du répertoire où Windows est installé
 +-------------------------->|
 |                           V
 |  Choix du disque où est la partition à mettre à jour
 |                           |
 |                           V
 |         Choix de la partition à mettre à jour
 |                           |
 |                           V
 |         Lettre de la partition à mettre à jour
 |                           |
 |                           V
 |                      Confirmation
 |                           |
 |                           V
 |          Changer une autre lettre de lecteur ?
 |                       oui |
 +---------------------------+
                             | non
                             V
                            fin


  a) Choix du support où Windows est installé:
Il faut sélectionner le disque ou la liste des périphériques DOS/Windows sur
lequel se trouve l'installation de Windows dont la base de registres doit être
mise à jour.

  b) Choix de l'élément où Windows est installé:
Il faut sélectionner la partition (si un disque a été choisi dans la première
fenêtre) ou le périphérique DOS/Windows/Linux (si périphérique
DOS/Windows/Linux a été choisi dans la première fenêtre) sur lequel se trouve
l'installation de Windows dont la base de registres doit être mise à jour.

  c) Nom du répertoire où Windows est installé:
Il faut sélectionner le répertoire d'installation de Windows. En règle
générale ce répertoire s'appelle "WINDOWS", sauf si vous avez précisé un autre
nom lors de l'installation. Si vous donnez un nom de répertoire incorrect ou
si la version de Windows installée n'est pas correcte vous aurez un message
d'erreur vous signalant que le fichier de base de registres n'a pas pu être
trouvé.

  d) Choix du disque où est la partition à mettre à jour:
Il faut sélectionner le disque sur lequel se trouve la partition dont vous
désirez modifier la définition dans la base de registre.

  e) Choix de la partition à mettre à jour:
Il faut sélectionner la partition dont vous désirez modifier la définition
dans la base de registre.

  f) Lettre de la partition à mettre à jour:
Cette fenêtre donne la liste de toutes les lettres de lecteur modifiables avec
leur définition actuelle. La première colonne est la lettre de partition, la
seconde est l'identificateur du disque sur lequel est la partition et la
troisième est l'octet de début de la partition sur le disque. La dernière
colonne répéte les 2 informations précédentes telles que données par regedit.
Vous devez choisir dans cette liste quelle lettre vous voulez affecter à la
partition sélectionnée grâce aux deux fenêtres précédentes. Le programme ira
modifier la définition pour cette lettre afin d'y mettre les valeurs définies
en haut de la fenêtre.

  g) Confirmation:
Le programme vous demande la confirmation de la modification de la base de
registre. Il donne le nom de la clé qui sera modifiée, son ancienne et sa
nouvelle valeur. La valeur est composée de 12 chiffres en hexadécimal, les
quatre premiers étant le numéro du disque, les 8 derniers l'offset de la
partition sur le disque (c'est le même format que la dernière colonne de la
fenêtre précédente).

  h) Exemple:
               Disque 1                               Disque 2
+------------------------------------+ +-------------------------------------+
| Partition principale 1:            | | Partition principale 1:             |
| Windows XP (C:)                    | | Windows XP (D:)                     |
+------------------------------------+ +-------------------------------------+
| Partition principale 2:            | | Partition principale 2:             |
| Partition étendue                  | | Partition étendue                   |
| +--------------------------------+ | | +---------------------------------+ |
| | Partition étendue 1 de la      | | | | Partition étendue 1 de la       | |
| | partition principale 2:        | | | | partition principale 2:         | |
| | Données (E:)                   | | | | Données (G:)                    | |
| +--------------------------------+ | | +---------------------------------+ |
| | Partition étendue 2 de la      | | +-------------------------------------+
| | partition principale 2:        | |
| | Fichier de swap (F:)           | |
| +--------------------------------+ |
+------------------------------------+
Vous avez copié votre partition Windows XP du disque 1 sur le disque 2. Dans
ce cas il faut que la lettre de lecteur du Windows XP sur le disque 2 devienne
C: pour que ce Windows soit capable de booter. Il faut donc modifier la base
de registre du Windows XP du disque 2 pour échanger les lettres des lecteurs.
Pour cela il faut lancer Partition Saving, choisir l'option de mettre à jour
la base de registre, choisir le disque 2 et la première partition comme
partition où est installé Windows. Ensuite vous sélectionnez la première
partition du premier disque et lui affectez la lettre D:. Puis vous lancez
Partition Saving une deuxième fois, sélectionnez à nouveau la première
partition du deuxième disque comme partition d'installation de Windows, puis
sélectionnez la première partition du deuxième disque et lui affectez la
lettre C:. Si jamais vous avez également copié la partition de données, il
faut que vous fassiez le même échange pour les deuxièmes partitions avec les
lettres E: et G:.
Une fois cela fait, si vous bootez avec le Windows XP du premier disque vous
avez toujours la même configuration que celle ci-dessus (celle-ci n'est pas
modifiée). Mais maintenant si vous bootez avec le Windows XP du deuxième
disque, vous avez (en considérant que vous avez également échangé les lettres
de lecteur des partitions de données):
               Disque 1                               Disque 2
+------------------------------------+ +-------------------------------------+
| Partition principale 1:            | | Partition principale 1:             |
| Windows XP (D:)                    | | Windows XP (C:)                     |
+------------------------------------+ +-------------------------------------+
| Partition principale 2:            | | Partition principale 2:             |
| Partition étendue                  | | Partition étendue                   |
| +--------------------------------+ | | +---------------------------------+ |
| | Partition étendue 1 de la      | | | | Partition étendue 1 de la       | |
| | partition principale 2:        | | | | partition principale 2:         | |
| | Données (G:)                   | | | | Données (E:)                    | |
| +--------------------------------+ | | +---------------------------------+ |
| | Partition étendue 2 de la      | | +-------------------------------------+
| | partition principale 2:        | |
| | Fichier de swap (F:)           | |
| +--------------------------------+ |
+------------------------------------+
Note: une fois cela réalisé, changer le nom des partitions pour éviter de se
mélanger serait une bonne idée.


12- La mise à jour de la configuration de démarrage de Windows Vista
--------------------------------------------------------------------

C'est la partie exécutée lorsque vous utilisez l'option -w ou quand vous la
sélectionnez lorsque le programme vous la demande.

Afin de gérer le démarrage, Windows Vista stocke dans un fichier quelles sont
les partitions amorçables et leur emplacement sur le disque selon un
formalisme proche de celui de l'association des lettres de lecteur avec une
partition. Ceci est similaire au fonctionnement du fichier BOOT.INI de Windows
XP, mais à la différence que le fichier ne peut pas être édité car il est
binaire.
Cette option vous permet de modifier ces informations si jamais vous déplacez
une partition système (soit qu'elle est transférée sur un autre disque, soit
que sa position de début sur le disque soit modifiée) et que Windows Vista est
installé sur votre ordinateur.

L'exécution se déroule selon le diagramme suivant: 
                 Choix du support amorçable
                             |
                             V
                 Choix de l'élément amorçable
                             |
                             V
         Choix du disque où est la partition à mettre à jour
                             |
                             V
              Choix de la partition à mettre à jour
 +-------------------------->|
 |                           V
 |           Entrée de démarrage à mettre à jour
 |                           |
 |                           V
 |                      Confirmation
 |                           |
 |                           V
 |              Changer une autre entrée
 |                       oui |
 +---------------------------+
                             | non
                             V
                            fin


  a) Choix du support amorçable:
Cette fenêtre vous demande sur quel support se trouve le fichier contenant les
informations de démarrage.
Généralement ces informations sont sur la partition amorçable de l'ordinateur
qui se trouve sur le premier disque dur. Ces informations de démarrage se
trouvent dans un fichier nommé "\Boot\BCD", vous pouvez éventuellement vous
baser sur l'existence de ce fichier pour savoir quel support choisir (note: ce
fichier peut être caché).

  b) Choix de l'élément amorçable:
Cette fenêtre vous demande quelle est la partition contenant les informations
de démarrage.

  c) Choix du disque où est la partition à mettre à jour:
Cette fenêtre vous demande quel est le disque contenant la partition qui a été
déplacée et qui nécessite une mise à jour des données de démarrage.
Généralement seules les partitions systèmes (celles contenant une installation
de Windows puisque Windows ne gère pas les autres systèmes) nécessitent une
telle mise à jour, celles ne contenant que des données n'ont pas besoin de
cela car elles n'ont pas de données de démarrage.

  d) Choix de la partition à mettre à jour:
Cette fenêtre vous demande quelle est la partition qui a été déplacée.

  e) Entrée de démarrage à mettre à jour:
Cette fenêtre liste l'ensemble des entrées de démarrage actuellement définies
avec leur configuration actuelle. Au-dessus de la liste se trouve la
description de la partition choisie: les valeurs affichées prendront la place
de celles affichées dans la liste pour l'entrée choisie.

Les entrées généralement présentes sont les suivantes:

  - Microsoft Windows Vista (Windows boot loader, Chargeur de démarrage
    Windows ou un autre nom que vous avez fixé): l'installation de Windows
    Vista. Cette entrée doit normalement référencer la partition où vous avez
    installé Windows Vista.
  - Sortie du mode veille Windows (Windows resume application): la sortie de
    la veille prolongée de Windows Vista. Cette entrée doit normalement
    référencer la partition où vous avez installé Windows Vista.
  - Version précédante de Windows (Earlier version of Windows): la gestion
    d'une autre version de Windows via le multi-boot. Cette entrée doit
    normalement référencer la partition où est le démarrage de l'autre
    installation de Windows.
  - Gestionnaire de démarrage Windows (Windows boot manager): c'est le
    programme prenant en charge le démarrage de l'ordinateur et l'éventuel
    multi-boot. Cette entrée doit normalement référencer la partition
    amorçable (celle que vous avez choisie dans les chapitres 12.a et 12.b).
  - Diagnostique mémoire Windows (Windows memory diagnostic): c'est le
    programme prenant en charge le test de la mémoire. Ce programme est
    généralement installé avec le gestionnaire de démarrage, par conséquent
    l'entrée doit référencer la même partition que ce dernier.

Ainsi qu'il est décrit ci-dessus, plusieurs entrées peuvent référencer la même
partition. Si vous déplacez la partition correspondante, il faudra donc mettre
à jour toutes ces entrées une à une. Ce qui est décrit est pour une
installation typique, vous devez vous baser également sur les valeurs
actuelles pour savoir quelles sont les entrées qui sont liées à une même
partition.

Si une entrée a ses données à 0, cela peut dénoter soit une incohérence dans
les données de cette entrée, soit un problème du programme pour arriver à les
lire. Il vaut mieux être prudent en la mettant à jour, cela peut amener
d'autres incohérences.

Si une entrée a son nom entre "{...}", c'est que le programme n'a pas réussi à
déterminer son nom et utilise les noms par défaut selon le type de l'entrée.
Si le nom est "{Nom non trouvé}", c'est que même le type de l'entrée n'a pu
être déterminé.

Si une fenêtre vous affiche auparavant que des entrées n'ont pas pu être lues,
ces entrées ne sont pas affichées et vous ne pourrez pas les mettre à jour.

Exemple:
--------
La prise d'écran donne l'exemple dans le cas où Windows Vista n'a pas été
installé sur la partition amorçable (cela se voit par le fait que 2
identificateurs différents apparaissent). Si vous déplacez la partition Vista,
il faut mettre à jour les 2 premières entrées tandis que si vous déplacez la
partition amorçable, il faut modifier les 3 dernières entrées.
Si Windows Vista avait été installé sur la partition amorçable, les 5 entrées
auraient eu la même identification et il faudrait mettre à jour ces 5 entrées
si la partition est déplacée.

  f) Confirmation:
Cette fenêtre vous demande la confirmation de la modification de l'entrée que
vous avez sélectionnée.


13- La mise à jour du fichier BOOTSECT.DOS/BOOTSECT.BAK
-------------------------------------------------------

C'est la partie exécutée lorsque vous utilisez l'option -b ou quand vous la
sélectionnez lorsque le programme vous la demande.

Afin de gérer le multi-boot avec une autre version de DOS ou Windows, Windows
XP/Vista sauve le secteur boot de l'autre version de Windows dans le fichier
BOOTSECT.DOS ou BOOTSECT.BAK sur cette partition et modifie le secteur boot
pour mettre le sien à la place (celui-ci demandant quelle version de Windows
lancer en fonction de la configuration multiboot). Si vous choisissez
d'exécuter l'ancienne version de Windows, il lit alors le contenu du fichier
BOOTSECT.DOS/BOOTSECT.BAK et l'exécute. Par conséquent si vous copiez sur un
autre disque ou déplacez le début de la partition pour l'autre version de
Windows, il faut que ce fichier soit modifié pour refléter cela. Cette option
permet de réaliser cela.

Attention: cette option ne fait que modifier certains paramètres de
BOOTSECT.DOS/BOOTSECT.BAK pour refléter les changements qui ont pu être fait
dans le secteur boot de la partition, elle ne permet en aucun cas de créer ou
compléter un fichier BOOTSECT.DOS/BOOTSECT.BAK.

L'exécution consiste en choisir la partition où est le fichier
BOOTSECT.DOS/BOOTSECT.BAK pour qu'il soit mis à jour par rapport au secteur
boot courant de cet élément. Elle se déroule selon le diagramme suivant: 
 Choix du support où est le fichier BOOTSECT.DOS/BOOTSECT.BAK
                         |
                         V
Choix de l'élément où est le fichier BOOTSECT.DOS/BOOTSECT.BAK
                         |<-------+
                         V        |
                    Confirmation  |
                         |        |
                         +--------+
                         |
                         V
                        fin


  a) Choix du support où est le fichier BOOTSECT.DOS/BOOTSECT.BAK:
Il faut sélectionner le disque, la disquette ou la liste des périphériques
DOS/Windows/Linux sur lequel se trouve le fichier BOOTSECT.DOS/BOOTSECT.BAK à
modifier.

  b) Choix de l'élément où est le fichier BOOTSECT.DOS/BOOTSECT.BAK:
Il faut sélectionner la partition (si un disque a été choisi dans la première
fenêtre) ou le périphérique DOS/Windows/Linux (si périphériques
DOS/Windows/Linux a été choisi dans la première fenêtre) sur lequel se trouve
le fichier BOOTSECT.DOS/BOOTSECT.BAK à modifier.

  c) Confirmation:
Le programme vous demande la confirmation de la modification du fichier
BOOTSECT.DOS/BOOTSECT.BAK. Si vous confirmez, il sera modifié pour mettre à
jour certains des paramètres en cohérence avec ceux contenus dans le secteur
boot actuel de l'élément.
Cette confirmation est demandée pour chacun des fichiers à modifier (d'abord
BOOTSECT.DOS puis BOOTSECT.BAK). Si l'un d'entre eux n'existe pas ou a un
mauvais format, vous aurez un message d'information ou d'erreur. Du fait que
l'existence de ces fichiers dépend des versions de Windows installées, ce
n'est pas nécessairement une erreur qu'un des fichiers n'existe pas.
Si vous voulez modifier d'autres fichiers que ceux par défaut, vous pouvez
donner le nom du fichier à modifier par l'option "file=" du fichier d'option.


14- La correction de la définition physique d'un disque dans un secteur de
démarrage
---------

C'est la partie exécutée lorsque vous utilisez l'option -a ou quand vous la
sélectionnez lorsque le programme vous la demande.

Cette option permet de modifier le nombre de têtes et de secteurs par piste
qui sont stockés dans les secteurs de démarrage FAT et NTFS.
Cela est utile si vous avez un problème du type "NTLDR manque" ou "IO.SYS non
trouvé" lors du démarrage et que si vous explorez la partition vous voyez ces
fichiers (si vous ne les voyez pas c'est qu'il faut les y copier via le
programme SYS pour DOS/Windows 9x ou via la console de récupération pour
Windows NT/2000/...). Cette erreur peut provenir du fait que la définition
physique du disque dans le secteur de démarrage correspondant est incorrecte
(note: SYS et la console de récupération permettent aussi de corriger cette
erreur).

L'exécution se déroule selon le diagramme suivant: 
     Choix du support où corriger le secteur de démarrage
                             |
                             V
    Choix de l'élément contenant le secteur de démarrage
                             |
                             V
        [Correction de la valeur du premier secteur]
                             |
                             V
         Choix de la nouvelle définition physique
                             |   Choix d'une valeur prédéfinie
             +---------------+---------------------------------+
             |                                                 |
             V                                                 |
 Entrée de valeurs manuelles                                   |
             |                                                 |
             +---------------+---------------------------------+
                             |
                             V
                        Confirmation
                             |
                             V
                            fin

  a) Choix du support où corriger le secteur de démarrage:
Il faut sélectionner le disque, la liste des périphériques DOS/Windows/Linux
ou le lecteur de disquette sur lequel se trouve la partition ou le lecteur
pour lequel le secteur de démarrage doit être corrigé.

  b) Choix de l'élément contenant le secteur de démarrage:
Il faut sélectionner la partition (si un disque a été choisi dans la première
fenêtre) ou le périphérique DOS/Windows/Linux (si périphérique
DOS/Windows/Linux a été choisi dans la première fenêtre) sur lequel se trouve
le secteur de démarrage qui doit être corrigé.

  c) Correction de la valeur du premier secteur:
Cette fenêtre n'est affichée que si le programme trouve que la valeur du
premier secteur dans le secteur boot est incorrecte. Cette valeur donne le
nombre de secteurs du disque qui sont avant la partition. Si cette valeur est
incorrecte, cela peut empêcher la partition de démarrer si c'est une partition
de démarrage. Si ce n'est pas une partition de démarrage, cela n'a pas de
conséquence. Si vous voulez changer cette valeur, vous devez le confirmer. La
modification ne sera effective que si vous n'annulez pas l'exécution dans les
fenêtres suivantes.

  d) Choix de la nouvelle définition physique:
Cette fenêtre affiche les valeurs trouvées dans le secteur de démarrage ainsi
qu'une liste de valeurs prédéfinies. Le contenu de cette liste dépend du
support et du système d'exploitation (certaines valeurs peuvent ne pas
apparaître) et il est normal que les valeurs puissent être différentes (c'est
pour cette raison qu'il peut être nécessaire de les corriger dans le secteur
de démarrage).
Ces valeurs peuvent être:

  - Les nombres par défaut: ce sont les valeurs que Partition-Saving utilise
    lorsqu'il restaure une sauvegarde sur une partition différente de celle
    d'origine. Pour la version DOS, cela correspond aux nombres standards,
    pour les versions Windows et Linux, cela correspond aux nombres définis
    via la table des partitions.
  - Les nombres standards: pour la version DOS ce sont les nombres
    correspondant à la définition physique du disque selon l'accès standard du
    BIOS (ce sont généralement les valeurs qui sont utilisées lors du
    démarrage). Pour la version Windows, ce sont soit les valeurs standard du
    BIOS, soit les valeurs par défaut utilisées par Windows (cela dépend de la
    version de Windows). Pour la version Linux, ce sont les valeurs retournées
    par le noyau.
  - Les nombres étendus: pour la version DOS ce sont les nombres correspondant
    à la définition physique du disque selon l'accès étendu du BIOS. Pour la
    version Windows, ce sont soit les valeurs étendues du BIOS, soit les
    valeurs par défaut utilisées par Windows (cela dépend de la version de
    Windows). Pour la version Linux, ces nombres ne sont pas fournis. Ces
    valeurs ne sont généralement pas correctes pour un secteur de démarrage.
  - Les nombres de la table des partitions: ce sont les valeurs qui peuvent
    être déduites de part la lecture de la table des partitions. Ces valeurs
    sont généralement correctes pour un secteur de démarrage (du fait des
    multiples façons dont un disque peut être détecté, ces valeurs sont
    souvent utilisées comme valeur de référence quand un OS n'a pas accès aux
    valeurs du BIOS).

Cette liste se termine par une option permettant d'entrer des valeurs
manuelles (voir ci-dessous) et une option pour garder les valeurs actuelles
(si vous voulez mettre à la valeur du premier secteur sans changer les nombres
de têtes/secteurs).

Note: utiliser des valeurs différentes des nombres standards dans le cas d'un
disque à accès standard est normalement une mauvaise idée puisque seuls ces
nombres sont censés être corrects.

  e) Entrée de valeurs manuelles:
Ces fenêtres apparaissent si vous avez choisi la dernière option dans la
fenêtre précédente. Elles vous permettent de donner les valeurs que vous
voulez si aucune des valeurs prédéfinies ne semble convenir. Donner des
valeurs incorrectes ne pose généralement pas un risque de perte de données (la
partition ne démarrera pas), mais il vaut mieux être prudent. Des valeurs
correctes sont souvent les multiples de 2 (16, 32, 64, ...) ou les multiples
de 2 moins 1 (63, 255, ...).

  f) Confirmation:
Cette fenêtre vous demande la confirmation de la modification du secteur de
démarrage. Une fois la modification confirmée, le secteur de démarrage et sa
copie (s'il y en a une) sont modifiés.


15- Le remplacement d'un secteur de démarrage ou d'un superbloc par sa copie
----------------------------------------------------------------------------

C'est la partie exécutée lorsque vous utilisez l'option -k ou quand vous la
sélectionnez lorsque le programme vous la demande.

Cette option permet de remplacer un secteur de démarrage dans le cas d'une
partition FAT/NTFS ou le superbloc dans le cas d'une partition ext2/ext3 par
sa copie. Les systèmes de fichier FAT32, NTFS, ext2 et ext3 définissent une
copie de ses secteurs afin de pouvoir réparer une partition si les secteurs
originels sont corrompus. Vous pouvez par exemple essayer d'utiliser cette
option si votre partition apparaît soudainement comme de type "RAW" au lieu de
"FAT" ou "NTFS" sous Windows.

L'exécution se déroule selon le diagramme suivant: 
    Choix du support où copier le secteur de démarrage/superbloc
                             |
                             V
   Choix de l'élément contenant le secteur de démarrage/superbloc
                             |
                             V
                Choix de la copie à utiliser
                             |
             +---------------+
             |               |
             V               |
   Explorer la partition     |
             |               |
             +---------------+
                             |
                             V
                        Confirmation
                             |
                             V
                            fin

  a) Choix du support où copier le secteur de démarrage/superbloc:
Il faut sélectionner le disque ou la liste des périphériques DOS/Windows/Linux
sur lequel se trouve la partition ou le lecteur pour lequel la copie du
secteur de démarrage/superbloc doit être utilisée pour remplacer le secteur de
démarrage/superbloc.

  b) Choix de l'élément contenant le secteur de démarrage/superbloc:
Il faut sélectionner la partition (si un disque a été choisi dans la première
fenêtre) ou le périphérique DOS/Windows/Linux (si périphérique
DOS/Windows/Linux a été choisi dans la première fenêtre) sur lequel se trouve
le secteur de démarrage/superbloc qui doit être remplacé par sa copie.

  c) Choix de la copie à utiliser:
Cette fenêtre donne la liste des copies de secteur de démarrage ou de
superbloc qui semblent être valides. Cette liste est généralement soit vide
(pas de copie trouvée), soit contient une seule copie. S'il y a plusieurs
copies qui semblent valides, il vaut mieux que vous choisissez d'explorer la
partition (cf. fenêtre suivante) pour chacune d'entre elles pour voir laquelle
semble la bonne.
Lors de la sélection d'une copie, si elle est identique au secteur actuel, le
programme s'arrête car il n'est pas utile de remplacer le secteur. Il faut
noter qu'il n'est pas inhabituel d'avoir une copie du superbloc différente du
superbloc originel (même si celui-ci est correct) car celui-ci contient des
données qui sont modifiées avec l'utilisation (ex: le nombre de blocs libres)
et le driver Linux ext2/ext3 ne maintient pas nécessairement la copie à jour.

  d) Explorer la partition:
Cette fenêtre vous demande si vous voulez explorer la partition en utilisant
la copie du secteur de démarrage/superbloc. Cela permet de vérifier si le
contenu de la partition semble correct en utilisant cette copie. L'exploration
se fait comme décrit dans le chapitre 19, la partition étant montée en lecture
seule. Lorsque vous quittez l'exploration, vous revenez à la suite de
l'exécution.
Note: l'exploration de la partition n'étant pas possible avec l'interface
ligne de commande (option "-cui"), cette demande n'apparaît pas dans ce cas.

  e) Confirmation:
Cette fenêtre vous demande la confirmation de la modification du secteur de
démarrage/superbloc. Une fois la modification confirmée, le secteur de
démarrage/superbloc est remplacé par sa copie.
Dans le cas ext2/ext3, du fait que la copie du superbloc peut ne pas être
totalement à jour, la vérification de la partition est forcée lors de son
prochain montage afin que le superbloc soit mis à jour.


16- La simulation d'un élément
------------------------------

Cette partie couvre l'utilisation du driver (DRVPART.SYS) et les options "-m"
et "-i" de savepart. Le but de ce driver est essentiellement de pouvoir
accéder à une partition contenue dans des fichiers de sauvegarde afin d'en
récupérer quelques fichiers.
Note:
-----
Du fait de l'option permettant d'explorer une sauvegarde (cf. le chapitre 20)
ayant des possibilités supérieures, cette partie est considérée obsolète et ne
sera pas maintenue en cas de modification importante dans le format des
fichiers de sauvegarde.

  a) Utilisation du driver:
DRVPART.SYS est un driver DOS permettant de simuler qu'un nouveau lecteur est
présent. Ce lecteur est simulé à l'aide de fichiers de sauvegarde réalisés
préalablement.
Comme tout driver DOS, DRVPART.SYS doit être chargé en mémoire à l'aide du
fichier CONFIG.SYS. Ce fichier texte se trouve sur le disque de démarrage
(soit C:, soit A: selon que vous démarrez depuis le disque dur ou une
disquette). Afin que le driver soit chargé il faut ajouter à la fin de ce
fichier la ligne:
DEVICE=<emplacement>\DRVPART.SYS <options>
avec <emplacement> égal au répertoire où se trouve le fichier DRVPART.SYS. Une
fois cette ligne ajoutée, la prochaine fois que vous démarrez votre
ordinateur, vous aurez un nouveau lecteur accessible (la lettre est définie
par le DOS et est la lettre suivant votre dernier lecteur).
DRVPART.SYS peut prendre 2 options:

  - la première définie la taille des secteurs en octet. Elle doit être
    comprise entre 512 et 32768 et doit être un multiple de 512. Si cette
    option n'est pas donnée, une taille de 512 octets est prise par défaut
    (c'est la taille la plus courante).
  - la deuxième définie la taille mémoire en Ko utilisée en permanence par le
    programme afin de pouvoir fonctionner. Elle doit être supérieure ou égale
    à 1024. Si elle n'est pas donnée, une taille de 1024 Ko est prise par
    défaut. Si vous voulez donner cette option vous êtes obligé de donner la
    taille des secteurs.

Exemples:
---------
DEVICE=C:\DRVPART.SYS
Le driver est chargé avec les valeurs par défaut de 512 octets pour la taille
des secteurs et 1024 Ko pour la mémoire.
DEVICE=C:\DRVPART.SYS 512 4096
Le driver est chargé avec les valeurs de 512 octets pour la taille des
secteurs et 4096 Ko pour la mémoire.

La mémoire utilisée en permanence par le driver est une zone mémoire
permettant au driver de stocker temporairement les secteurs demandés par
d'autres programmes. Selon les demandes, cette taille peut augmenter/diminuer
dynamiquement (sans jamais descendre en dessous de la taille définie au
chargement). Le cas pire d'utilisation de la mémoire est certainement
lorsqu'un programme cherche à connaître la taille libre sur le lecteur (par
exemple à la fin d'un "dir").
La mémoire utilisée par le driver est de la mémoire XMS ou EMS (selon ce qui
est présent). Ces types de mémoire sont de la mémoire standard (vous n'avez
pas besoin de matériel spécifique), elle est appelée XMS ou EMS selon la
manière qu'elle est gérée. La mémoire XMS est gérée par le driver HIMEM.SYS
(une ligne DEVICE=<emplacement>\HIMEM.SYS doit apparaître au début du fichier
CONFIG.SYS) et la mémoire EMS est gérée par le driver EMM386.EXE (ou
équivalent) (une ligne DEVICE=<emplacement>\EMM386.EXE doit apparaître dans le
fichier CONFIG.SYS juste après celle contenant HIMEM.SYS). Si aucun de ces 2
types de mémoire n'est présent, le driver ne se charge pas. A noter que
l'utilisation de la mémoire EMS peut limiter la taille mémoire disponible à 32
Mo.
Le driver peut générer les messages suivants lors de son chargement:

  - "Driver has been initialised. It simulates drive <lettre>:.": le driver
    s'est correctement initialisé et simule le lecteur portant la lettre
    <lettre>.
  - "Parameter for size of sectors is not correct: it must be between 512 and
    32768 and be a multiple of 512.": le paramètre donnant la taille des
    secteurs n'est pas correct, il doit être compris entre 512 et 32768 octets
    et doit être un multiple de 512. Il faut que vous modifiiez le paramètre
    dans la ligne de chargement dans le fichier CONFIG.SYS.
  - "Parameter for allocated memory size is not correct: it must be bigger
    than 1024.": le paramètre donnant la taille mémoire utilisée en permanence
    n'est pas correct: il doit être supérieur à 1024 Ko. Il faut que vous
    modifiiez le paramètre dans la ligne de chargement dans le fichier
    CONFIG.SYS.
  - "Memory could not be allocated: you need XMS or EMS memory.": le driver
    n'a trouvé ni mémoire XMS ni mémoire EMS (ou ces gestionnaires de mémoire
    sont trop anciens). Il faut que vous ajoutiez dans le fichier CONFIG.SYS
    la ligne permettant de charger au moins la mémoire XMS.

Si l'un des trois derniers messages est affiché, le driver n'est pas chargé.

  b) Simulation d'un élément:
Une fois que le driver est chargé en mémoire les options "-m" et "-i" de
savepart peuvent être utilisées (ou les actions associées apparaissent dans la
liste des actions si vous ne donnez pas d'option d'action).
La première option ("savepart -m") ou le choix "Simuler un élément" dans les
actions permet de donner l'ensemble des fichiers de sauvegarde à utiliser afin
de simuler l'élément qu'ils contiennent. L'exécution se déroule d'une façon
similaire au test de fichiers de sauvegarde (chapitre 10). Une fois
l'exécution terminée correctement vous pourrez utiliser le lecteur ajouté par
le driver comme étant la partition contenue dans les fichiers (tant qu'aucun
élément n'est simulé, l'accès au lecteur renvoie une erreur).
La deuxième option ("savepart -i") ou le choix "Lire les informations du
driver" dans les actions permet de lire les informations du driver (lecteur
simulé, taille de secteur et fichiers utilisés si un élément est simulé) et
d'arrêter de simuler un élément s'il y en a un actuellement simulé.
Lors de la simulation d'un élément, de la mémoire EMS/XMS supplémentaire peut
être nécessaire pour le driver. Malheureusement, lors de l'exécution de
savepart alors que seule de la mémoire XMS est présente, il n'est pas possible
d'allouer de la mémoire supplémentaire (savepart l'utilise complètement). Par
conséquent vous aurez certainement une erreur du type "Vous n'avez pas assez
de mémoire EMS ou XMS: <n> Ko libres sont nécessaires.". Dans ce cas vous
devez utiliser le programme ALLOCXMS.COM en donnant comme paramètre <n> afin
que la mémoire soit préallouée avant l'exécution de savepart, puis relancer
savepart (exemple: ALLOCXMS.COM 1024 allouera 1024 Ko de mémoire). Comme cette
taille dépend de l'élément à simuler, elle ne peut pas être fixée à l'avance.
ALLOCXMS peut afficher les messages suivants:

  - "Memory allocated": la mémoire a été allouée et vous pouvez donc relancer
    savepart.
  - "DrvPart driver could not be found": vous avez certainement oublié de
    charger le driver à l'aide de votre fichier CONFIG.SYS (note: dans ce cas
    les options pour gérer la simulation d'élément ne doivent pas apparaître
    dans savepart).
  - "DrvPart driver into memory has not the same version as AllocXMS": les
    versions de DRVPART.SYS et ALLOCXMS.COM ne correspondent pas. Il faut
    utiliser les programmes ayant la même version (de même pour savepart).
  - "An element is currently simulated": une partition est actuellement
    simulée. Il faut d'abord arrêter de la simuler à l'aide du bouton "Arrêter
    de simuler l'élément" dans la fenêtre d'informations sur le driver dans
    savepart.
  - "XMS memory driver could not be found": vous n'avez pas chargé le driver
    de mémoire XMS dans votre CONFIG.SYS, par conséquent vous ne pouvez pas
    utiliser de mémoire XMS.
  - "Parameter is not correct": le paramétre donné n'est pas correct. Ce doit
    être un nombre entier positif.
  - "Such an amount of memory could not be allocated": le driver XMS
    n'autorise pas l'allocation de tant de mémoire. Si cette taille ne dépasse
    pas la mémoire disponible dans votre ordinateur, utiliser un driver plus
    récent ou ne pas utiliser de mémoire EMS peut résoudre ce problème.

  c) Remarques:

  - Ce driver ne permet de simuler que des éléments de type FAT ou des
    éléments pour lesquelles tous les secteurs ont été sauvés. Dans ce dernier
    cas, si ce n'est pas un élément FAT, cela n'est pas vérifié, mais le DOS
    n'arrivera certainement pas à accéder au lecteur.
  - Les fichiers utilisés pour la simulation ne doivent pas être compressés.
  - Tous les fichiers doivent être en permanence accessible afin qu'aucune
    erreur ne soit générée (exemple: si les fichiers sont sur plusieurs CDs,
    il vous faut soit plusieurs lecteurs de CDs, soit les copier sur votre
    disque dur afin qu'ils puissent être tous accédés simultanément). Les
    premiers fichiers seront utilisés plus fréquemment, par conséquent
    mettez-les sur le support le plus rapide.
  - L'élément simulé est mis en mode lecture seule. Par conséquent toute
    tentative d'écriture entraînera une erreur. Si jamais vous rencontrez un
    message du type "Impossible d'écrire sur le lecteur <lettre>:" avec
    <lettre> correspondant à la lettre du lecteur simulé, il vous faudra
    répondre "Echec".
  - Ce driver ne fonctionne qu'en mode DOS. Si jamais Windows est démarré, il
    libère la mémoire qu'il occupe et se désactive. Sous Windows un lecteur
    supplémentaire apparaît mais il n'est pas accessible.
  - L'utilisation du driver ralentit votre ordinateur et occupe de la mémoire.
    Par conséquent il est conseillé de ne l'utiliser que lorsque vous en avez
    besoin (par conséquent modifier le fichier CONFIG.SYS à chaque fois ou
    avoir une disquette de boot spécifique, cette deuxième solution étant
    préférable).
  - L'accès au lecteur simulé est beaucoup plus lent que l'accès aux autres
    lecteurs.
  - Le driver ne fonctionne correctement que pour des programmes utilisant les
    périphériques d'une façon standard. Par conséquent il peut être normal que
    certains programmes trop spécifiques génèrent des erreurs.
  - Si jamais un programme se termine anormalement, il peut avoir laissé le
    driver dans un état incorrect (toute tentative d'accès au lecteur génère
    une erreur). Dans ce cas il suffit d'exécuter et quitter n'importe quel
    programme pour qu'une fois celui-ci terminé, le lecteur simulé soit à
    nouveau accessible.
  - Le driver peut augmenter la mémoire qu'il utilise selon ces besoins. Si
    jamais un programme utilise toute la mémoire disponible (savepart est dans
    ce cas si seule de la mémoire XMS est présente), il se peut que des
    erreurs apparraissent lors de l'accès au lecteur. Dans ce cas vous pouvez
    essayer d'augmenter la taille utilisée en permanence par le driver à
    l'aide du second paramètre sur la ligne de chargement de DRVPART.SYS dans
    le fichier CONFIG.SYS. Bien sûr cela ne sera pris en compte qu'au prochain
    redémarrage de l'ordinateur.
  - Lors de l'utilisation de savepart, l'accès au lecteur simulé est
    désactivé.
  - Si vous voulez simuler un autre élément que celui simulé, vous n'êtes pas
    obligé de lancer une première fois savepart pour ne plus simuler un
    élément, puis une deuxième fois pour simuler le nouvel élément, vous
    pouvez directement choisir de simuler le nouvel élément (cela arrêtera la
    simulation du premier). Cela veut dire qu'il n'est pas possible de simuler
    plusieurs éléments simultanément (même en chargeant le driver plusieurs
    fois).
  - Vous ne pouvez pas exécuter les programmes présents sur le lecteur simulé.
    Il vous faut d'abord les copier sur un autre lecteur avant de les
    utiliser.
  - Les versions du driver, de savepart et de allocxms doivent être
    compatibles. C'est pourquoi ils portent tous le même numéro de version. Ce
    numéro de version est vérifié lorsque les programmes cherchent à
    communiquer ensemble, et la communication ne s'établira pas s'ils
    divergent.
  - Du fait qu'un nouveau lecteur est créé, la lettre de votre lecteur de CD
    peut être décalée.
  - DRVPART.SYS n'est pas nécessaire pour l'utilisation de savepart. Il n'est
    obligatoire que pour accéder aux options de simulation d'élément.


17- La création de fichiers sur un lecteur NTFS
-----------------------------------------------

Cette option n'apparaît que si vous êtes sous Windows NT ou une version
suivante. Elle vous permet de créer des fichiers sur une partition NTFS afin
d'être capable par la suite de les utiliser comme fichier de sauvegarde via le
montage de partition une fois que vous êtes sous DOS. En effet le programme
n'est pas capable de créer des fichiers sur une partition NTFS (uniquement de
les lire/écrire en les redimensionnant) quand il est sous DOS, et donc les
fichiers que vous créez ici servent de base. Cette option vous demande des
noms de fichier jusqu'à ce que vous fassiez 'Annuler'. Si jamais vous utiliser
le nommage automatique, au lieu de vous demander plusieurs fichiers, il vous
demande le nombre de fichiers que vous voulez créer.

Remarques:
----------

  - Il faut que vous prévoyiez suffisamment de fichiers pour que la sauvegarde
    tienne. Pour avoir une idée du nombre de fichiers, il faut prendre la
    taille de la partition (seule sa taille occupée si vous prévoyez de ne
    sauver que les secteurs occupés), la diviser par 2 si vous pensez utiliser
    la compression, puis par la taille maximum des fichiers que vous pensez
    créer et arrondir le résultat à la valeur supérieure en y ajoutant 2 (3 si
    jamais vous pensez créer le fichier d'options).
  - Les fichiers créés ont une taille comprise entre 4 Ko et 64 Ko, donc
    n'ayez pas peur d'en créer plus que de besoin.
  - Vous pouvez bien sûr utiliser des fichiers créés par ailleurs (du moment
    qu'ils ne sont pas cryptés ou compressés par le mécanisme interne de NTFS)
    sans passer par cette option. Leur contenu sera bien sûr détruit lors de
    la sauvegarde.
  - La taille restante sur les lecteurs est donnée à titre indicatif et est
    fausse dans le cas où plus de 970 Mo sont disponibles sur le lecteur.

Exemple:
--------
Vous voulez sauver une partition ayant 4 Go de données dans des fichiers de
680 Mo (pour pouvoir les graver) en utilisant la compression. Dans ce cas, il
vous faudra créer: 4*1024 / 2 / 680 = 3.011 => 6 fichiers.


18- L'annulation des mauvais secteurs d'un système de fichier
-------------------------------------------------------------

C'est la partie exécutée lorsque vous utilisez l'option -z ou quand vous la
sélectionnez lorsque le programme vous la demande.

Cette option permet d'annuler le fait que des secteurs soient marqués
défectueux sur un système de fichier. Elle ne permet en aucun cas de corriger
les secteurs défectueux, elle doit uniquement être utilisée dans le cas où
vous restaureriez/copieriez une partition ayant des secteurs défectueux sur un
autre disque dur. Cela est fait normalement automatiquement par le programme
lors de la restauration sauf dans le cas où les disques et les partitions
sources et destinations seraient strictement identiques: dans ce cas le
programme croit qu'il restaure la partition sur celle sauvée et donc que les
informations sur les mauvais secteurs doivent être conservées.

Cette option ne doit donc être utilisée que dans un cas: celui où vous avez un
"X" dans la colonne "Idem" lors de restauration/copie alors que la
restauration/copie se fait sur un disque différent de celui source.

Notes:
------

  - Cette option n'est bien sûr utile que s'il y avait des secteurs défectueux
    sur la partition source.
  - Si jamais vous restaurez une partition sur un disque ayant toujours des
    secteurs défectueux (par exemple après avoir redimensionné une partition),
    il faut que vous fassiez un test de surface pour mettre à jour la liste
    des secteurs défectueux.

L'exécution de cette option se fait selon le schéma suivant: 
 Choix du support où les mauvais secteurs doivent être annulés
                         |
                         V
Choix de l'élément où les mauvais secteurs doivent être annulés
                         |
                         V
                    Confirmation
                         |
                         V
                     Exécution
                         |
                         V
                        fin


  a) Choix du support où les mauvais secteurs doivent être annulés:
Il faut sélectionner le disque, la disquette ou la liste des périphériques
DOS/Windows/Linux sur lequel est le système de fichier à modifier.

  b) Choix de l'élément où les mauvais secteurs doivent être annulés:
Il faut sélectionner la partition (si un disque a été choisi dans la première
fenêtre) ou le périphérique DOS/Windows/Linux (si périphériques
DOS/Windows/Linux a été choisi dans la première fenêtre) pour lequel il faut
annuler les mauvais secteurs.

  c) Confirmation:
Le programme vous demande la confirmation de la modification du système de
fichier. Si vous confirmez, l'ensemble des mauvais secteurs sera marqué comme
à nouveau valide.

  d) Exécution:
La modification du système de fichier est en cours. Selon le type de système
de fichier et la taille de la partition cela peut aller plus ou moins vite (le
plus rapide étant pour les partitions ext2, le plus lent pour les partitions
FAT).


19- L'exploration de partition
------------------------------

C'est la partie exécutée lorsque vous utilisez l'option -e ou quand vous la
sélectionnez lorsque le programme vous la demande.

Cette option vous permet de naviguer dans une partition pour pouvoir éditer ou
copier des fichiers.
L'exécution de cette option se fait selon le schéma suivant: 
                 Choix du support où est la partition à explorer
                                      |
                                      V
                        Choix de la partition à explorer
                                      |
                                      V
+---------------------------> Fenêtre d'exploration
|                                     |
|           +-------------------------+------------------------+
|           |                         |                        |
|           V                         V                        V
| Fenêtre de visualisation     Fenêtre d'édition     Destination de la copie
|           |                         |                        |
|           |                         |                        V
|           |                         |               Exécution de la copie
|           |                         |                        |
+-----------+-------------------------+------------------------+


  a) Choix du support où est la partition à explorer:
Vous devez choisir le disque, le lecteur de disquette ou le périphérique
DOS/Windows/Linux où est le système de fichier à explorer.

  b) Choix de la partition à explorer:
Il faut sélectionner la partition (si un disque a été choisi dans la première
fenêtre) ou le périphérique DOS/Windows/Linux (si périphériques
DOS/Windows/Linux a été choisi dans la première fenêtre) que vous voulez
explorer.

  c) Fenêtre d'exploration:
Cette fenêtre est la fenêtre d'exploration. Elle contient les éléments
suivants:

  - en haut: le nom du répertoire actuellement exploré.
  - à gauche: l'arborescence des répertoires de la partition. Vous pouvez
    cliquer sur les caractères '+' ou '-' (ou presser les touches '+' ou '-')
    qui sont devant le nom du répertoire pour le détailler ou le réduire. Si
    vous double-cliquez ou appuyez sur Entrée sur un nom de répertoire, il
    devient le répertoire exploré.
  - à droite: le contenu du répertoire exploré. C'est la liste de tous les
    fichiers qui sont dans ce répertoire. Cette partie contient 4 colonnes:

    * le nom du fichier sans extension.
    * l'extension du fichier.
    * le type du fichier ou sa taille pour un fichier standard. Le type de
      fichier peut être:

      + <REP>: répertoire.
      + <LIEN>: lien symbolique.
      + <BLOC>: périphérique de bloc.
      + <CAR>: périphérique de caractère.
      + <PIPE>: tube nommé.
      + <SOCK>: socket.
      + <INCONNU>: type de fichier inconnu (il ne doit pas apparaître).

    * la date de modification du fichier.

    Si vous double-cliquez (ou appuyez sur Entrée) sur un répertoire, il
    devient le répertoire exploré. Si c'est sur un fichier, il est édité.
  - en bas à gauche: les boutons qui peuvent être utilisé pour réaliser
    quelque chose. Le numéro avant le bouton correspond à la touche de
    fonction qui peut être utilisée pour l'activer (1: F1, 2: F2, ...). Les
    boutons sont:

    * aide: il affiche une aide.
    * trie: il permet de sélectionner la colonne servant pour trier les
      fichiers.
    * sélect: il permet de sélectionner des fichiers en utilisant un motif de
      reconnaissance (comme "*.exe" pour sélectionner tous les fichiers ayant
      l'extension "exe"). La sélection peut être faite en ignore ou prenant en
      compte la casse et en conservant les fichiers déjà sélectionnés pour
      pouvoir sélectionner plusieurs ensembles de fichiers.
    * voir: il affiche le fichier sélectionné dans un afficheur hexadécimal.
      Un seul fichier doit être sélectionné pour pouvoir réaliser cela. Si le
      fichier contient plusieurs flux, il demande lequel doit être vu.
    * édite: il édite le fichier sélectionné dans un éditeur simple. Si le
      fichier a un contenu binaire ou est trop grand pour tenir en mémoire,
      l'afficheur hexadécimal est utilisé. Un seul fichier doit être
      sélectionné pour pouvoir réaliser cela. Si le fichier contient plusieurs
      flux, il demande lequel doit être édité.
    * copie: il copie les fichiers sélectionnés dans un autre répertoire. Si
      un seul fichier est sélectionné, il permet de le renommer.
    * quitte: pour quitter le programme.

  - en bas à droite: il affiche le nombre de fichiers sélectionnés et le
    nombre total de fichiers dans le répertoire.

  d) Fenêtre de visualisation:
Cette fenêtre est un simple afficheur hexadécimal pour voir le contenu d'un
fichier.
Les actions qui peuvent être faite dans cet afficheur sont:

  - atteindre une position dans le fichier en utilisant F3.
  - chercher du texte dans le fichier. La recherche peut être faite soit en
    ASCII en utilisant F4, soit en binaire en utilisant F6. La recherche peut
    être faite en ignorant ou pas la casse et en partant du début ou de la
    position du curseur. Dans le cas d'une recherche binaire, le texte à
    chercher doit être entré sous forme hexadécimale avec une liste de nombres
    hexadécimaux compris entre 0 (0 en hexadécimal) et 255 (ff en hexadécimal)
    séparés par des espaces (exemple: 4c 4C 52 12 35 4D) (note: les valeurs 4c
    et 4C sont équivalentes).
    Durant le temps de la recherche, "Cherche ..." est affiché en bas à droite
    et elle peut être interrompue à tout moment en appuyant sur la touche
    "Echap." ("Esc.").
  - chercher la prochaine prochaine apparition du dernier texte cherché à
    partir de la position du curseur en utilisant F5. La recherche ne boucle
    pas, elle s'arrête donc à la dernière occurrence.
  - quitter l'afficheur en utilisant F10.

  e) Fenêtre d'édition:
Cette fenêtre est un éditeur de texte simple. Vous pouvez modifier un fichier
puis sauver ces changements. Cette fenêtre est composée de:

  - en haut: le nom du fichier avec le nom du flux choisi entre '{' et '}' si
    ce n'est pas le flux par défaut.
  - au milieu: la fenêtre d'édition.
  - en bas à gauche: les boutons qui peuvent être utilisés pour réaliser
    certaines actions.
  - en bas à droite: quatre indicateurs et la position du curseur. Les
    indicateurs sont:

    * si l'éditeur est en mode insertion (le premier indicateur est mis à 'I')
      ou surcharge (il est à 'S').
    * si le fichier a été modifié depuis la dernière sauvegarde: le second '-'
      est mis à 'M'.
    * si l'annulation de la dernière action peut être réalisée: le troisième
      '-' est mis à 'A'.
    * si l'annulation de la dernière annulation peut être réalisée: le
      quatrième '-' est mis à 'R'.


Les actions qui peuvent être faite dans cet éditeur sont:

  - éditer le texte.
  - permuter du mode insertion (curseur souligné, par défaut) au mode
    surcharge (curseur block) (et inversement) en appuyant sur la touche
    Insert.
  - sélectionner du texte soit avec la souris soit en appuyant sur la touche
    Shift en même temps que les touches de déplacement.
  - copier le texte sélectionné dans le presse papiers en utilisant Ctrl+C ou
    Ctrl+Insert (le dernier texte copié reste dans le presse papiers lors de
    l'édition d'un autre fichier).
  - couper le texte sélectionné dans le presse papiers en utilisant Ctrl+X ou
    Shift+Delete.
  - copier le texte depuis le presse papiers en utilisant Ctrl+X ou
    Shift+Insert.
  - annuler la dernière modification en utilisant Ctrl+U.
  - refaire la dernière modification en utilisant Ctrl+R.
  - sauver le fichier en utilisant F2. Le nom du fichier où réaliser la
    sauvegarde sera demandé à chaque fois (c'est donc un "sauver sous"). Si le
    fichier contient plusieurs flux, il demande le flux où réaliser la
    sauvegarde.
  - aller à une ligne donnée en utilisant F3.
  - chercher du texte en utilisant F4. La recherche peut être faite en
    ignorant ou pas la casse et en partant du début ou de la position du
    curseur.
    Durant le temps de la recherche, "Cherche ..." est affiché à la place de
    la position du curseur et elle peut être interrompue à tout moment en
    appuyant sur la touche "Echap." ("Esc.").
  - chercher la prochaine apparition du dernier texte cherché à partir de la
    position du curseur en utilisant F5. La recherche ne boucle pas, elle
    s'arrête donc à la dernière occurrence.
  - quitter l'éditeur en utilisant F10. Si le fichier a été modifié sans être
    sauvé, il demande si vous voulez sauver d'abord.

  f) Destination de la copie:
Cette fenêtre demande où vous voulez copier les fichiers sélectionnés. Si vous
n'avez sélectionné qu'un seul fichier qui n'est pas un répertoire, vous pouvez
lui donner un autre nom, sinon vous ne pouvez que donner le nom du répertoire
où les fichiers seront copiés.

  g) Exécution de la copie:
Cette fenêtre affiche les fichiers copiés et les erreurs rencontrées.
Au-dessus de la ligne "->" se trouve le nom du fichier source en relatif
depuis le répertoire source et en dessous se trouve le nom du fichier
destination en relatif depuis le répertoire destination. Dans la plupart des
cas, ces deux noms sont identiques, à moins que vous ne copiez depuis une
partition avec des noms longs vers une partition ne les supportant pas (en
utilisant les accès DOS): le programme va utiliser les noms courts
correspondants aux noms longs, mais il n'assure pas que sur la partition
destination ce nom court correspond au même fichier que celui de la partition
source. Dans ce cas il est préférable d'utiliser le mécanisme de montage pour
accéder aux partitions FAT avec les noms longs.
En dessous du nom des fichiers copiés se trouve la liste des erreurs
rencontrées.
Dans le cas où le programme trouverait que vous essayez de copier un fichier
sur un fichier existant, il vous demande si vous voulez l'effacer. Une
deuxième vérification est réalisée si le fichier est en lecture seule.
Lorsque la copie se termine, le bouton "Ok" devient actif et la ligne "->" est
modifiée en un message pour signaler si la copie s'est terminée ou a été
annulée avant (soit parce que vous l'avez annulée, soit à cause d'une erreur
fatale).
Notes:
------

  - à moins d'utiliser la version Windows, la copie vers une partition NTFS ne
    permettant pas de créer de fichiers, seuls les fichiers existants auront
    leur contenu modifié (tous les flux sont modifiés s'ils existent).
  - la copie vers une partition ext2 positionne les droits de l'utilisateur
    d'origine si la source de la copie est elle-même une partition ext2, sinon
    ce sont les droits (hors droit d'éxécution pour les fichiers) du
    répertoire de destination qui sont utilisés.
  - lors de la copie de fichier sparse depuis une partition NTFS ou ext2/ext3,
    le fichier destination ne conserve pas le fait que le fichier est sparse,
    il occupe par conséquent plus de places que sur la partition source.
  - lors de la copie de fichiers d'une partition NTFS, les flux
    supplémentaires sont copiés si le fichier destination est sur une
    partition NTFS.
  - lors de la copie de fichiers d'une partition NTFS ou ext2, les attributs
    supplémentaires (drois hors ceux basiques (EA et ACL)) ne sont pas copiés.


20- L'exploration de sauvegarde
-------------------------------

C'est la partie exécutée lorsque vous utilisez l'option -v ou quand vous la
sélectionnez lorsque le programme vous la demande.

Cette option vous permet d'explorer le contenu de fichiers de sauvegarde afin
que vous puissiez en extraire des fichiers. Elle ne permet pas de modifier les
fichiers de sauvegarde.

Les fichiers qui peuvent être explorés sont tous les fichiers contenant soit
la sauvegarde d'un disque complet (une partition devra alors être choisie),
soit la sauvegarde d'une partition ayant un système de fichier FAT12/16/32,
NTFS ou ext2/3. Si la sauvegarde a été découpée en plusieurs fichiers, tous
les fichiers doivent pouvoir être lus simultanément. Les fichiers peuvent être
compressés ou pas.

Son exécution est similaire à celle du chapitre 19 mais avec les étapes a) et
b) remplacées par la demande et la vérification de l'ensemble des fichiers de
sauvegarde (similaire au chapitre 10).

Notes:
------

  - Dans le cas de fichiers compressés, il faut beaucoup de mémoire pour les
    indexer afin d'améliorer la vitesse de lecture. Par conséquent, plus vous
    avez de mémoire, meilleur cela sera. Il faut noter que sous DOS la mémoire
    disponible peut être limitée (par exemple à 32 Mo avec certaines versions
    de EMM386), par conséquent il est préférable d'utiliser cette option sous
    Windows ou Linux.
  - Si vous avez une erreur du type "Error: could not allocate page table
    memory", c'est que le programme essaie d'utiliser trop de mémoire. Vous
    pouvez essayer d'augmenter la taille de mémoire DOS disponible en ne
    chargeant pas les drivers inutiles, et en dernier recours vous pouvez
    utiliser l'option "max_mem_size" du fichier d'option (cf. le chapitre 22).


21- Charger un fichier d'options
--------------------------------

Cette option permet de charger une fichier d'options si vous n'avez pas
utilisé l'option "-f" sur la ligne de commande. Au moment de sélectionner le
fichier d'options vous pouvez le visualiser afin de vérifier son contenu avec
le bouton "Charger fichier".
Une fois que cette option a été utilisée vous revenez à l'écran pour choisir
ce que vous voulez faire. L'option pour charger un fichier d'options n'est
alors plus accessible (vous ne pouvez donc charger qu'un fichier d'options).
Lors du chargement du fichier via cette option, les options suivantes sont
ignorées:

  - mouse=
  - user_interface=

puisque l'interface utilisateur a déjà été initialisée.
L'option lang= est ignorée si celle-ci a été positionnée via la ligne de
commande.
Les options mount= peuvent être ignorées si jamais vous avez monté un support
pour lire le fichier d'options et que la numérotation de montage n'est plus
équivalente (dans ce cas un message vous l'indique et les fichiers liés à ce
montage ainsi que les fichiers suivants sont ignorés).
Hormis pour ces options, le comportement est le même que si vous aviez utilisé
l'option "-f" sur la ligne de commande.


22- Format du fichier d'options
-------------------------------

Le fichier d'option vous permet de restaurer (ou de sauver à nouveau)
l'élément que vous venez de sauver. Dans ce cas en utilisant savepart avec
l'option -f <nom du fichier d'options>, les différents paramètres sont lus
dans le fichier au lieu de vous être demandés. Le contenu de ce fichier peut
être partiel (ne pas contenir toutes les options, auquel cas les options
manquantes vous seront demandées), mais il faut que certaines règles
présentées ci-dessous soient respectées.
Le fichier d'options est un fichier texte permettant de définir les options à
utiliser. Chaque option doit être seule sur une ligne.
Si la ligne commence par un ";", c'est une ligne de commentaires (elle n'est
pas analysée).
Le contenu des options peut être défini par une variable d'environnement. Pour
cela la variable d'environnement doit être définie entre % (exemple:
file=%CONF%.PAR, %CONF% sera remplacé par le contenu de la variable
d'environnement CONF). Si la variable d'environnement n'existe pas une erreur
sera générée. Pour pouvoir donner le caractère % dans le contenu d'une option,
il faut le doubler (exemple: file=AVEC%%.PAR, le nom du fichier pris sera
AVEC%.PAR).

Les options ont le format <nom option>=<valeur option>. Les noms et valeurs
des différentes options sont les suivantes:

+-------------------+------------------------+-------------------------------+
|      Option       |        Valeurs         |       Valeur par défaut       |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| mouse             | yes|no|poll            | yes                           |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Choix de la méthode d'utilisation de la souris         |
|                   | (équivalente à -cm|-nm|-pm sur la ligne de commande).  |
|                   | Veuillez vous référer à la description de la ligne de  |
|                   | commande pour avoir plus d'informations.               |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| check_drive       | yes|no                 | yes                           |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | La vérification que le fichier créé/lu ne soit pas sur |
|                   | l'élément sauvé/restauré est désactivée si cette       |
|                   | option est mise à "no" (équivalente à -ncd sur la      |
|                   | ligne de commande).                                    |
|                   | Veuillez vous référer à la description de la ligne de  |
|                   | commande pour avoir plus d'informations.               |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| verify_free_size  | yes|no                 | yes                           |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | La vérification de la taille libre sur le lecteur      |
|                   | destination n'est pas réalisée si cette option est     |
|                   | mise à "no" (équivalente à -ncs sur la ligne de        |
|                   | commande).                                             |
|                   | Veuillez vous référer à la description de la ligne de  |
|                   | commande pour avoir plus d'informations.               |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| verify_disk_write | yes|no                 | yes                           |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | La vérification que les secteurs sont correctement     |
|                   | écrits est désactivée si cette option est mise à "no"  |
|                   | (équivalente à -nvd sur la ligne de commande).         |
|                   | Veuillez vous référer à la description de la ligne de  |
|                   | commande pour avoir plus d'informations.               |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| verify_file_write | yes|no                 | yes                           |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | La vérification que les fichiers sont correctement     |
|                   | écrits est désactivée si cette option est mise à "no"  |
|                   | (équivalente à -nvf sur la ligne de commande).         |
|                   | Veuillez vous référer à la description de la ligne de  |
|                   | commande pour avoir plus d'informations.               |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| test_disk_size    | yes|no|<nombre>        | no                            |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Cette option permet d'essayer de détecter la taille du |
|                   | disque si elle est mise à "yes" (équivalente à -tds    |
|                   | sur la ligne de commande).                             |
|                   | Veuillez vous référer à la description de la ligne de  |
|                   | commande pour avoir plus d'informations.               |
|                   | Si un nombre est donné, c'est le numéro du disque pour |
|                   | lequel essayer de détecter la taille du disque. Dans   |
|                   | ce cas, cette option peut être donnée plusieurs fois   |
|                   | avec des numéros différents.                           |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| lang              | en|fr|fr_2             | détection automatique         |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Choix de la langue (équivalente à -l sur la ligne de   |
|                   | commande).                                             |
|                   | Veuillez vous référer à la description de la ligne de  |
|                   | commande pour avoir plus d'informations.               |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| user_interface    | console|text|          | text                          |
|                   | text_bios|text_ext|    |                               |
|                   | text_bios_ext          |                               |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Choix de l'interface utilisateur (équivalente à        |
|                   | -cui|-tui|-bui|-tuix|-buix sur la ligne de commande).  |
|                   | Veuillez vous référer à la description de la ligne de  |
|                   | commande pour avoir plus d'informations.               |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| disk              | <nombre>               | demandé à l'utilisateur       |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne le numéro du disque à utiliser. Le nombre doit   |
|                   | être compris entre 0 et le nombre de disques - 1. Lors |
|                   | de la sauvegarde, cette option remplace la première    |
|                   | fenêtre. Lors de la restauration, cette option va      |
|                   | réduire la recherche des éléments à restaurer          |
|                   | correspondant à celui sauvé, au disque donné (sinon    |
|                   | l'élément est cherché sur tous les disques). Lors de   |
|                   | la mise à jour du registre Windows 2000/XP/Vista ou    |
|                   | des entrées de démarrage Windows Vista, cette option   |
|                   | remplace la sélection du deuxième disque (celui qui    |
|                   | contient la partition devant être mise à jour). Lors   |
|                   | de la mise à jour du fichier                           |
|                   | BOOTSECT.DOS/BOOTSECT.BAK, cette option remplace la    |
|                   | sélection du support où se trouvent ces fichiers.      |
|                   | Cette option ne peut pas être donnée si l'option       |
|                   | "floppy" ou "device" est donnée.                       |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| floppy            | <nombre>               | demandé à l'utilisateur       |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne le numéro du lecteur de disquette à utiliser. Le |
|                   | nombre doit être compris entre 0 et le nombre de       |
|                   | lecteurs de disquette - 1. Lors de la sauvegarde,      |
|                   | cette option remplace la première fenêtre. Lors de la  |
|                   | restauration, cette option va réduire la recherche des |
|                   | éléments à restaurer correspondant à celui sauvé, au   |
|                   | lecteur de disquette donné (sinon l'élément est        |
|                   | cherché sur tous les lecteurs de disquette). Lors de   |
|                   | la mise à jour du fichier BOOTSECT.DOS/BOOTSECT.BAK,   |
|                   | cette option remplace la sélection du support où se    |
|                   | trouvent ces fichiers.                                 |
|                   | Cette option ne peut pas être donnée si l'option       |
|                   | "disk" ou "device" est donnée.                         |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| device            | DOS/Windows: A-Z       | demandé à l'utilisateur       |
|                   | Linux: <périphérique   |                               |
|                   | bloc>                  |                               |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne la lettre du périphérique DOS/Windows ou du      |
|                   | fichier périphérique Linux à utiliser. Lors de la      |
|                   | sauvegarde, cette option remplace les deux premières   |
|                   | fenêtres. Lors de la restauration, cette option va     |
|                   | réduire la recherche des éléments à restaurer          |
|                   | correspondant à celui sauvé, au périphérique donné     |
|                   | (sinon l'élément est cherché sur tous les              |
|                   | périphériques). Lors de la mise à jour du fichier      |
|                   | BOOTSECT.DOS/BOOTSECT.BAK, cette option remplace la    |
|                   | sélection du support où se trouvent ces fichiers.      |
|                   | Cette option ne peut pas être donnée si l'option       |
|                   | "disk" ou "floppy" est donnée.                         |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| main_part         | <nombre>               | demandé à l'utilisateur       |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne le numéro de la partition principale à utiliser. |
|                   | Le nombre doit être entre 1 et 4. Si jamais l'élément  |
|                   | à sauver/restaurer est directement lié au disque,      |
|                   | cette option ne doit pas être donnée.                  |
|                   | Pour que cette option puisse être donnée, il faut que  |
|                   | l'option "disk" soit présente.                         |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| ext_part          | <nombre>               | demandé à l'utilisateur si    |
|                   |                        | "main_part" non utilisée, 0   |
|                   |                        | sinon                         |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne le numéro de la partition étendue à utiliser. Le |
|                   | nombre doit être entre 1 et le nombre de partition     |
|                   | étendue correspondant à la partition principale.       |
|                   | Pour que cette option puisse être donnée, il faut que  |
|                   | l'option "main_part" soit présente. Vous ne devez pas  |
|                   | donner cette option si vous voulez utiliser une        |
|                   | partition principale.                                  |
|                   | L'ensemble des options "main_part" et "ext_part"       |
|                   | remplace la deuxième fenêtre pour la sauvegarde, et    |
|                   | l'ensemble "disk", "main_part" et "ext_part" remplace  |
|                   | la deuxième fenêtre pour la restauration. Lors de la   |
|                   | mise à jour du registre Windows 2000/XP/Vista ou des   |
|                   | entrées de démarrage Windows Vista, l'ensemble des     |
|                   | options "main_part" et "ext_part" remplace la          |
|                   | sélection de la deuxième partition (celle qui doit     |
|                   | être mise à jour). Lors de la mise à jour du fichier   |
|                   | BOOTSECT.DOS/BOOTSECT.BAK, ces options remplacent la   |
|                   | sélection de la partition où se trouvent ces fichiers. |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| only_if_same      | yes|no                 | no                            |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Cette option permet de ne considéré le support         |
|                   | destination d'une restauration ou d'une copie comme    |
|                   | valide que s'il est identique au support sauvé (lors   |
|                   | de la sélection du support destination il a la colonne |
|                   | "Idem" contenant un "X"). Cela permet d'éviter une     |
|                   | erreur lors de l'utilisation du fichier d'options si   |
|                   | quelque chose a été modifié (par exemple des           |
|                   | partitions ont été ajoutées/supprimées depuis la       |
|                   | sauvegarde ce qui change leur numérotation).           |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| def_level         | <nombre>               | demandé à l'utilisateur si    |
|                   |                        | "file" non donnée, 0 sinon    |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne le niveau de compression à utiliser. Le nombre   |
|                   | doit être entre 0 et 9. Lors de la sauvegarde cette    |
|                   | option remplace la troisième fenêtre. Lors de la       |
|                   | restauration cette option n'est pas utilisée (donc     |
|                   | peut ne pas être donnée). Si cette option n'est pas    |
|                   | donnée et qu'un nom de fichier est donné (voir         |
|                   | l'option "file" ci-dessous), le niveau de compression  |
|                   | utilisé est le niveau 0 (pas de compression).          |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| file              | <nom de fichier>       | demandé à l'utilisateur       |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne le nom de fichier à utiliser pour                |
|                   | sauver/restaurer l'élément. Cette option peut être     |
|                   | donnée plusieurs fois si la sauvegarde/restauration    |
|                   | nécessite plusieurs fichiers. Dans ce cas il faut      |
|                   | donner ces options dans l'ordre dans lequel les        |
|                   | fichiers doivent être utilisés.                        |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| max_size          | <nombre> [ko|Mo] ou    | demandé à l'utilisateur si    |
|                   | max                    | "file" non donnée, 2047 Mo    |
|                   |                        | sinon                         |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne la taille maximum qu'un fichier doit faire. Si   |
|                   | ko|Mo n'est pas donné, la taille est en Mo. Si la      |
|                   | taille est en ko, elle doit être comprise entre 1 et   |
|                   | 9999 ko, si elle est en Mo elle doit être comprise     |
|                   | entre 1 et 2047 Mo. Si "max" est utilisé comme valeur, |
|                   | le programme prendra le minimum entre la taille libre  |
|                   | sur le lecteur et 2047 Mo. Cette option peut être      |
|                   | donnée plusieurs fois si la sauvegarde/restauration    |
|                   | nécessite plusieurs fichiers. Dans ce cas il faut      |
|                   | donner ces options dans l'ordre dans lequel sont       |
|                   | donnés les fichiers. Si cette option est donnée moins  |
|                   | de fois qu'il y a d'option donnant le nom des          |
|                   | fichiers, la dernière est utilisée pour tous les       |
|                   | fichiers restant. Si elle est donnée plus de fois que  |
|                   | de nom de fichiers, les options en trop ne sont pas    |
|                   | utilisées. Si cette option n'est pas donnée, alors que |
|                   | des noms de fichier sont donnés, la taille maximale de |
|                   | 2047 Mo est utilisée. Lors de la restauration, cette   |
|                   | option n'est pas utilisée (donc peut ne pas être       |
|                   | donnée).                                               |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| filesystem        | no|fat12|fat16|fat32|  | demandé à l'utilisateur si    |
|                   | ext2|ntfs|MBR|         | plusieurs possibilitées       |
|                   | firstsect|parttable|   | existent ("no" sinon)         |
|                   | fat12mem|fat16mem|     |                               |
|                   | fat32mem|ntfsmem|      |                               |
|                   | ext2mem|               |                               |
|                   | fat12swap|fat16swap|   |                               |
|                   | fat32swap|ntfsswap|    |                               |
|                   | fat12memswap|          |                               |
|                   | fat16memswap|          |                               |
|                   | fat32memswap|          |                               |
|                   | ntfsmemswap            |                               |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne le type du système de fichier à utiliser lors    |
|                   | d'une sauvegarde ou d'une copie. Si le paramètre est   |
|                   | égal à "no", tous les secteurs sont sauvés sans se     |
|                   | préoccuper du système de fichier présent sur la        |
|                   | partition. Si le paramètre a une valeur égale aux      |
|                   | autres possibilités, le programme vérifie que la       |
|                   | partition que l'on désire sauver correspond au type du |
|                   | système de fichier demandé. Si c'est le cas, seuls les |
|                   | secteurs occupés sont sauvés. Si ce n'est pas le cas,  |
|                   | une erreur est signalée.                               |
|                   | Les options fat12mem, fat16mem, fat32mem, ntfsmem et   |
|                   | ext2mem permettent de ne sauver que les secteurs       |
|                   | occupés, tout en autorisant que le fichier de          |
|                   | sauvegarde créé puisse l'être sur la partition sauvée. |
|                   | Les options fat12swap, fat16swap, fat32swap et         |
|                   | ntfsswap permettent de ne sauver que les secteurs      |
|                   | occupés sans sauvegarder le contenu des fichiers de    |
|                   | swap.                                                  |
|                   | Les options fat12memswap, fat16memswap, fat32memswap   |
|                   | et ntfsmemswap permettent de concaténer le             |
|                   | comportement des options <xxx>mem et <xxx>swap.        |
|                   | Lors de la restauration, cette option n'est pas        |
|                   | utilisée (c'est la valeur définie à l'intérieur du     |
|                   | fichier de sauvegarde qui est utilisée).               |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| swap_dir          | <nom de répertoire>    | demandé à l'utilisateur       |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Cette option permet de donner le nom du répertoire où  |
|                   | sont les fichiers de swap. Elle n'est utilisée que     |
|                   | lors de la sauvegarde et si le fait de ne pas sauver   |
|                   | les fichiers de swap est demandé. <nom de répertoire>  |
|                   | doit être un nom de répertoire donné à partir du       |
|                   | répertoire racine de la partition et sans lettre de    |
|                   | lecteur (exemple: "\" pour le répertoire racine,       |
|                   | "\WINDOWS" pour le répertoire WINDOWS). Comme pour la  |
|                   | fenêtre demandant cette information, le programme      |
|                   | cherchera également les fichiers de swap sur le        |
|                   | répertoire racine.                                     |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| quit              | yes|no|nobadsector     | no                            |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Cette option permet de quitter automatiquement le      |
|                   | programme ou pas. Si elle est égale à "yes", le        |
|                   | programme se termine à la fin de la                    |
|                   | sauvegarde/restauration/copie (à noter que dans le cas |
|                   | de la sauvegarde, si une option a été modifiée par     |
|                   | rapport au fichier de sauvegarde utilisé, la fenêtre   |
|                   | demandant si on veut créer le fichier de sauvegarde    |
|                   | apparaîtra). Si cette option est égale à               |
|                   | "nobadsector", le programme ne se terminera que si     |
|                   | aucun secteur incorrect n'a été détecté (sinon         |
|                   | l'utilisateur peut consulter la liste des erreurs,     |
|                   | puis cliquer sur le bouton "Ok"). Si cette option est  |
|                   | égale à "no" ou est absente, l'utilisateur devra       |
|                   | cliquer sur le bouton "Ok" pour que le programme se    |
|                   | termine.                                               |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| reboot            | yes|no                 | no                            |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Cette option permet de rebooter automatiquement        |
|                   | l'ordinateur à la fin de l'exécution du programme.     |
|                   | Elle n'est active que lors de la sauvegarde ou de la   |
|                   | restauration (le programme de copie n'accepte pas de   |
|                   | fichier d'options et il n'est pas utile de rebooter    |
|                   | dans les autres cas). Si l'option "quit" est égale à   |
|                   | "no" ou "nobadsector" avec des erreurs ou est absente, |
|                   | le programme ne rebootera qu'une fois que              |
|                   | l'utilisateur aura cliqué sur le bouton "Ok". Si       |
|                   | l'option "quit" est égale à "yes" ou "nobadsector"     |
|                   | sans erreur, le reboot aura lieu immédiatement.        |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| automatic_naming  | yes|no                 | demandé à l'utilisateur si    |
|                   |                        | "file" non donnée, "no" sinon |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Cette option permet d'utiliser le nommage automatique. |
|                   | Si aucune option "file" n'est donnée, cela aura pour   |
|                   | conséquence que la case à cocher de nommage            |
|                   | automatique soit pré-cochée lors de la demande du      |
|                   | premier nom de fichier. Si une ou plusieurs options    |
|                   | "file" sont données, toutes ces options seront d'abord |
|                   | utilisées, puis s'il est nécessaire d'avoir plus de    |
|                   | fichier, le programme utilisera le nom du dernier      |
|                   | fichier en remplaçant son extension par le numéro du   |
|                   | fichier selon la règle décrite dans le chapitre 6.e    |
|                   | (il n'y a pas de vérification si le fichier existe     |
|                   | déjà ou pas).                                          |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| nb_files          | <nombre>               | demandé à l'utilisateur       |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Cette option permet de donner le nombre de fichiers à  |
|                   | créer lors de la création de fichiers sur un lecteur   |
|                   | NTFS en utilisant le nommage automatique. Le nombre    |
|                   | doit être compris entre 1 et 1000.                     |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| windows_disk      | <nombre>               | demandé à l'utilisateur       |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne le numéro du disque où est installé Windows.     |
|                   | Cette option est équivalente à l'option "disk" mais    |
|                   | est utilisée dans le cas de la mise à jour du registre |
|                   | Windows 2000/XP/Vista pour donner le disque sur lequel |
|                   | Windows est installé (cf. chapitre 11.a).              |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| windows_main_part | <nombre>               | demandé à l'utilisateur       |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne le numéro de la partition principale où est      |
|                   | installé Windows. Cette option est équivalente à       |
|                   | l'option "main_part" mais est utilisée dans le cas de  |
|                   | la mise à jour du registre Windows 2000/XP/Vista pour  |
|                   | donner la partition sur laquelle Windows est installé  |
|                   | (cf. chapitre 11.b).                                   |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| windows_ext_part  | <nombre>               | demandé à l'utilisateur si    |
|                   |                        | "windows_main_part" non       |
|                   |                        | donnée, 0 sinon               |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne le numéro de la partition étendue où est         |
|                   | installé Windows. Cette option est équivalente à       |
|                   | l'option "ext_part" mais est utilisée dans le cas de   |
|                   | la mise à jour du registre Windows 2000/XP/Vista pour  |
|                   | donner la partition sur laquelle Windows est installé  |
|                   | (cf. chapitre 11.b).                                   |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| windows_floppy    | <nombre>               | demandé à l'utilisateur       |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne le numéro du lecteur de disquette où est         |
|                   | installé Windows. Cette option est équivalente à       |
|                   | l'option "floppy" mais est utilisée dans le cas de la  |
|                   | mise à jour du registre Windows 2000/XP/Vista pour     |
|                   | donner la disquette sur lequel Windows est installé    |
|                   | (cf. chapitre 11.a).                                   |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| windows_device    | DOS/Windows: A-Z       | demandé à l'utilisateur       |
|                   | Linux: <périphérique   |                               |
|                   | bloc>                  |                               |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne la lettre/le fichier du périphérique où est      |
|                   | installé Windows. Cette option est équivalente à       |
|                   | l'option "device" mais est utilisée dans le cas de la  |
|                   | mise à jour du registre Windows 2000/XP/Vista pour     |
|                   | donner le périphérique sur lequel Windows est installé |
|                   | (cf. chapitre 11.b).                                   |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| windows_dir       | <chaîne>               | demandé à l'utilisateur       |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne le répertoire où est installé Windows (cf.       |
|                   | chapitre 11.c).                                        |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| part_letter       | A-Z                    | demandé à l'utilisateur       |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne la lettre du périphérique à modifier dans la     |
|                   | base de registres pour la partition choisie (cf.       |
|                   | chapitre 11.f).                                        |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| boot_disk         | <nombre>               | demandé à l'utilisateur       |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne le numéro du disque où sont les données de       |
|                   | configuration de démarrage de Windows Vista. Cette     |
|                   | option est équivalente à l'option "disk" mais est      |
|                   | utilisée dans le cas de la mise à jour des données de  |
|                   | configuration de démarrage de Windows Vista pour       |
|                   | savoir où celles-ci sont (cf. chapitre 12.a).          |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| boot_main_part    | <nombre>               | demandé à l'utilisateur       |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne le numéro de la partition principale où sont les |
|                   | données de configuration de démarrage de Windows       |
|                   | Vista. Cette option est équivalente à l'option         |
|                   | "main_part" mais est utilisée dans le cas de la mise à |
|                   | jour des données de configuration de démarrage de      |
|                   | Windows Vista pour savoir où celles-ci sont (cf.       |
|                   | chapitre 12.b).                                        |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| boot_ext_part     | <nombre>               | demandé à l'utilisateur si    |
|                   |                        | "boot_main_part" non donnée,  |
|                   |                        | 0 sinon                       |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne le numéro de la partition étendue où sont les    |
|                   | données de configuration de démarrage de Windows       |
|                   | Vista. Cette option est équivalente à l'option         |
|                   | "ext_part" mais est utilisée dans le cas de la mise à  |
|                   | jour des données de configuration de démarrage de      |
|                   | Windows Vista pour savoir où celles-ci sont (cf.       |
|                   | chapitre 12.b).                                        |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| boot_floppy       | <nombre>               | demandé à l'utilisateur       |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne le numéro du lecteur de disquette où sont les    |
|                   | données de configuration de démarrage de Windows       |
|                   | Vista. Cette option est équivalente à l'option         |
|                   | "floppy" mais est utilisée dans le cas de la mise à    |
|                   | jour des données de configuration de démarrage de      |
|                   | Windows Vista pour savoir où celles-ci sont (cf.       |
|                   | chapitre 12.a).                                        |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| boot_device       | DOS/Windows: A-Z       | demandé à l'utilisateur       |
|                   | Linux: <périphérique   |                               |
|                   | bloc>                  |                               |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne la lettre/le fichier du périphérique où sont les |
|                   | données de configuration de démarrage de Windows       |
|                   | Vista. Cette option est équivalente à l'option         |
|                   | "device" mais est utilisée dans le cas de la mise à    |
|                   | jour des données de configuration de démarrage de      |
|                   | Windows Vista pour savoir où celles-ci sont (cf.       |
|                   | chapitre 12.b).                                        |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| boot_entry        | <chaîne>               | demandé à l'utilisateur       |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne le nom de l'entrée de démarrage à mettre à jour  |
|                   | dans le cas de la mise à jour des données de           |
|                   | configuration de démarrage de Windows Vista (cf.       |
|                   | chapitre 12.e).                                        |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| source_disk       | <nombre>               | demandé à l'utilisateur       |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne le numéro du disque où est l'élément à copier.   |
|                   | Cette option est équivalente à l'option "disk" mais    |
|                   | est utilisée dans le cas de la copie d'un élément pour |
|                   | donner la source de la copie (cf. chapitre 8.a).       |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| source_main_part  | <nombre>               | demandé à l'utilisateur       |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne le numéro de la partition principale à copier.   |
|                   | Cette option est équivalente à l'option "main_part"    |
|                   | mais est utilisée dans le cas de la copie d'élément    |
|                   | pour donner la source de la copie (cf. chapitre 8.b).  |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| source_ext_part   | <nombre>               | demandé à l'utilisateur si    |
|                   |                        | "source_main_part" non        |
|                   |                        | donnée, 0 sinon               |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne le numéro de la partition étendue à copier.      |
|                   | Cette option est équivalente à l'option "ext_part"     |
|                   | mais est utilisée dans le cas de la copie d'élément    |
|                   | pour donner la source (cf. chapitre 8.b).              |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| source_floppy     | <nombre>               | demandé à l'utilisateur       |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne le numéro du lecteur de disquette à copier.      |
|                   | Cette option est équivalente à l'option "floppy" mais  |
|                   | est utilisée dans le cas de la copie d'élément pour    |
|                   | donner la source (cf. chapitre 8.a).                   |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| source_device     | DOS/Windows: A-Z       | demandé à l'utilisateur       |
|                   | Linux: <périphérique   |                               |
|                   | bloc>                  |                               |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne la lettre/le fichier du périphérique à copier.   |
|                   | Cette option est équivalente à l'option "device" mais  |
|                   | est utilisée dans le cas de la copie d'élément pour    |
|                   | donner la source (cf. chapitre 8.b).                   |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| dest_disk         | <nombre>               | demandé à l'utilisateur       |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne le numéro du disque où est l'élément             |
|                   | destinataire de la copie. Cette option est équivalente |
|                   | à l'option "disk" mais est utilisée dans le cas de la  |
|                   | copie d'un élément pour donner la destination de la    |
|                   | copie (cf. chapitre 8.d).                              |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| dest_main_part    | <nombre>               | demandé à l'utilisateur       |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne le numéro de la partition principale             |
|                   | destinataire de la copie. Cette option est équivalente |
|                   | à l'option "main_part" mais est utilisée dans le cas   |
|                   | de la copie d'élément pour donner la destination de la |
|                   | copie (cf. chapitre 8.d).                              |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| dest_ext_part     | <nombre>               | demandé à l'utilisateur si    |
|                   |                        | "dest_main_part" non donnée,  |
|                   |                        | 0 sinon                       |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne le numéro de la partition étendue destinataire   |
|                   | de la copie. Cette option est équivalente à l'option   |
|                   | "ext_part" mais est utilisée dans le cas de la copie   |
|                   | d'élément pour donner la destination (cf. chapitre     |
|                   | 8.d).                                                  |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| dest_floppy       | <nombre>               | demandé à l'utilisateur       |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne le numéro du lecteur de disquette destinataire   |
|                   | de la copie. Cette option est équivalente à l'option   |
|                   | "floppy" mais est utilisée dans le cas de la copie     |
|                   | d'élément pour donner la destination (cf. chapitre     |
|                   | 8.d).                                                  |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| dest_device       | DOS/Windows: A-Z       | demandé à l'utilisateur       |
|                   | Linux: <périphérique   |                               |
|                   | bloc>                  |                               |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Donne la lettre/le fichier du périphérique             |
|                   | destinataire de la copie. Cette option est équivalente |
|                   | à l'option "device" mais est utilisée dans le cas de   |
|                   | la copie d'élément pour donner la destination (cf.     |
|                   | chapitre 8.d).                                         |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| mount             | <numéro de             | demandé à l'utilisateur       |
|                   | lecteur>:<numéro de    |                               |
|                   | disque>/<numéro de     |                               |
|                   | partition              |                               |
|                   | principale>,<numéro de |                               |
|                   | partition étendue>     |                               |
|                   | ou                     |                               |
|                   | DOS/Windows: <numéro   |                               |
|                   | de lecteur>:<lettre de |                               |
|                   | périphérique>          |                               |
|                   | Linux: <numéro de      |                               |
|                   | lecteur>:<périphérique |                               |
|                   | bloc>                  |                               |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Permet de définir le montage d'une partition ou d'un   |
|                   | périphérique.                                          |
|                   | Dans la première syntaxe, le premier numéro est le     |
|                   | numéro sous lequel est montée la partition, il doit    |
|                   | être entre 0 et 2147483647. Le second numéro est le    |
|                   | numéro du disque sur lequel est la partition à monter, |
|                   | il doit être entre 0 et le nombre de disques - 1. Le   |
|                   | troisième numéro est le numéro de partition principale |
|                   | de la partition à monter, il doit être entre 1 et 4.   |
|                   | Enfin le dernier numéro ne doit pas être donné pour    |
|                   | une partition principale (s'il n'est pas donné, la     |
|                   | virgule avant ne doit pas être donnée également) et    |
|                   | est le numéro de partition étendue dans la partition   |
|                   | principale si celle-ci est une partition logique, il   |
|                   | doit être entre 1 et 255.                              |
|                   | Dans le deuxième type de syntaxe les numéros de disque |
|                   | et de partitions sont remplacés par la lettre de       |
|                   | lecteur/le fichier périphérique pour pouvoir monter le |
|                   | périphérique correspondant.                            |
|                   | Le numéro de lecteur doit être unique et une partition |
|                   | ne peut être montée que sous un seul numéro. Quand un  |
|                   | montage est défini, l'option "file" peut utiliser ce   |
|                   | numéro pour définir un nom de fichier.                 |
|                   | Exemple:                                               |
|                   | mount=0:0/1 monte sous 0: la première partition        |
|                   | principale du premier disque,                          |
|                   | mount=10:3/2,2 monte sous 10: la deuxième partition    |
|                   | étendue de la deuxième partition principale du         |
|                   | quatrième disque,                                      |
|                   | file=0:\DISK_C.PAR (ou FILE=//O/DISK_C.PAR pour la     |
|                   | version Linux) définie un fichier qui se trouve sur la |
|                   | partition montée par le premier montage.               |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| gmt               | <heures>h<minutes>     | détection automatique         |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Cette option permet de positionner la différence       |
|                   | d'heure entre votre heure et l'heure GMT (par exemple: |
|                   | 1h00 en France en hiver). Elle est utilisée lors de    |
|                   | l'écriture de fichiers sur une partition NTFS car      |
|                   | celui-ci stocke l'heure de modification des fichiers   |
|                   | en heure GMT au lieu d'heure locale. Cette option      |
|                   | n'est pas obligatoire, elle permet uniquement d'éviter |
|                   | d'avoir des heures de modification de fichier dans le  |
|                   | futur ou dans le passé.                                |
|                   | La détection automatique n'est pas possible dans la    |
|                   | version DOS, dans ce cas 0 est utilisé.                |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| ask_first_media   | yes|no                 | yes                           |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Lors de la sauvegarde vers un support amovible, le     |
|                   | programme demande le support suivant à chaque nouveau  |
|                   | fichier même pour le premier. En positionnant cette    |
|                   | option à "no", le programme créera le premier fichier  |
|                   | sur le support courant sans rien demander.             |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| max_mem_size      | <nombre> [ko|Mo]       | mémoire disponible            |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Cette option permet de réduire l'utilisation de la     |
|                   | mémoire par le programme. Elle n'est utile que si vous |
|                   | rencontrez l'erreur "Error: could not allocate page    |
|                   | table memory" (généralement lors de l'exploration de   |
|                   | sauvegardes compressées). Cette limitation n'est pas   |
|                   | la limite absolue d'utilisation mémoire (il la         |
|                   | dépassera donc s'il en a besoin), mais permet de       |
|                   | réduire la taille des plus gros buffers. Si vous ne    |
|                   | rencontrez pas l'erreur ci-dessus, vous n'avez pas     |
|                   | besoin d'utiliser cette option, si vous rencontrez     |
|                   | l'erreur, essayez en donnant comme taille la moitié de |
|                   | votre mémoire (réduisez ce chiffre ou essayez de       |
|                   | libérer plus de mémoire DOS si cela ne suffit pas).    |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| empty_files       | yes|no                 | no                            |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Lors de la sauvegarde cette option permet de forcer le |
|                   | programme à vider tous les fichiers qu'il n'utilise    |
|                   | pas si les options "file" ou "nb_files" (avec nommage  |
|                   | automatique) sont données. Il ne demande aucune        |
|                   | confirmation avant de faire cela et s'arrête lorsque   |
|                   | tous les fichiers sont traités ou au premier signalant |
|                   | une erreur. Cette option permet de savoir quels sont   |
|                   | les fichiers utilisés par la sauvegarde de ceux qui ne |
|                   | le sont plus.                                          |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| heads_sectors     | standard|extended|     | demandé à l'utilisateur sauf  |
|                   | parttable|<nombre      | si "fix_first_sector" est     |
|                   | têtes>/<nombre         | utilisée                      |
|                   | secteurs>              |                               |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Lors de la correction de la définition physique du     |
|                   | disque sur un secteur de démarrage, cette option       |
|                   | permet de choisir les valeurs à positionner. Les trois |
|                   | premières valeurs (standard|extended|parttable)        |
|                   | permettent d'utiliser les valeurs prédéfinies, la      |
|                   | dernière valeur permet de donner vos propres valeurs   |
|                   | (le nombre de têtes et le nombre de secteurs par       |
|                   | piste). Si cette option n'est pas donnée et que        |
|                   | fix_first_sector est utilisée, le programme met à jour |
|                   | la valeur du premier secteur uniquement.               |
|                   | Dans les versions Windows et Linux, cette option       |
|                   | permet de forcer le nombre de têtes et de secteurs par |
|                   | cylindres dans le cas où ces définitions ne peuvent    |
|                   | être obtenues en lisant la table des partitions (pour  |
|                   | cela, les nombres doivent être donnés, pas les valeurs |
|                   | prédéfinies).                                          |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| fix_first_sector  | yes|no                 | demandé à l'utilisateur sauf  |
|                   |                        | si "heads_sectors" est        |
|                   |                        | utilisée                      |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Lors de la correction de la définition physique du     |
|                   | disque sur un secteur de démarrage, positionner cette  |
|                   | option à yes permet de corriger la valeur du premier   |
|                   | secteur si elle est fausse. Si cette option n'est pas  |
|                   | donnée et que heads_sectors est utilisée, le programme |
|                   | met à jour les nombres de tétes/secteurs uniquement.   |
+-------------------+------------------------+-------------------------------+
| stdaccess         | <nombre>               | détection du type d'accès     |
|                   +------------------------+-------------------------------+
|                   | Cette option permet de forcer l'utilisation de l'accès |
|                   | standard pour les disques supportant les 2 modes       |
|                   | d'accès (les disques de moins de 8 Go). Le <nombre>    |
|                   | permet de donner le numéro du disque dont le type      |
|                   | d'accès doit être forcé (cf. l'option "disk"). Cette   |
|                   | option peut être donnée plusieurs fois avec des        |
|                   | numéros de disque différents.                          |
|                   | Cette option ne doit être utilisée que très prudemment |
|                   | et uniquement dans le cas où un disque détecté comme   |
|                   | supportant l'accès étendu ne le supporterait pas (cas  |
|                   | de très vieux disques). Avant d'utiliser cette option  |
|                   | il vaut mieux tester les disques avec partinfo.exe     |
|                   | avec et sans l'option "-s", puis essayer d'explorer    |
|                   | une partition pour tester ce que voit le programme.    |
|                   | Cette situation est généralement mauvaise. Elle montre |
|                   | que le disque est mal reconnu ce qui peut entraîner    |
|                   | des pertes de données, des partitions qui se           |
|                   | chevauchent, ... (surtout en cas d'utilisation avec    |
|                   | plusieurs OS). Elle peut éventuellement être corrigée  |
|                   | en modifiant les paramètres du disque dans le BIOS,    |
|                   | mais cela peut entraîner la perte de toutes les        |
|                   | données de ce disque (il est préférable après une      |
|                   | telle modification d'effacer toutes les partitions et  |
|                   | de les recréer pour être certain qu'elles seront       |
|                   | correctement définies).                                |
+-------------------+--------------------------------------------------------+

Remarques:
----------

  - lors de l'utilisation du mode batch aucune confirmation ne vous est
    demandée si un fichier doit être effacé, lors de la restauration de
    l'élément, lors de la modification du registre ou du fichier
    BOOTSECT.DOS/BOOTSECT.BAK.
  - si vous ne donnez pas suffisamment de nom de fichiers (par exemple, vous
    ne donnez qu'un seul nom de fichier à la restauration alors que deux
    fichiers ont été créés lors de la sauvegarde) ou si un fichier n'est pas
    correct (par exemple, les fichiers sont donnés dans le mauvais ordre ou un
    nom est faux), le nom des fichiers manquant ou incorrect vous sera demandé
    comme en mode normal.
  - si une option n'est pas valide, le programme se termine. Pour vérifier
    votre fichier d'option, vous pouvez utiliser savepart avec l'option "-t".
  - à la restauration, si plusieurs fichiers sont nécessaires et sont stockés
    sur un lecteur amovible (et que le programme le détecte comme tel), le
    programme demande de changer le support plutôt que générer une erreur et
    demander le nom du fichier suivant.

Exemples:
---------

En reprenant le partitionnement présenté dans l'exemple de la sauvegarde de
partition, et en considérant la sauvegarde de tous les secteurs de la
partition correspondant au lecteur D:, le fichier d'options obtenu ressemblera
à (en considérant que deux fichiers de sauvegarde sont nécessaires):
;-----------------------------------
; Paramètres pour le lecteur D:

; Sur le deuxième disque:
disk=1

; Partition principale 1
main_part=1

; On ne compresse pas
; (remarque: dans ce cas cette option aurait pu ne pas être donnée)
def_level=0

; Fichiers:
file=c:\lect_d_1.par
file=c:\lect_d_2.par

; Taille identique pour tous les fichiers
; (remarque: dans ce cas la deuxième ligne aurait pu ne pas être donnée)
max_size=620
max_size=620

; Tous les secteurs sont sauvés
filesystem=no

; Fin du fichier
;-----------------------------------
Si vous appelez ce fichier drive_d.cfg, vous aurez à entrer "savepart -s -f
drive_d.cfg" pour sauver la partition ou "savepart -r -f drive_d.cfg" pour la
restaurer. Vous n'êtes pas obligés de donner les options -s/-r auquel cas ce
que vous voulez faire vous sera demandé, puis le fichier d'option sera pris en
compte.

Le fichier ci-dessous vous permettra de sauver/restaurer la partition Linux
(tous les secteurs de cette partition):
;-----------------------------------
; Paramètres pour la partition Linux

; Sur le premier disque:
disk=0

; Partition principale n° 3:
main_part=3

; Compression standard:
def_level=6

; Fichier:
file=c:\linux.par
max_size=2047

; Tous les secteurs sont sauvés
filesystem=no

; Fin du fichier
;-----------------------------------
Si vous modifiez le paramètre "filesystem" de "no" à "ext2fs" dans le fichier
ci-dessus, alors seuls les secteurs occupés de la partition seront sauvés.

Si vous avez deux disques dont le premier à un format de partitionnement non
reconnu par savepart, vous pouvez utiliser le fichier suivant afin de forcer
le programme à ne regarder que le second disque:
;-----------------------------------
; Format de partitionnement du premier disque non reconnu
; => forcer l'utilisation du second disque

disk=1

; Fin du fichier
;-----------------------------------

Pour modifier la base de registre automatiquement, il faut donner l'ensemble
des options pour définir l'élément à modifier et l'élément où est installé
Windows. Par exemple:
;-----------------------------------
; Modification de l'entrée du registre pour la partition logique du
; second disque en ayant Windows installé sur la première partition
; du premier disque.

; Paramètres de définition de l'emplacement de Windows
windows_disk=0
windows_main_part=1
windows_dir=windows

; Paramètre de définition de la partition à modifier dans le registre
disk=1
main_part=2
ext_part=1
part_letter=G

; Fin du fichier
;-----------------------------------


23- Le montage de partition
---------------------------

Le montage de partition permet d'accéder à des partitions qui sont normalement
non visibles depuis l'OS. Au lieu d'utiliser une lettre de lecteur ou un point
de montage comme sous l'OS, les partitions montées par ce moyen se voient
attribuer un numéro de lecteur qui s'utilise de la même façon. Par exemple
pour accéder au fichier DISK_C.PAR qui se trouverait sur la première partition
montée (qui a le numéro 0), il suffit d'entrer "0:\DISK_C.PAR" (le numéro de
montage suivi par ":") pour les versions DOS et Windows ou //0/DISK_C.PAR
(deux "/" suivi par le numéro de montage) pour celle Linux.
Le processus de montage est similaire au processus du choix de la partition à
sauvegarder: il faut commencer par choisir le disque sur lequel se trouve la
partition à monter, puis choisir cette partition. Une fois cela réalisé, et à
condition que le système de fichier soit reconnu, cette partition se voit
attribuer un numéro de lecteur unique. Si vous essayez de monter plusieurs
fois la même partition, le programme vous donnera le numéro sous lequel elle a
été montée la première fois.
Les systèmes de fichier reconnus sont les partitions de type NTFS, FAT et
ext2/3. Le montage de partitions NTFS permet de modifier les fichiers présents
dessus mais ne permet pas de créer ou d'effacer des fichiers. Le montage de
partitions FAT ou ext2/3 permet de créer des fichiers dessus (pas pour les
partitions ext2/3 utilisant les répertoires triés par arbre binaire). Le
montage d'une partition qui est endommagée se fait en lecture seule. Sur les
partitions ext2/3, les liens symboliques sont visibles en tant que fichier
mais ne sont pas lisibles ni suivis.
Quand vous montez une partition pour y modifier les fichiers qui sont dessus,
il faut laisser le programme se terminer à la fin pour qu'il puisse mettre à
jour le système de fichier en fonction des évolutions que vous y avez amenées
(par exemple ne pas rebooter dès que la sauvegarde est terminée, mais cliquer
sur le bouton 'Ok', créer ou pas le fichier de configuration puis attendre que
le programme se termine).

Notes:
------

  - Le montage d'une partition qui est accessible par un autre moyen au DOS
    est déconseillé à moins de rebooter l'ordinateur après avoir quitté le
    programme, surtout si vous y avez écrit dessus (cela pourrait entraîner
    des erreurs ou des pertes de données car le DOS n'est plus cohérent avec
    le contenu du disque).
  - Plus vous montez de partition, plus vous avez besoin de mémoire, par
    conséquent si vous êtes juste au niveau de la mémoire disponible, pensez à
    ne pas monter des partitions inutilement.
  - Lors d'une restauration avec le fichier d'option, ce dernier doit être
    accessible depuis l'OS car lors de sa lecture aucun montage n'est encore
    réalisé.
  - Pour les fichiers utilisés avec le montage de partition, l'option pour
    désactiver la vérification d'écriture n'est pas "-nvf" mais "-nvd" dans la
    mesure où l'écriture est réalisée via le mécanisme interne du programme et
    non pas via l'OS.
  - Sur les partitions ext2/ext3, les fichiers créés prennent les droits du
    répertoire où ils sont créés. Sur les partitions ext3, le journal n'est
    pas mis à jour.


24- Notes sur les éléments sauvegardables
-----------------------------------------

Ce chapitre décrit les points spécifiques à chacun des éléments
sauvegardables. Il décrit notamment les contraintes qui sont vérifiées par le
programme lors de la restauration de ces éléments.

  a) Le disque complet:
Ceci représente la sauvegarde/restauration de l'ensemble du disque sans tenir
compte de son organisation.

Lors de la sauvegarde il ne faut pas créer le fichier sur l'une des partitions
de ce disque sinon vous risquez d'avoir des incohérences lors de la
restauration.

Lors de la restauration il ne faut pas utiliser de fichiers qui sont présents
sur ce disque car dans la mesure où il est entièrement réécrit ces fichiers
seraient effacés avant d'être totalement lus (donc la restauration se
terminerait avec une erreur et les fichiers seraient perdus). La restauration
n'est possible que sur un disque ayant une définition physique compatible.
Pour cela il faut qu'il ait le même type d'accès, le même nombre de têtes de
lecture/écriture, de secteurs par piste et des secteurs de taille identique.
Il faut également que le disque possède le même nombre ou plus de cylindres
(donc que le disque soit de même taille ou plus grand). Dans le cas où il
possède plus de cylindres, les derniers cylindres seront non attribués (par
conséquent laissés vides) et il faudra que vous créiez une nouvelle partition
ou agrandissiez la dernière pour pouvoir les utiliser.

Si jamais la taille du disque semble incorrect (par exemple elle est marquée
de 8 Go, alors que le disque fait 20 Go), il ne faut pas le sauver car la
sauvegarde ne serait pas complète (dans l'exemple, il manquerait les 12
derniers Go). Cela provient d'une mauvaise détection du disque (par exemple
sur la méthode d'accès). Le fait d'utiliser un programme gestionnaire de
disque peut résoudre ce problème.

  b) Le Master Boot Record (MBR):
Ce secteur est le premier secteur du disque dur. Il contient:

  - le code de boot utilisé lors du démarrage de l'ordinateur.
  - la déclaration des partitions principales.

Lors de la sauvegarde ce secteur est entièrement sauvé, mais lors de la
restauration seule la partie correspondant au code de boot est restaurée. La
partie correspondant à la table des partitions n'est pas modifiée sinon vous
perdriez alors toutes les partitions présentes sur votre disque. A noter que
l'identificateur de disque utilisé par Windows NT et suivant pour différencier
les disques est également restauré.

Lors de la restauration la seule contrainte sur le disque destination est
qu'il ait la même taille de secteur.

Il peut être intéressant de sauver le Master Boot Record pour le restaurer sur
un autre disque ou en cas de virus de boot. Cela revient à faire "fdisk /mbr"
si on est dans le cas d'un secteur de boot mis en place par Windows 9x/Me.
Cela permet de restaurer également un chargeur de boot en cas d'installation
d'un système d'exploitation qui le modifie sans préavis.

Le code de boot est restauré tel quel, c'est à dire que s'il contient du code
spécifique au format du disque, ce format n'est pas modifié même si le secteur
est restauré sur un autre disque.

Vous ne pourrez pas sauvegarder un MBR s'il n'est pas considéré comme valide
(ce choix ne vous sera pas proposé).

  c) Les premiers secteurs du disque:
Ce sont tous les secteurs qui se situent avant la première partition. Cela
inclue le Master Boot Record. Ce dernier est restauré de la même façon que
dans le cas précédent (seul le code de boot est restauré).

Lors de la restauration les contraintes sont que le disque destination doit
avoir la même taille de secteurs et doit avoir une table des partitions
valide. Si jamais le nombre de secteurs avant la première partition diverge
entre le disque sauvé et le disque restauré, seule la partie commune entre les
deux (le nombre minimum de secteurs) sera restaurée.

Il peut être intéressant de sauver tous les secteurs avant la première
partition, au lieu d'uniquement le MBR, dans le cas de certains chargeurs de
boot qui peuvent utiliser ces secteurs pour stocker leur programme. Cependant
si la restauration se fait sur un disque différent ou ayant une définition des
partitions différente, le contenu de ces secteurs ne sera pas modifié pour
tenir compte de cette nouvelle organisation.

Vous ne verrez pas cette option si le MBR ou la table des partitions n'est pas
correct.

  d) La table des partitions:
Ce sont tous les secteurs permettant de décrire la table des partitions. Cela
inclue le MBR ainsi que tous les secteurs permettant de décrire les partitions
étendues.

Lors de la sauvegarde les secteurs sont sauvés complétement, tandis que lors
de la restauration seule la partie concernant la table des partitions est
restaurée (notamment le code de boot n'est pas modifié). Les contraintes sur
le disque destination sont les mêmes que lors de la sauvegarde/restauration
d'un disque complet.

Lors de la restauration d'une table des partitions, vous perdez tout le
contenu de votre disque; non qu'il soit réécrit hormis les quelques secteurs
de la table des partitions, mais car la définition de son organisation est
modifiée. A noter qu'il vaut mieux que le fichier de sauvegarde ne soit pas
sur le disque destination car le risque qu'il soit effacé existe (il est
minime car il faudrait que le fichier soit trop gros pour pouvoir être mis
entièrement en mémoire et que l'un des secteurs de la table des partitions
corresponde à là où le fichier est stocké).

  e) Les partitions (tous les secteurs):
Dans ce cas tous les secteurs d'une partition sont sauvés sans tenir compte du
fait qu'ils soient occupés ou non.

Lors de la sauvegarde, il faut veiller à ne pas créer les fichiers de
sauvegarde sur la partition sauvée (pour les mêmes raisons que lors de la
sauvegarde d'un disque complet). Cette remarque s'applique également lors de
la sauvegarde que des secteurs occupés sauf si vous avez choisi l'option de
sauver une partition sur elle-même.

Lors de la restauration, il ne faut pas utiliser les fichiers présents sur la
partition restaurée (pour les mêmes raisons que lors de la restauration d'un
disque complet). Ceci s'applique également lors de la restauration que des
secteurs occupés. La restauration ne sera possible que sur des partitions
ayant les mêmes contraintes au niveau du disque que lors de la restauration
d'un disque complet. De plus il faudra que la partition soit au même
emplacement sur le disque (c'est à dire que la partition commence et finisse
au même endroit que celle sauvée). Enfin il faudra que le type de la partition
destination soit compatible de celui de la partition d'origine. Pour cela
voilà le tableau donnant la compatibilité entre les types des partitions:
                +---------+--------+------------------------+
                |  Type   | Numéro |      Dénomination      |
                +---------+--------+------------------------+
                |         | 0x01   | DOS FAT-12             |
                |         +--------+------------------------+
                | FAT 12  | 0x11   | DOS FAT-12 cachée      |
                |         +--------+------------------------+
                |         | 0xc1   | DR-DOS FAT-12          |
                +---------+--------+------------------------+
                |         | 0x04   | DOS FAT-16 < 32Mo      |
                |         +--------+------------------------+
                |         | 0x06   | DOS FAT-16 >= 32Mo     |
                |         +--------+------------------------+
                |         | 0x14   | FAT-16 < 32Mo cachée   |
                | FAT 16  +--------+------------------------+
                |         | 0x16   | DOS FAT-16 cachée      |
                |         +--------+------------------------+
                |         | 0xc4   | DR-DOS FAT-16          |
                |         +--------+------------------------+
                |         | 0xc6   | DR-DOS,NT              |
                +---------+--------+------------------------+
                |         | 0x0e   | Win95 VFAT-16          |
                | VFAT 16 +--------+------------------------+
                |         | 0x1e   | Win95 VFAT-16 cachée   |
                +---------+--------+------------------------+
                |         | 0x0b   | Win95 FAT-32 (b)       |
                |         +--------+------------------------+
                |         | 0x0c   | Win95 FAT-32 (c)       |
                | FAT 32  +--------+------------------------+
                |         | 0x1b   | Win95 FAT-32 cachée(b) |
                |         +--------+------------------------+
                |         | 0x1c   | Win95 FAT-32 cachée(c) |
                +---------+--------+------------------------+
                |         | 0x07   | QNX,OS/2,NT,Unix       |
                |  NTFS   +--------+------------------------+
                |         | 0x17   | OS/2,NT cachée         |
                +---------+--------+------------------------+
                |  ext2   | 0x83   | Linux ext2fs/xiafs     |
                +---------+--------+------------------------+
Ainsi si vous avez une partition de type Win95 FAT32 (b), vous pourrez la
restaurer sur une partition de type Win95 FAT32 (c) (en théorie la différence
entre les 2 provient du mode d'accès au disque (standard ou étendue), mais
Windows ne semble pas se préoccuper du type de la partition et teste lors du
boot le type d'accès). Il faut noter que le type de la partition n'est pas
modifié dans la table des partitions (ainsi même si vous restaurez une
partition de type Win95 FAT32 (b) sur une partition Win95 FAT32 (c), cette
dernière restera pour la table des partitions une partition de type Win95
FAT32 (c)).

La sauvegarde de tous les secteurs d'une partition peut être utile si la
partition possède un système de fichier non reconnu par le programme (par
conséquent la sauvegarde uniquement des secteurs occupés n'est pas possible),
si le système de fichier est trop endommagé pour que la sauvegarde des
secteurs occupés fonctionne ou si vous n'avez pas assez de mémoire.

  f) Les partitions (uniquement les secteurs occupés):
Cette partie décrit le fonctionnement pour la sauvegarde des secteurs occupés
pour les partitions reconnus par le programme. Les parties suivantes
présenteront les spécificités propres à chaque type de partition (FAT, ext2fs,
NTFS).

Lors de la réalisation de la sauvegarde/restauration de partitions en ne
tenant compte que des secteurs occupés, il est nécessaire de connaître la
manière dont les informations sont stockées sur le disque pour savoir quels
sont les secteurs occupés de ceux qui ne le sont pas. C'est pour cela que la
possibilité n'est pas appliquée à tous les systèmes de fichiers, mais
uniquement à ceux sur lesquels j'ai pu obtenir des informations et que je
possédais afin de pouvoir faire les tests. De plus des vérifications
supplémentaires sont faites pour vérifier que le type de système de fichier
sera correctement reconnu (s'il ne l'est pas, la fenêtre vous demandant si
vous voulez sauver uniquement les secteurs occupés ne sera pas affichée).

La sauvegarde/restauration des secteurs occupés permet de gagner de la place
(le fichier de sauvegarde est plus petit), de gagner du temps (moins de
données sont lues) et de pouvoir faire une restauration sur une partition de
taille différente ou se trouvant sur un disque dur différent de la partition
d'origine ou à un emplacement différent sur ce disque. Les contraintes
restants sont que le disque doit avoir le même taille de secteur que le disque
d'origine et que les types de partitions doivent être compatibles. Il faut
également que la partition respecte des contraintes de tailles minimales et
maximales (décrites par la suite pour chacun des systèmes de fichier). Les
remarques sur l'emplacement des fichiers lus/créés sont les mêmes que pour une
partition pour laquelle tous les secteurs sont sauvés.

La sauvegarde/restauration des secteurs occupés respectent la structure des
secteurs de données telle qu'elle est définie au moment de la sauvegarde. Si
la partition est restaurée sur une partition ayant une taille différente de
celle d'origine, les secteurs du système de fichier peuvent être modifiés pour
refléter ce changement de taille.

Exemple:
--------
Avec une partition FAT, imaginons la structure suivante (chaque lettre
représente un secteur avec son contenu, les nombres de secteurs donnés étant
non représentatifs d'une vrai structure d'une partition FAT):

  RRRRRRFFFF    R: secteur réservé (secteurs de boot et autres)
  FFFFDDDD..    F: secteur FAT (ce sont les secteurs qui permettent
  DDDDDDDD..       de savoir si les clusters, des groupements de
  ........DD       secteurs, sont occupés)
  DDDDDDDDDD    D: secteurs de données
  DD....DDDD    .: secteurs vides

Cette partition fait 60 secteurs. Si on désire la restaurer sur une partition
faisant par exemple 120 secteurs, on aurait le résultat suivant:

  RRRRRRFFFF
  FFFFFFFFFF
  FFDDDD..DD
  DDDDDD....
  ......DDDD
  DDDDDDDDDD
  ....DDDD..
  ..........
  ..........
  ..........
  ..........
  ..........

Le nombre de secteurs réservés n'a pas été modifié, le nombre de secteurs FAT
a été augmenté pour refléter le fait que plus de secteurs sont adressables, le
nombre de secteurs de données a augmenté, mais l'organisation de ceux-ci n'a
pas été modifiée (seuls des secteurs vides ont été ajoutés à la fin).
Dans cet exemple il n'aurait pas été possible de restaurer la partition sur
une partition plus petite du fait que le dernier secteur de la partition
sauvée est occupé. Pour contourner ce problème, il aurait fallu utiliser un
défragmenteur avant de faire la sauvegarde, afin d'obtenir la structure
suivante:

  RRRRRRFFFF
  FFFFDDDDDD
  DDDDDDDDDD
  DDDDDDDDDD
  DDDD......
  ..........

Dans ce cas la partition aurait pu être restaurée sur une partition ayant une
taille de 44 secteurs (en réalité moins dans la mesure où le nombre de
secteurs FAT se trouvant réduit, on pourrait atteindre quelque chose comme 42
secteurs).

Afin de connaître les tailles minimums et maximums pour lesquels il est
possible de restaurer une partition dont on n'a sauvé que les secteurs
occupés, vous pouvez soit:

  - créer le fichier batch, auquel cas ces tailles minimums et maximums sont
    données dans la description au début.
  - lancer savepart -r en sélectionnant le fichier créé. Lors du choix de la
    partition à restaurer, les tailles minimums et maximums autorisées vous
    seront données. Vous n'aurez alors qu'à faire annuler pour ne pas lancer
    la restauration inutilement.

  g) Les partitions FAT (12, 16 et 32) (DOS/Windows):
Toutes les partitions FAT12 et FAT16 sont reconnues. Les partitions FAT32 sont
reconnues uniquement pour la version 0 de ce type de FAT (je n'en connais
actuellement pas d'autres).
Les partitions FAT regroupent les secteurs de données par groupes appelés
clusters. Lors d'une restauration d'une partition, la taille de ses clusters
n'est pas modifiée et le type de la FAT non plus.
De part la définition des FATs, elles doivent respecter certaines contraintes
de taille résumées par le tableau suivant:
+----------------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+---------+
|   Taille des   |  512  |   1   |   2   |   4   |8 Koctets|  16   |   32    |
|    clusters    |octets |Koctets|Koctets|Koctets|         |Koctets| Koctets |
+----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+---+---+----+----+
|Taille partition|Min|Max|Min|Max|Min|Max|Min|Max|Min |Max |Min|Max|Min |Max |
+----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+---+---+----+----+
|     FAT12      |  2|  2|  4|  4|  8|  8| 16| 16|  32|  32| 64| 64| 128| 128|
|                | Ko| Mo| Ko| Mo| Ko| Mo| Ko| Mo|  Ko|  Mo| Ko| Mo|  Ko|  Mo|
+----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+---+---+----+----+
|     FAT16      |  2| 32|  4| 64|  8|128| 16|256|  32| 512| 64|  1| 128|2 Go|
|                | Mo| Mo| Mo| Mo| Mo| Mo| Mo| Mo|  Mo|  Mo| Mo| Go|  Mo|    |
+----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+---+---+----+----+
|     FAT32      | 32|128| 64|256|128|512|256|  1| 512|2 To|  1|  4|2 Go|8 To|
|                | Mo| Mo| Mo| Mo| Mo| Mo| Mo| To|  Mo|    | Go| To|    |    |
+----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+---+---+----+----+
Ainsi d'après cette table il n'est pas possible de définir une partition FAT16
de moins de 16 Mo et de plus de 256 Mo si la taille de ses clusters est de 4
Ko.
Lors d'une restauration, seules les partitions respectant ses contraintes vous
seront présentées dans la liste des partitions compatibles avec celle sauvée.

Remarques:
----------

  - ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour restaurer une partition sur une
    partition plus petite, il faut que les derniers clusters ne soient pas
    occupés et donc utiliser un défragmenteur en mode défragmentation totale.
    Il faut veiller que ce défragmenteur regroupe toutes les données au début
    de la partition (certains fichiers sont parfois laissés à la fin comme par
    exemple le fichier image.idx créé par Norton Image. Il peut être effacé
    avant la sauvegarde (en supprimant ses attributs système et caché
    auparavant), puis recréé une fois celle-ci effectuée).
  - si vous restaurez la partition contenant le lecteur C: sur une partition
    différente, il peut être nécessaire d'activer la partition si celle-ci
    n'était pas active auparavant afin de la rendre bootable (avec FDISK
    choisir l'option "activer une partition"). Il faut également
    éventuellement mettre à jour le MBR (soit en copiant le MBR d'origine soit
    en utilisant "fdisk /mbr"). Si cette partition est une partition
    amorçablet et est utilisée avec le multi-boot Windows 2000/XP/Vista, il
    faut également mettre à jour le fichier BOOTSECT.DOS/BOOTSECT.BAK. Il peut
    être également nécessaire d'utiliser une disquette de boot contenant
    SYS.COM afin de réinstaller l'amorçage du système (en faisant depuis la
    disquette "sys c:").
  - si vous restaurez une partition sur une partition différente, les
    références de la base des registres portant sur la partition sauvée seront
    fausses. Dans le cas de Windows 2000/XP/Vista, vous pouvez mettre à jour
    la base de registre en conservant la même lettre de lecteur. Pour les
    autres versions de Windows, cela n'est pas possible.
  - si des secteurs défectueux sont détectés dans la FAT (ou la copie du
    secteur de boot pour la FAT32) lors de la sauvegarde, leur contenu est
    remplacé par le contenu de leur copie afin d'éviter tout problème lors de
    la restauration si celle-ci se fait sur une partition n'ayant pas ces
    secteurs défectueux.

  h) Les partitions ext2fs/ext3fs (Linux):
Les partitions ext2fs/ext3fs sont reconnues dans leur version 0 et 1.
D'une manière similaire aux systèmes de fichier FAT, le système de fichier
ext2 regroupe les secteurs de données en groupe appelés blocs. De même que
pour les FATs, la taille de ces blocs n'est pas modifiée lors d'une
restauration. Selon la taille de ces blocs vous aurez également des
contraintes de taille à respecter.
Ces contraintes de tailles ont une origine différente de celle des partitions
FAT. Elles définissent une taille maximum de partition en fonction de la
taille actuelle (il n'y a pas de taille minimum).
    +--------------------------------+-----------+-----------+-----------+
    |        Taille des blocs        | 1 Koctets | 2 Koctets | 4 Koctets |
    +--------------------------------+-----------+-----------+-----------+
    |                                |    256 Mo |      2 Go |     16 Go |
    |                                +-----------+-----------+-----------+
    |                                |    512 Mo |      4 Go |     32 Go |
    |                                +-----------+-----------+-----------+
    |                                |      1 Go |      8 Go |     64 Go |
    |                                +-----------+-----------+-----------+
    |                                |      2 Go |     16 Go |    128 Go |
    |                                +-----------+-----------+-----------+
    | Taille maximum de la partition |      4 Go |     32 Go |    256 Go |
    |                                +-----------+-----------+-----------+
    |                                |      8 Go |     64 Go |    512 Go |
    |                                +-----------+-----------+-----------+
    |                                |     16 Go |    128 Go |      1 To |
    |                                +-----------+-----------+-----------+
    |                                |     32 Go |    256 Go |      2 To |
    |                                +-----------+-----------+-----------+
    |                                |     64 Go |    512 Go |      4 To |
    +--------------------------------+-----------+-----------+-----------+
Par exemple, si vous avez une partition de 3 Go avec des blocs de 2 Ko, vous
ne pourrez pas la restaurer sur une partition ayant une taille de plus de 4 Go
(par contre vous pourrez la restaurer sur une partition ayant une taille
comprise entre 0 et 4 Go, la limite étant ici le numéro du dernier bloc
utilisé).
De même que dans le cas des FATs, seules les partitions respectant ces
contraintes vous seront données lors d'une restauration.

Remarques:
----------

  - je n'ai jamais essayé de défragmenteur sous Linux, et ne suis pas sûr
    qu'ils font un défragmentation totale. Etant donné la manière dont les
    fichiers sont gérés, il est même fortement probable que seuls les fichiers
    sont défragmentés (ils sont déplacés de façon que tous les morceaux d'un
    fichier se suivent, mais ils ne sont pas mis en début de partition). Cela
    rend donc extrêmement difficile de ne pas avoir les derniers secteurs
    d'une partition occupés (et donc de pouvoir restaurer une partition Linux
    sur une partition plus petite).
  - si vous restaurez la partition racine ("/") sur une partition différente
    de celle d'origine (ou si vous aviez compilé un nouveau noyau entre
    temps), il vous faudra une disquette de secours afin de réinstaller votre
    chargeur de boot. Une fois la disquette bootée, créez le répertoire
    /mnt/disk s'il n'existe pas, montez la partition avec "mount -t ext2
    /dev/<partition> /mnt/disk", puis modifiez le fichier du chargeur de boot
    (par exemple /mnt/disk/etc/lilo.conf), et réinstallez celui-ci par "chroot
    /mnt/disk <commande du chargeur>" (<commande du chargeur> = lilo par
    exemple).
  - si vous restaurez une partition sur une autre partition que celle
    d'origine, n'oubliez pas de modifier votre fichier /etc/fstab (c'est le
    fichier qui liste les différentes partitions avec leur point de montage
    par défaut) afin de refléter ce changement.
  - Les partitions ext3fs sont reconnues comme des partitions ext2fs si le
    journal est sur la même partition. Si le journal est sur une partition
    indépendante, la partition de base peut être sauvée comme une partition
    ext2fs, la partition contenant le journal doit être sauvée avec tous les
    secteurs (ce n'est pas très grave dans la mesure où la partition journal
    est de taille réduite et est rapidement pleine). De plus dans ce dernier
    cas, il faut veiller à maintenir ces 2 partitions en cohérence.

  i) Les partitions NTFS:
Les partitions NTFS sont reconnues dans les versions 1.1, 1.2, 2, 3.0 et 3.1
(ce nombre n'est pas en rapport avec la version de NT, mais est la version du
système de fichier (1.1, 1.2, 2 <=> NT, 3.0 <=> Windows 2000, 3.1 <=> Windows
XP)). Dans la mesure où Microsoft n'a jamais donné une spécification de NTFS,
ce système de fichier n'est pas totalement connu et il reste encore des zones
d'ombres sur certaines de ces caractéristiques. Cependant, la partie
concernant l'utilisation ou non des secteurs est correctement connue et est
par conséquent exploitable. Cependant il existe certaines fonctionnalités de
NTFS que je ne supporte pas (ce sont des cas de partitions ayant leur système
de fichier fortement fragmenté).
A la différence des partitions FAT et ext2, il n'y a pas de contraintes de
taille: les seules existantes sont liées pour le minimum au dernier cluster
occupé, pour le maximum aux limites du système de fichier ou à une trop forte
fragmentation. Par conséquent il n'est pas possible de donner une table de
contraintes comme dans les autres cas.

Remarques:
----------

  - de même que pour Linux, les défragmenteurs pour partition NTFS ne doivent
    pas regrouper les secteurs occupés en début de partition. Par conséquent
    il peut être difficile d'arriver à restaurer/copier une partition sur une
    partition plus petite.
  - dans certains cas le programme peut retourner qu'il n'a pas pu restaurer
    la partition sur une autre partition du à un problème de taille. Dans ce
    cas il faut essayer de faire la restauration pour une partition plus
    petite (si c'est possible) ou plus grande. Ce cas doit être extrêmement
    rare et concerner uniquement les partitions fortement remplies et
    fragmentées.
  - la sauvegarde/restauration d'une partition NTFS nécessite plus de mémoire
    que pour les autres types de partition. Il faut noter que si vous avez
    l'erreur concernant une place mémoire insuffisante, que vous avez plus de
    32 Mo de mémoire et que vous avez EMM386 d'activé, vous pouvez gagner de
    la mémoire en le désactivant (EMM386 limite obligatoirement la mémoire à
    32 Mo). Pour cela il vous faut ajouter "rem " au début de la ligne
    contenant EMM386 dans le fichier C:\CONFIG.SYS (ou A:\CONFIG.SYS si vous
    bootez depuis une disquette), puis redémarrer l'ordinateur. Une fois la
    sauvegarde/restauration réalisée vous pouvez supprimer le "rem " afin que
    EMM386 soit réactivé au prochain redémarrage.
  - si vous restaurez une partition sur une partition différente, les
    références de la base des registres portant sur la partition sauvée seront
    fausses. Dans le cas de Windows 2000/XP/Vista, vous pouvez mettre à jour
    la base de registre en conservant la même lettre de lecteur. Pour les
    autres versions de Windows, cela n'est pas possible.
  - si vous sauvez votre partition système, puis la restaurez sur une
    partition différente, il faut que vous mettiez ensuite à jour la base de
    registres. Vous pouvez également avoir à configurer votre boot pour que ce
    nouvel emplacement soit pris en compte (notamment dans le fichier BOOT.INI
    ou les données de configuration de démarrage). Vous pouvez soit utiliser
    Partition-Saving en choisissant d'explorer la partition et en éditant le
    fichier BOOT.INI (XP) ou en choisissant l'option de mise à jour des
    données de configuration de démarrage (Vista), soit démarrer avec le CD de
    Windows (ou les 6 disquettes de boot téléchargeables sur le site de
    Microsoft pour XP) et choisir l'option de réparation. Si le CD ne vous
    propose pas une réparation automatique, les outils à utiliser sont fixmbr,
    fixboot et bootcfg sous XP et bootrec avec l'option /fixmbr, /fixboot et
    /RebuildBcd sous Vista. Le premier permet de mettre à jour le premier
    secteur du disque (si jamais celui-ci n'a jamais été utilisé comme disque
    système), le second permet de mettre à jour le secteur boot de la
    partition (il n'y en a pas besoin théoriquement), le dernier vous permet
    de reconfigurer vos options de boot (le fichier BOOT.INI). Vous pouvez
    faire "help <commande>" sous XP ou "<commande> /?" sous Vista pour avoir
    plus de renseignements sur ces commandes. Cependant malgrè cela, du fait
    des systèmes de protection mis en place et du peu de connaissance sur ce
    système cela peut ne pas marcher (uniquement dans le cas d'un déplacement
    sur un autre disque, dans le cas d'une restauration par dessus une
    ancienne version cela ne posera pas de problème). Une dernière solution
    dans ce cas est d'essayer d'utiliser l'utilitaire "sysprep" téléchargeable
    sur le site de Microsoft en l'exécutant avant de faire la sauvegarde.

  j) Le secteur de démarrage/superbloc:
Cette option apparaît pour les partitions, disquettes et périphériques pour
lesquels le système de fichier est reconnu. Elle permet de ne sauver que le
premier secteur dans le cas des systèmes de fichier FAT et NTFS, et les
secteurs couvrant les 2048 premiers octets pour les systèmes de fichier ext2
et ext3 (cela correspond généralement à 4 secteurs). Dans le cas ext2/ext3
cela signifie qu'un peu plus que le superbloc est sauvé puisqu'il y a aussi
les secteurs qui le précédent.
Lors de la restauration, seules les partitions ayant exactement la même
définition physique sont proposées (le secteur de démarrage contenant des
informations quant à sa localisation). Il faut noter également que la copie de
ces secteurs (si elle existe) n'est pas mise à jour à la restauration.

  k) Les disquettes:
Les disquettes de 360 Ko, 720 Ko, 1.2 Mo, 1.44 Mo et 2.88 Mo peuvent être
sauvegardées. Seules les disquettes ayant un formatage correct et des secteurs
de 512 octets peuvent être sauvées.
Il n'y a pas de possibilité de connaître la taille d'une disquette (il est
possible de connaître le type 5"1/4 ou 3"1/2, mais pour un type donné il n'est
pas possible de connaître la taille). Par conséquent le programme recherche le
dernier secteur de la disquette afin d'en déterminer la taille. Si jamais ce
dernier secteur est endommagé, le programme sera trompé et toute la disquette
ne sera pas sauvée/restaurée. Dans ce cas, il faut que vous utilisiez la
sauvegarde par le périphérique DOS. Pour savoir quelle taille le programme a
trouvée, vous pouvez utiliser la taille donnée dans la fenêtre vous demandant
si vous voulez tout sauver ou seulement les secteurs occupés (si elle vous est
présentée), sinon vous pouvez utiliser la taille restante lorsque la fenêtre
vous demandant le nom du fichier de sauvegarde vous est présentée.
Dans le cas où vous sauvez tous les secteurs, les mêmes remarques que pour la
sauvegarde d'une partition complète s'appliquent, dans le cas où seuls les
secteurs occupés sont sauvés, il faut vous référer aux chapitres précédents
propres à chaque système de fichier.
Si vous restaurez une disquette dont vous n'avez sauvé que les secteurs
occupés sur une disquette de taille différente, cela marchera. Cependant, la
disquette ainsi recrée n'aura plus un formatage standard ce qui peut tromper
certains programmes.
Après qu'une disquette a été restaurée, il faut que vous l'éjectiez puis la
réinsériez dans le lecteur afin que le DOS prenne en compte les modifications.
Sans cela vous risquez de vous retrouvez avec des incohérences sur la
disquette.

  l) Les périphériques DOS/Windows/Linux:
Cette méthode d'accès vous permet de sauver tous les périphériques que l'OS
accède en utilisant la notion de secteurs et qui contiennent un système de
fichier reconnu par l'OS (uniquement FAT pour le DOS et FAT/NTFS pour Windows
NT/2000/...). Ce n'est par exemple pas le cas pour les CDs ou les lecteurs
réseaux, mais c'est le cas pour les "super disquettes" comme le Zip. Dans la
version Linux, il utilise le contenu du fichier /etc/fstab pour avoir la liste
des périphériques à utiliser (en utilisant uniquement les périphériques blocs
déclarés dans ce fichier).
Ceci permet évidemment d'accéder aux partitions du disque dur et aux lecteurs
de disquettes, cependant dans ces deux cas il est préférable d'utiliser
l'accès direct décrit dans les chapitres ci-dessus. Le seul cas où cela est
faux est le cas où la taille de la disquette est incorrectement reconnue.
Il faut que le périphérique à sauver/restaurer soit correctement formaté afin
qu'il puisse être correctement reconnu.
Les mêmes remarques que pour la sauvegarde des disquettes peuvent s'appliquer
ici.


25- Différences entre les versions DOS et Windows
-------------------------------------------------

Du fait des différences entre DOS et Windows, les deux versions de Partition
Saving ne peuvent pas être totalement équivalentes. Les différences majeures
sont données ici, en prenant la version DOS comme référence.

  a) Toutes les versions de Windows:
Windows ne permet pas de protéger un lecteur en cours d'utilisation pour
éviter que plusieurs programmes y accèdent simultanément. Par conséquent ces
lecteurs ne pourront pas être sauvés ou restaurés depuis Windows. Cela est
notamment le cas pour la partition système ou la partition contenant le
fichier de swap. Si vous voulez sauver ces partitions avec la version Windows,
vous devez soit le faire depuis une seconde installation de Windows, soit
depuis un CD WinPE ou BartPE, soit depuis la console de réparation de Windows
Vista.
Si l'affectation des lettres de lecteur sur chacune des partitions ne semble
pas correcte, n'utilisez pas le programme car cela signifie qu'il ne sera pas
capable d'empêcher les autres programmes d'accéder à la partition durant la
sauvegarde/restauration (cela amenant une corruption des données).
Le disque complet, la table des partitions et les partitions principales de
type étendu (pas celles logiques à l'intérieur de celles-ci) ne peuvent pas
être sauvés/restaurées qu'à partir de version Windows XP (les versions
précédantes ne permettent pas de forcer l'OS à relire la table des partitions
une fois celle-ci modifiée).
Les options suivantes et leur équivalent dans le fichier d'options ont le
comportement décrit:

  - -bui: remplacée par "-tui".
  - -buix: remplacée par "-tuix".
  - -pm: remplacée par "-cm".
  - -ncd: l'affectation des lecteurs est toujours activée (l'option est donc
    ignorée).
  - -nvd: la vérification d'écriture sur le disque n'est jamais activée sauf
    dans le cas des lecteurs de disquettes sous Windows 95/98/Me (c'est comme
    si l'option était toujours présente).
  - -nvf: la vérification d'écriture des fichiers n'est jamais activée (c'est
    comme si l'option était toujours présente).

Les fichiers créés depuis Windows peuvent être utilisés avec la version DOS
(et inversement sauf en cas de limitations de la version Windows décrites dans
ce chapitre). Cependant le programme peut considérer que le support
destination n'est pas le même que ce qui a été sauvé car les définitions
physiques peuvent être différentes (cela peut poser problème lors de la
restauration de tous les secteurs puisque cela nécessite la même définition
physique). Il faut noter également qu'en cas de sauvegarde sous Windows d'un
périphérique NTFS, celui-ci peut être restauré sous DOS mais cela rendra ce
périphérique inaccessible au DOS. De plus le fait de restaurer un périphérique
NTFS sur un périphérique FAT (ou inversement) fait qu'il y aura incohérence
entre le type de partition déclaré dans la table des partitions et le système
de fichier (il vaut mieux soit éviter ce type de manipulation, soit modifier
le type de partition dans la table des partitions avec XFDISK par exemple).

Note:
-----
Si la souris ne semble pas utilisable, c'est que la console est configurée
pour le mode d'édition rapide. Vous devez cliquer sur l'icone de la fenêtre en
haut à gauche, choisir "Propriétés", l'onglet "Options d'édition" et décocher
le "Mode d'édition rapide".

  b) Windows avant Windows 95:
Je ne pense pas que la version Windows puisse être exécutée par ces versions
de Windows. Cependant si jamais cela marche, veuillez ne pas l'utiliser et
utiliser la version DOS en mode DOS plutôt.

  c) Windows 95/98/Me:
Ces versions de Windows ne permettent pas d'accéder directement aux disques
durs. Vous ne pouvez donc sauver que des disquettes ou périphériques. Par
conséquent il est préférable d'utiliser la version DOS en mode DOS plutôt.

  d) Windows NT/2000/XP/Vista/...:
Ces versions de Windows permettant l'accès aux lecteurs NTFS, il n'est pas
utile de créer les fichiers de sauvegarde sur une partition NTFS avant, comme
cela est le cas pour la version DOS. Cependant, dans le cas où vous sauveriez
une partition NTFS sur elle-même, vous devez toujours les créer auparavant,
puisque l'accès se fait alors par le mécanisme de montage et non pas via
Windows.
Les partitions sur les disques dynamiques Windows peuvent être
sauvées/restaurées en utilisant l'accès via les périphériques Windows.
Dans ces versions vous pouvez avoir besoin des droits administrateurs pour
pouvoir réaliser la sauvegarde.

  e) Windows 64 bits:
Je n'ai pas pu tester avec les versions 64 bits de Windows. Je ne peux donc
pas dire si cela marche ou pas. Donc soyez très prudent si vous voulez
l'utiliser sur ces versions de Windows: vérifiez que l'affectation des lettres
de lecteurs se fait bien sur chacune des partitions, essayez l'option pour
explorer une partition avant de faire une sauvegarde pour savoir si le
programme arrive à lire correctement le disque.


26- Différences entre les versions DOS et Linux
-----------------------------------------------

Du fait des différences entre DOS et Linux, les deux versions de Partition
Saving ne peuvent pas être totalement équivalentes. Les différences majeures
sont données ici, en prenant la version DOS comme référence.

  a) Toutes les versions de Linux:

Linux ne permet pas de protéger un lecteur en cours d'utilisation pour éviter
que plusieurs programmes y accèdent simultanément. Par conséquent ces lecteurs
ne pourront pas être sauvés ou restaurés depuis Linux. Cela est notamment le
cas pour la partition système. Si vous voulez sauver cette partition avec la
version Linux, vous devez soit le faire depuis une seconde installation de
Linux, soit depuis un liveCD, soit depuis la console de réparation de Linux
qui se trouve sur la plupart des CD d'installation.
Les partitions sur les disques dynamiques Linux peuvent être
sauvées/restaurées en utilisant l'accès via les périphériques Linux.
Vous devez avoir les droits d'accès root pour avoir un accès direct aux
périphériques, vous devez donc exécuter le programme soit avec le compte root
soit avec la commande "sudo". Pour vérifier ou explorer une sauvegarde, ceci
n'est pas nécessaire (tous les utilisateurs peuvent utiliser ces options).
La recherche des disques se fait en cherchant des fichiers particuliers dans
le répertoire "/dev" selon un ordre prédéfini. Par conséquent la numérotation
des disques peut être différente de celle utilisée par DOS (le disque 0 sous
DOS peut ne pas être le disque 0 sous Linux). La définition physique d'un
disque (nombre de têtes, secteurs par cylindres, ...) reposent sur la table
des partitions car les valeurs du BIOS ne sont pas accessibles. Si la table
des partitions n'existe pas ou n'est pas valide, les valeurs données par
l'option "heads_sectors=" du fichier d'options sont utilisées, sinon ce sont
les valeurs retournées par le noyau ou des valeurs par défaut si celles-ci
sont incohérentes.
Le nommage des périphériques est différent de celui utilisé sous DOS/Windows:
il se base sur le nom du fichier de périphérique (comme /dev/hda1). Le
programme utilise le fichier "/etc/fstab" pour avoir une liste des
périphériques où chercher. Par conséquent, si un périphérique n'apparaît pas
dans la liste, vous pouvez ajouter une entrée dans ce fichier pour forcer sa
détection (il faut noter que le fichier de périphérique doit être un fichier
de périphérique de type bloc).
Comme pour le nom des périphériques, le nom des montages est différent: il
n'utilise pas une notation "<numéro de montage>:" mais une notation "//<numéro
de montage>" pour savoir qu'un montage doit être utilisé et non un fichier
local.
Les options suivantes et leur équivalent dans le fichier d'options ont le
comportement décrit:

  - -bui: remplacée par "-tui".
  - -buix: remplacée par "-tuix".
  - -tuix: la taille est forcée à la taille du terminal (si supérieure à
    80*25) au lieu de 80*50.
  - -ncd: l'affectation des noms de périphériques est toujours activée
    (l'option est donc ignorée).
  - -nvd: la vérification d'écriture sur le disque n'est jamais activée (c'est
    comme si l'option était toujours présente).
  - -nvf: la vérification d'écriture des fichiers n'est jamais activée (c'est
    comme si l'option était toujours présente).

Les fichiers créés depuis Linux peuvent être utilisés avec la version DOS (et
inversement sauf en cas de limitations de la version Linux décrites dans ce
chapitre). Cependant le programme peut considérer que le support destination
n'est pas le même que ce qui a été sauvé car les définitions physiques peuvent
être différentes (cela peut poser problème lors de la restauration de tous les
secteurs puisque cela nécessite la même définition physique). Il faut noter
également qu'en cas de sauvegarde sous Linux d'un périphérique non FAT,
celui-ci peut être restauré sous DOS mais cela rendra ce périphérique
inaccessible au DOS. De plus le fait de restaurer un périphérique non FAT sur
un périphérique FAT (ou inversement) fait qu'il y aura incohérence entre le
type de partition déclaré dans la table des partitions et le système de
fichier (il vaut mieux soit éviter ce type de manipulation, soit modifier le
type de partition dans la table des partitions avec fdisk par exemple).
Au contraire des fichiers de sauvegarde, le fichier d'options créé depuis
Linux ne peut pas être utilisé depuis DOS (et inversement) à cause des
différences de nommage des fichiers et périphéques. Si vous le modifiez pour
toujours utiliser des fichiers dans le répertoire courant, vous devez toujours
faire attention sur le fait que la numérotation des disques peut être
différente.

  b) Les versions sécurisée de Linux:
Sur certaines versions avec un haut niveau de protection (aussi connue sous le
nom SELinux), il se peut que le fait que le programme soit compressé empêche
son exécution. Dans ce cas il faut aller sur le site de UPX
(http://upx.sourceforge.net) pour utiliser ce programme pour décompresser le
binaire (upx -d spartlnx.exe -ospartlnx_unc.exe) puis lancer le fichier
obtenu.

  c) Linux 64 bits:
Je n'ai pas pu tester avec les versions 64 bits de Linux. Je ne peux donc pas
dire si cela marche ou pas. Donc soyez très prudent si vous voulez l'utiliser
sur ces versions de Linux: essayez l'option pour explorer une partition avant
de faire une sauvegarde pour savoir si le programme arrive à lire correctement
le disque.


27- Ce qui n'est pas supporté
-----------------------------

Les éléments suivants ne sont pas supportés par le programme:

  - les partitions pour les OS ne supportant la table des partitions telle
    qu'elle est décrite (notamment Solaris x86).
  - les programmes gestionnaires de disque (à ne pas confondre avec les
    gestionnaires d'amorçages qui sont supportés). Ce sont des programmes qui
    permettent d'accéder à des disques de plus de 8 Go avec un mode d'accès
    standard (si vous en avez un d'installé, il y a de fortes chances que vous
    soyez au courant). Si jamais une seule partition est détectée alors que
    vous en avez plusieurs il y a de fortes chances pour qu'un tel programme
    soit présent.
    Francisco Miranda m'a signalé qu'il avait réussi à faire fonctionner
    Partition Saving sans problème avec le gestionnaire de disque Samsung.
    Merci à lui pour avoir fait l'essai et m'avoir signalé le bon
    fonctionnement. Néanmoins cela n'est valable que pour ce gestionnaire de
    disque, et par conséquent je préfére laisser cet avertissement pour les
    autres gestionnaires de disque.
  - les partitions étendues sous OS2 peuvent ne pas être toutes détectées:
    dans la chaîne des partitions étendues, généralement seules 2 partitions
    par noeud sont définies (les 2 autres contenant des informations non
    fiables), alors que sous OS2 les quatre peuvent être utilisées.
  - les partitions gérées par LVM/LDM (Logical Volume/Disk Management =
    gestionnaire de volumes/disques logiques, aussi connu sous le nom de
    disque dynamique). La version Windows permet d'accéder aux LVM Windows et
    la version Linux permet d'accéder aux LDM Linux (et donc permet leur
    sauvegarde/restauration) via l'accè par les périphériques.


28- Ce qui n'a pas pu être testé
--------------------------------

Les éléments suivants n'ont pas pu être testés:

  - disque avec des secteurs ayant une taille différente de 512 octets.
  - partitions pour des OS autre que DOS, Windows (9x, XP) et Linux.
  - création du fichier de sauvegarde sur la partition en cours de sauvegarde
    hormis lors de l'utilisation de l'option dédiée.

Si des personnes utilisent ce programme sur des éléments ci-dessus, merci de
me renvoyer les résultats et les éventuels problèmes rencontrés.
Pour les personnes désirant réaliser ces tests, je leur signale que:

  - savepart.exe -s ne fait que lire le disque physiquement (l'écriture se
    fait dans un fichier par les fonctions DOS standard) à moins de monter des
    partitions.
  - savepart.exe quand il est utilisé avec l'option "-t" n'écrit aucune donnée
    sur le disque.


29- Remerciements
-----------------

  - mon père pour être demandeur de ce programme (sans quoi il n'aurait jamais
    vu le jour), pour avoir relu ce document et être le premier cobaye de ce
    programme.

  - DJ Delorie pour l'environnement de développement DJGPP
    (http://www.delorie.com/djgpp). Ceci inclue également toutes les personnes
    ayant aidées à la réalisation de cet environnement.

  - Jean-Loup Gailly et Mark Adler pour la librairie de compression zlib
    (http://www.zlib.net).

  - Ralf Brown pour l'ensemble de la documentation qu'il a réuni sur les
    interruptions (http://www.pobox.com/~ralf).

  - Simon P. Bullen pour fortify (une bibliothèque permettant de vérifier
    l'allocation/désallocation mémoire).

  - Chris Lattner pour son site "The Operating System Resource Center" où se
    trouvent de nombreuses informations sur le matériel et les OS (
    http://www.nondot.org/sabre/os/articles).

  - Régis Duchesne et Richard Russon (ainsi que tous ceux qui les ont aidés)
    pour l'ensemble de la documentation réunie sur NTFS
    (http://linux-ntfs.sourceforge.net).

  - Markus Oberhumer et Laszlo Molnar pour le compresseur d'exécutable UPX
    (http://upx.sourceforge.net), ainsi que Serge Delbono pour me l'avoir
    signalé.

  - Tous ceux ayant aidé au développement de MinGW (http://www.mingw.org).

  - Brett Stevenson et Richard Ross-Langley pour la correction de la version
    anglaise de la FAQ et de la page d'accueil du site.

  - Ralph Ball pour avoir corrigé la version anglaise du manuel. J'ai eu
    plusieurs offres pour cela (merci à tous ceux ayant réalisée cette offre),
    mais Ralph est celui qui a eu le courage de le terminer !

  - B.D. pour avoir cherché et donné le format du fichier de base de registres
    (je n'ai pas réussi à trouver le nom complet de son auteur).

  - Will Rickards pour m'avoir donné l'idée que lors de la restauration d'une
    partition sur un disque différent, les informations sur les mauvais
    secteurs peuvent être annulées.

  - Giorgos Kostopoulos pour m'avoir signalé les éventuels problèmes si un des
    OS utilisé est mis en mode de veille prolongée et que son système de
    fichier est modifié.

  - Bob Supansic pour avoir corrigé la version anglaise du HOWTO et m'avoir
    indiqué quelques indications sur sa présentation.

  - Fred Lumsden pour avoir corrigé la version anglaise des informations
    additionnelles.

  - les découvreurs de bugs pour me les signaler et m'avoir aider à les
    résoudre:

    * Charles M. Tilden (le problème lié à la mauvaise détection des disques
      durs).
    * Daniel Lagunes (le bug sur la lecture de la table des partitions pour
      les disques à accès standard ayant au moins deux partitions logiques).
    * Thibaut Fontanet (la non détection de certains disques durs dans la
      V2.21 et le blocage de l'ordinateur lors du redémarrage, le premier
      problème ayant été par la suite signalé par Juergen et Ray Schmitz)(pour
      la V2.22 la mauvaise attribution de lettres d'unités dans le cas de
      l'utilisation de plusieurs partitions principales DOS sur le même
      disque).
    * Ray Schmitz (le problème de l'accès au mauvais disque si un lecteur qui
      le précède n'est pas détecté comme un disque dur).
    * Volker Beck (l'oubli du code pour traiter les partitions NTFS en mode
      batch lors de la sauvegarde).
    * Frode Ingebretsen (les problèmes d'affichage avec certains ordinateurs
      (BIOS non compatibles ?)).
    * Brian Bell (l'impossibilité de restaurer des partitions FAT ayant des
      secteurs défectueux lors de la sauvegarde).
    * Menno Schoone (la demande intempestive de création du fichier d'option
      lors de la sauvegarde avec un fichier d'option utilisant l'option
      automatic_naming).
    * Patrick Barny (le premier a m'avoir aidé sur les partitions NTFS
      fortement fragmentées, sont venus ensuite Peter Newman et Kamil Wicher).
    * Sébastien Willemijns, Gershwin Luhur et popfulmail (la demande
      intempestive de création du fichier d'options lors de la sauvegarde avec
      un fichier d'option dans lequel le nom des fichiers n'était pas en
      absolu). Sébastien Willemijns m'a également indiqué quelques points
      d'amélioration de l'interface.
    * Ian Stuart Turnbull (des fichiers NTFS peuvent ne pas être trouvés dans
      le cas où la partition devient fortement fragmentée et ils sont alloués
      dans une zone que je considérais comme réservée aux fichiers du système
      de fichier). Il m'a également confirmé que la mise à jour du registre de
      Windows 2000 fonctionnait dans la mesure où je ne pouvais pas le tester.
    * Jorge Cesario (une régression dans les versions V3.00 et V3.01 qui
      faisait que les média amovibles n'étaient plus détectés et donc que les
      noms des fichiers étaient demandés au lieu de demander un changement de
      support).
    * Wu Chaowei (le positionnement incorrect des clusters situés après le
      MFT0 à occupés lors de la restauration d'une partition NTFS sur une
      partition différente mais de taille similaire).
    * Thijs van der Kraan (l'oubli du positionnement d'une des dates de
      modification lors de la modification d'un fichier sur une partition
      NTFS). Il est également à l'origine de l'option "empty_files" du fichier
      de configuration.

  - toutes les personnes m'ayant envoyé des mails d'encouragement, de
    remarques, de conseils et d'améliorations.

En espérant que ce programme vous sera utile,

D. Guibouret <damien.guibouret@partition-saving.com>

------
Toutes les marques et marques déposées sont les propriétés de leurs détenteurs
respectifs.
