          +--------------------------------------+
          |       Sauvegarde de partition        |
          |                                      |
          |   http://www.partition-saving.com    |
          | Copyright (c) 1999-2009 D. Guibouret |
          +--------------------------------------+

                           HOWTO

Table des matiŠres
------------------

  1- Pr‚ambule
  2- Quelques d‚finitions
  3- Quelques commandes DOS
     a) Changer de lecteur
     b) ConnaŒtre le contenu d'un r‚pertoire
     c) Changer de r‚pertoire
     d) Ex‚cuter un programme
  4- Pr‚paration
     a) Cr‚ation d'un disque de d‚marrage (version DOS)
     b) Cr‚ation d'un CD de d‚marrage (version Windows)
     c) Suppression des fichiers temporaires
     d) D‚fragmentation
     e) Transfert de Windows NT/2000/XP/Vista
     f) Partition de sauvegarde
     g) Nommage des partitions
     h) Cr‚tion de fichiers sur une partition NTFS
     i) Que sauver?
     j) Red‚marrer l'ordinateur
  5- La sauvegarde
     a) D‚marrage
     b) Lancement du programme
     c) Choix de l'action
     d) Choix du support
     e) Choix de la partition
     f) Choix du contenu
     g) R‚pertoire des fichiers de swap
     h) Montage de la partition de sauvegarde
     i) Nommage automatique
     j) Nom du premier fichier de sauvegarde
     k) Taille maximum du fichier de sauvegarde
     l) Taux de compression
     m) Ex‚cution de la sauvegarde
     n) Fichier de configuration
  6- La restauration
     a) Choix de l'action
     b) Montage de la partition de sauvegarde
     c) Nom du premier fichier de sauvegarde
     d) Choix de la partition destination
     e) Confirmation
     f) Ex‚cution de la restauration
     g) Fin de la restauration
  7- AprŠs la restauration
     a) Partition source sauv‚e sur elle-mˆme
     b) Windows 2000, XP et Vista
     c) Multiboot Windows
     d) Linux
     e) Partition ne d‚marrant plus


1- Pr‚ambule
------------

Ceci n'est pas le manuel de Sauvegarde de partition. C'est
une rapide description d'une utilisation standard du
programme. Pour avoir plus de d‚tails veuillez vous r‚f‚rer
au manuel et … la FAQ.


2- Quelques d‚finitions
-----------------------

Un lecteur est une partition d'un disque dur, un lecteur de
disquette ou un autre p‚riph‚rique permettant de stocker des
donn‚es. Sous DOS il est identifi‚ par une lettre entre 'A'
et 'Z' suivi de ':'.

Un r‚pertoire (ou dossier) est un ‚l‚ment d'un lecteur
permettant de regrouper des fichiers (ou d'autres
r‚pertoires) ensemble. L'organisation des r‚pertoires sur un
lecteur est appel‚e une "arborescence". Un r‚pertoire dans
un autre r‚pertoire est appel‚ un "sous-r‚pertoire". Un
r‚pertoire qui contient un sous-r‚pertoire est appel‚ le
"r‚pertoire parent" du sous-r‚pertoire. Le r‚pertoire de
plus haut sur un lecteur (celui qui correspond … la base de
l'arborescence) est appel‚ le r‚pertoire "racine".

La partition contenant les donn‚es que vous voulez sauver
est la "partition source". La partition o— vous cr‚ez les
fichiers de sauvegarde est la "partition de sauvegarde". La
partition o— vous voulez restaurer les donn‚es est la
"partition destination".


3- Quelques commandes DOS
-------------------------

Le DOS est un systŠme d'exploitation (OS (Operating System))
fonctionnant par ligne de commande. Voici pr‚sent‚es ici
quelques commandes qui peuvent vous ˆtre utiles. Toutes ces
commandes doivent ˆtre valid‚es par la touche Entr‚e pour
qu'elles soient ex‚cut‚es.

3.a   Changer de lecteur
      ------
      Pour changer de lecteur, il faut entrer "<lettre du
      lecteur>:".

      Exemple:
      Pour aller sur le lecteur de disquette, il faut faire
      "A:".

3.b   ConnaŒtre le contenu d'un r‚pertoire
      ------
      Pour connaŒtre le contenu d'un r‚pertoire, il faut
      entrer "dir". Si vous faites "dir <nom d'un
      r‚pertoire>", vous aurez le contenu du r‚pertoire <nom
      d'un r‚pertoire>. Si vous ne donnez pas de nom de
      r‚pertoire, vous aurez le contenu du r‚pertoire
      courant. Si jamais il y a plus de fichiers dans le
      r‚pertoire que ce qui peut ˆtre affich‚ … l'‚cran,
      vous pouvez faire "dir <nom d'un r‚pertoire> /p" pour
      que la commande s'arrˆte entre chaque ‚cran.

      Exemple:
      "dir savepart".

3.c   Changer de r‚pertoire
      ------
      Pour changer de r‚pertoire, il faut entrer "cd <nom du
      r‚pertoire>". Si vous ne donnez pas de <nom du
      r‚pertoire>, le nom du r‚pertoire courant sera
      affich‚. Si <nom du r‚pertoire> est ‚gal … ".", il ne
      se passe rien. S'il est ‚gal … "..", vous remontez au
      r‚pertoire parent. S'il est ‚gal … "\" vous remontez
      au r‚pertoire racine. Vous pouvez traverser plusieurs
      r‚pertoire en s‚parant les noms par "\".

      Exemple:
      Vous avez l'arborescence suivante:
      C:
      |- savepart
      |  |- doc
      |     |- en
      |     |- fr_ansi
      |     |- fr_ascii
      et votre r‚pertoire courant est C:. Si vous faites "cd
      savepart" vous vous retrouvez dans le r‚pertoire
      savepart (entrez "cd" pour le v‚rifier). Si vous
      faites ensuite "cd doc", vous serez dans
      \savepart\doc. Une maniŠre plus rapide d'atteindre ce
      r‚pertoire depuis C: aurait ‚t‚ de faire "cd
      savepart\doc". Une fois dans \savepart\doc, "cd .."
      vous ram‚nera dans \savepart. "cd \" vous ram‚nera …
      la racine (C:).

3.d   Ex‚cuter un programme
      ------
      Pour ex‚cuter un programme, il faut entrer le nom du
      programme. Le DOS commence par chercher un fichier
      "<nom du programme>.bat", "<nom du programme>.com" ou
      "<nom du programme>.exe" dans le r‚pertoire courant,
      puis dans tous les r‚pertoires donn‚s par la variable
      "PATH" (dont le contenu peut ˆtre affich‚ en entrant
      "path"). Vous pouvez ‚galement donner le nom du
      r‚pertoire avec le nom du programme pour que le DOS
      aille le chercher directement dans ce r‚pertoire.

      Exemple:
      Si dans l'exemple pr‚c‚dant vous avez le fichier
      savepart.exe dans le r‚pertoire \savepart et que vous
      ˆtes dans C:\, vous pouvez entrer "savepart\savepart"
      pour lancer le programme, ou faire "cd savepart" suivi
      de "savepart".


4- Pr‚paration
--------------

Voici les ‚l‚ments … r‚aliser avant de faire une
sauvegarde/restauration:

4.a   Cr‚ation d'un disque de d‚marrage (version DOS)
      ------
      Afin de pouvoir faire la sauvegarde il vous faut une
      disquette ou un CDROM de boot ou une version de DOS >=
      3.3 ou de Windows 3.x, 9x, Me sur le disque dur. Pour
      savoir en cr‚er une, veuillez-vous r‚f‚rer … la FAQ
      Q10 ou chercher "disquette de d‚marrage" dans l'aide
      Windows. Il faut veiller … ce qu'il y ait les
      programmes fdisk.exe, sys.com et format.com, ils
      peuvent ˆtre utiles.
      Copiez-y le fichier savepart.exe (ou sur une autre
      disquette s'il n'y a plus assez de place). Ceci n'est
      pas n‚cessaire s'il est d‚j… sur une partition FAT,
      mais vous devez le faire s'il est sur une partition
      NTFS car le DOS n'est pas capable de l'acc‚der.

4.b   Cr‚ation d'un disque de d‚marrage (version Windows)
      ------
      Il n'est pas possible de sauver la partition systŠme
      depuis Windows, car le programme ne peut pas empˆcher
      les autres programmes d'y acc‚der le temps de la
      sauvegarde (et ne pas le faire g‚n‚rerait une
      sauvegarde incorrecte).
      Par cons‚quent vous devez avoir soit une deuxiŠme
      installation de Windows, soit cr‚er un CD WinPE ou
      BartPE. Vous pouvez ‚galement utiliser la console de
      r‚paration de Windows Vista (pas celle de Windows XP
      car elle est trop limit‚e).
      Vous pouvez ‚galement lire le chapitre 25 du manuel
      pour avoir plus de d‚tails sur cette version.

4.c   Suppression des fichiers temporaires
      ------
      Afin d'‚viter de sauver des choses inutiles, il vaut
      mieux effacer les fichiers temporaires et inutiles. Le
      fichier de swap peut ‚galement ˆtre d‚plac‚ sur une
      autre partition pour ‚viter de le sauver (… partir de
      la version V3.00, il y a ‚galement une option pour
      ‚viter de le sauver).

4.d   D‚fragmentation
      ------
      Il peut ˆtre pr‚f‚rable de d‚fragmenter la partition
      avant de la sauver afin de regrouper les donn‚es au
      d‚but de celle-ci si vous envisagez de faire la
      restauration sur une partition plus petite. Dans les
      autres cas ce n'est pas utile.

4.e   Transfert de Windows NT/2000/XP/Vista
      ------
      Si vous envisagez de dupliquer un systŠme de fichier
      pour un Windows NT/2000/XP/Vista sur un autre
      ordinateur, il peut ˆtre n‚cessaire de pr‚parer
      Windows … cela. Pour cela veuillez vous r‚f‚rer au
      site de Microsoft et chercher l'utilitaire sysprep. A
      noter qu'il est g‚n‚ralement pr‚f‚rable de faire une
      installation propre plut“t qu'une copie si les deux
      ordinateurs n'ont pas les mˆmes composants.

4.f   Partition de sauvegarde
      ------
      Il vous faut une partition FAT, NTFS ou ext2 pour
      pouvoir cr‚er le fichier de sauvegarde ou un
      p‚riph‚rique sur lequel vous pouvez ‚crire depuis le
      DOS. La gravure sur un CD est rarement possible depuis
      le DOS. Dans ce cas il vous faudra cr‚er le fichier de
      sauvegarde sur le disque dur, puis retourner sous
      votre OS habituel pour pouvoir graver ce fichier. Pour
      les p‚riph‚riques USB, il semble qu'il y ait quelques
      drivers g‚n‚riques qui permettent de les acc‚der
      depuis le DOS. Si vous avez plusieurs types de
      partition (comme NTFS et FAT) dans une partition
      logique, il faut veiller … mettre les partitions FAT
      avant les autres partitions (le DOS semble ne pas les
      d‚tecter sinon).

4.g   Nommage des partitions
      ------
      Afin de pouvoir s'y retrouver plus facilement, il est
      pr‚f‚rable de donner un nom … chaque partition. Cela
      ‚vitera les confusions si jamais la correspondance
      entre les partitions et les lettres les repr‚sentant
      se fait incorrectement. Pour cela:

        - Ex‚cutez l'explorateur Windows.
        - Cliquez droit sur le lecteur que vous voulez
          sauver et s‚lectionnez le menu "Propri‚t‚s" (la
          derniŠre option).
        - Donnez-lui un nom dans le champ "Nom de volume".
        - Cliquez sur Ok pour fermer la fenˆtre de
          propri‚t‚s.

      R‚alisez la mˆme chose (en choisissant un autre nom)
      pour la partition de sauvegarde.

4.h   Cr‚tion de fichiers sur une partition NTFS
      ------
      Cette ‚tape n'est pas n‚cessaire si vous pouvez cr‚er
      les fichiers de sauvegarde sur une partition FAT ou
      ext2 ou si vous utilisez la version Windows sans
      chercher … sauver une partition NTFS sur elle-mˆme.
      Si vous ne pouvez cr‚er les fichiers de sauvegarde que
      sur une partition NTFS, vous devez d'abord cr‚er
      quelques fichiers depuis Windows (le programme a
      besoin d'entr‚es dans le r‚pertoire, il n'est pas
      capable de les cr‚er depuis le DOS):

        - Ex‚cutez savepart.exe.
        - Choisissez l'option "Cr‚er des fichiers sur un
          lecteur NTFS".
        - Cliquez sur "Nommage automatique" ou si vous
          n'avez pas la souris, utilisez Ctrl+Tab pour
          atteindre la fenˆtre "Options", puis espace pour
          activer la case … cocher.
        - Dans le champ "Fichier:" entrez le nom du premier
          fichier (avec le nom de fichier complet ou en
          allant auparavant dans le r‚pertoire o— cr‚er les
          fichiers avec les listes "Lecteurs" et
          "R‚pertoires"), puis cliquez "Ok".
        - Donnez le nombre de fichiers dont vous avez besoin
          selon cette formule:
          <taille occup‚e de la partition> / <taille des
          fichiers de sauvegarde> / 2 + 3
          <taille des fichiers de sauvegarde> d‚pend de ce
          que vous voulez faire des fichiers de sauvegarde
          une fois qu'ils ont ‚t‚ cr‚‚s (630 Mo pour les
          graver sur des CD de 650 Mo, 680 Mo pour des CD de
          700 Mo, 1550 Mo pour des DVD (de fa‡on … pouvoir
          mettre 3 fichiers par DVD), 2047 Mo pour les
          laisser sur disque). "/ 2" est pour le cas o— vous
          utiliseriez la compression. "+ 3" est une marge
          car le facteur "/ 2" n'est pas exact (cela d‚pend
          du contenu de la partition).

          Exemple:
          Si vous avez une partition ayant 2 Go occup‚s que
          vous voulez sauver sur des CD de 700 Mo, vous
          devez entrer 5 (2048 / 700 / 2 = 1.5, arrondi … 2
          auxquels s'ajoutent les 3 de marge).

4.i   Que sauver?
      ------
      L'‚l‚ment vraiment int‚ressant de sauver est la
      partition systŠme (celle o— il y a l'OS). Si jamais le
      systŠme est install‚ sur une partition et les
      programmes sur une autre, comme il peut y avoir un
      lien entre les deux (exemple: la base de registre et
      les DLL sous Windows), il faut sauver les 2 en
      ex‚cutant le programme 2 fois.
      D'une fa‡on g‚n‚rale, il vaut mieux cr‚er au minimum 2
      partitions: une avec l'OS et les programmes, la
      seconde avec vos donn‚es. De cette fa‡on, les donn‚es
      ne seront pas effac‚es en cas de problŠme avec l'OS.
      Si ce n'est pas le cas, avant de faire une
      restauration il faudra que vous sauviez quelque part
      vos donn‚es afin qu'elles ne soient pas d‚truites par
      une version plus ancienne.
      La sauvegarde de la table des partitions ou du secteur
      MBR peut ˆtre int‚ressante si un jour un virus infecte
      votre ordinateur (certains d'entre eux d‚truisent ces
      donn‚es).

4.j   Red‚marrer l'ordinateur
      ------
      Lorsque vous quittez votre OS pour d‚marrer
      l'ordinateur pour ex‚cuter Partition Saving, ne mettez
      pas cet OS en veille prolong‚e (faite attention, c'est
      par exemple le mode par d‚faut pour Windows Vista,
      dans le menu d‚marrer choisissez le red‚marrage via le
      bouton en forme de flŠche listant l'ensemble des modes
      d'extinction). Cela peut vous amenez des erreurs dans
      la mesure o— l'OS peut ne pas autoriser ou peut ˆtre
      corrompu dans le cas d'une modification de son systŠme
      de fichiers en ‚tant dans cet ‚tat.
      De mˆme ‚teignez le ou red‚marrez le proprement. Si
      vous appuyez sur le bouton Reset depuis Windows vous
      aurez certainement votre systŠme de fichier corrompu
      (cela peut ‚galement arriver lors d'un red‚marrage par
      Alt+Ctrl+Del).


5- La sauvegarde
----------------

Voici les diff‚rentes ‚tapes pour r‚aliser une sauvegarde:

5.a   D‚marrage
      ------
      Bootez en DOS (ou Windows selon la version) avec votre
      disquette ou CD de d‚marrage.

5.b   Lancement du programme
      ------
      Entrez "savepart.exe" au prompt (changez la disquette
      si celui-ci est sur une autre disquette, ou allez dans
      le r‚pertoire ("cd") o— il est si jamais il est sur
      disque).

5.c   Choix de l'action
      ------
      Il faut commencer par choisir l'option "Sauver un
      ‚l‚ment" dans la premiŠre fenˆtre.

5.d   Choix du support
      ------
      Ensuite il faut choisir le support. En rŠgle g‚n‚rale
      la partition systŠme est sur le disque 0. Le choix
      "P‚riph‚rique DOS" ne doit de pr‚f‚rence ˆtre utilis‚
      que si l'‚l‚ment … sauver ne se trouve pas sur un
      disque dur ou une disquette.

5.e   Choix de la partition
      ------
      Choisissez la partition … sauvegarder (utilisez celle
      avec le nom que vous avez donn‚ au d‚but, ne vous fiez
      pas aux lettres de lecteur dans le cas o— vous auriez
      des partitions NTFS, le DOS ne les voit pas). Si vous
      ne voyez qu'une seule partition avec le type "Disque
      dynamique", cela signifie que le disque est g‚r‚
      dynamiquement, et donc vous ne pouvez pas le sauver
      avec la version DOS de Partition Saving. Avec la
      version Windows, vous pouvez la sauver mais en
      utilisant les supports de type "P‚riph‚rique Windows"
      plut“t que les disques.
      Si vous ne voyez aucune partition, cela peut ˆtre que
      la table des partitions est invalide. Vous pouvez
      utiliser l'outil partinfo pour le v‚rifier. Si le
      problŠme est du … une diff‚rence de taille du disque
      selon l'OS utilis‚, vous pouvez utiliser l'option
      "-tds" ou utiliser une version de Partition Saving qui
      s'ex‚te sur l'OS ayant servi … cr‚er les partitions
      (cette seconde option ‚tant pr‚f‚rable).

5.f   Choix du contenu
      ------
      Choisissez ce que vous voulez sauver. Pour avoir la
      plus petite taille, choisissez "les secteurs occup‚s
      sans les fichiers de swap". Si vous n'avez qu'une
      seule partition (donc avez les fichiers de sauvegarde
      sur la partition … sauver), vous devez choisir une des
      options "l'‚l‚ment sur lui-mˆme" ou "l'‚l‚ment sur
      lui-mˆme sans les fichiers de swap".
      Si vous choisissez la premiŠre option (tous les
      secteurs) ou si cette fenˆtre n'apparaŒt pas, cela
      signifie que vous ne pourrez faire la restauration que
      sur une partition de mˆme taille situ‚e … la mˆme
      place sur un disque ayant le mˆme format. Choisir une
      des 4 derniŠres options vous permettra de faire la
      restauration sur une partition ayant un format
      diff‚rent.

5.g   R‚pertoire des fichiers de swap
      ------
      Si vous avez choisi une des deux options "sans les
      fichiers de swap", vous devez donner le nom du
      r‚pertoire o— sont ces fichiers de swap. Le programme
      cherchera toujours dans le r‚pertoire racine et dans
      le r‚pertoire que vous donnez ici. En rŠgle g‚n‚rale
      les fichiers de swap sont dans le r‚pertoire racine ou
      dans le r‚pertoire Windows, donc choisissez le
      r‚pertoire Windows.

5.h   Montage de la partition de sauvegarde
      ------
      Si vous devez cr‚er les fichiers de sauvegarde sur une
      partition NTFS (pour la version DOS) ou ext2 (pour les
      versions DOS et Windows), vous devez d'abord la monter
      (cela n'est pas n‚cessaire sinon). Pour cela:

        - Cliquez sur le bouton "Monter une partition".
        - Choisissez le disque qui contient la partition o—
          cr‚er les fichiers de sauvegarde.
        - Choisissez la partition o— cr‚er les fichiers de
          sauvegarde. Une fenˆtre vous informe quel num‚ro
          est affect‚ … la partition.

      Dans le cas du montage d'une partition NTFS, veuillez
      vous reporter ‚galement au chapitre 4.h.

5.i   Nommage automatique
      ------
      S‚lectionnez "Nommage automatique" dans le cas o— vous
      voudriez l'utiliser. Le programme va changer
      automatiquement l'extension du fichier si plusieurs
      fichiers sont n‚cessaires, en la terminant par 01 pour
      le second fichier, 02 pour le troisiŠme, etc. Si vous
      n'avez pas de souris, appuyez sur "Alt+Tab" pour
      atteindre la fenˆtre o— est cette option et utilisez
      la barre d'espace pour activer le choix.

5.j   Nom du premier fichier de sauvegarde
      ------
      Entrez le nom de fichier que vous voulez utiliser
      comme premier fichier de sauvegarde (le nom complet du
      fichier ou en vous d‚pla‡ant dans le r‚pertoire en
      utilisant les listes "Lecteurs" et "R‚pertoires") .
      Les fichiers cr‚‚s avec ce programme n'ont pas besoin
      d'une extension sp‚cifique (ne donnez pas une
      extension utilis‚e par un autre programme pour ‚viter
      la confusion). Un bon choix peut-ˆtre ".000" de fa‡on
      qu'avec le nommage automatique le second fichier
      utilise ".001", le troisiŠme ".002", etc.
      A moins que vous n'ayez choisi une option permettant
      de sauver la partition sur elle-mˆme, vous ne devez
      pas choisir le lecteur correspondant … la partition
      source.
      Sous DOS:

        - Les noms de fichier ne doivent pas d‚passer 8
          caractŠres et peuvent ˆtre suivis d'une extension
          d'au plus 3 caractŠres (exemple: "fichier00.part"
          sera coup‚ en "fichier0.par").
        - Les noms de fichier peuvent contenir les
          caractŠres alphanum‚riques et les caractŠres '$',
          '%', ''', '-', '_', '@', '~', '`', '!', '(', ')',
          '{', '}', '^', '#' et '&'.
        - Le DOS ne reconnaŒt pas les partitions NTFS, il
          est donc normal que vous ne voyez pas les lecteurs
          C:, D:, ... ou que ce ne soient pas les mˆmes que
          sous Windows s'ils sont en NTFS.

      Note: Vous n'avez pas ces limitations si vous utilisez
      le montage de partition.

      Si vous avez une erreur disant que le fichier ne peut
      ˆtre cr‚‚ ou ‚crit:

        - v‚rifier que vous avez les droits pour le cr‚er
          (disque non prot‚g‚, fichier ou r‚pertoire non en
          lecture seule).
        - si vous essayez de l'‚crire sur un p‚riph‚rique
          USB, utilisez les options "-nvf -nvd" lors du
          lancement du programme.
        - si vous essayez de le cr‚er sur une partition NTFS
          que vous avez mont‚e, veuillez lire le chapitre
          4.h.

5.k   Taille maximum du fichier de sauvegarde
      ------
      Entrez la taille maximum que vous voulez que le
      fichier fasse. Si plus de place est n‚cessaire,
      plusieurs fichiers sont cr‚‚s.

5.l   Taux de compression
      ------
      S‚lectionnez le facteur de compression: utilisez une
      faible valeur si votre ordinateur n'est pas puissant
      (2 est une bonne valeur), quelque chose de plus grand
      sinon. Les valeurs au-dessus de 5 n'apportent pas
      grand chose sur la taille par rapport au temps
      suppl‚mentaire n‚cessaire.

5.m   Ex‚cution de la sauvegarde
      ------
      A partir de ce moment la sauvegarde commence. Si ce
      fichier est rempli, un autre fichier vous sera demand‚
      si vous n'avez pas choisi l'option de nommage
      automatique. La sauvegarde se termine quand la barre
      de progression sup‚rieure atteint 100% et que le
      bouton "Ok" devient accessible.

5.n   Fichier de configuration
      ------
      Le programme vous demande si vous voulez cr‚er un
      fichier d'option qui vous permettra de
      sauver/restaurer la partition automatiquement la
      prochaine fois. Si vous r‚pondez oui … cette question,
      le nom du fichier vous sera demand‚.

La sauvegarde est termin‚e. Vous pouvez maintenant retourner
sous Windows si vous voulez graver les fichiers sur des CD.
Pour ˆtre certain du r‚sultat, n'utilisez pas une vitesse de
gravure trop importante, car vous pouvez avoir des problŠmes
dans le cas o— les CD seraient mal grav‚s. Il est toujours
bon de v‚rifier les fichiers grav‚s sont corrects.
Red‚marrez en DOS et v‚rifiez les avec l'option "V‚rifier un
fichier de sauvegarde".
Dans le cas o— vous auriez cr‚‚ le fichier d'option, vous
devrez le modifier avec un ‚diteur pour changer le chemin
des fichiers (lignes "file=") puisque d‚placer les fichiers
change leur chemin.


6- La restauration
------------------

Si lors de la sauvegarde vous avez cr‚‚ le fichier de
configuration et d‚sirez faire la restauration sur la
partition source, vous pouvez entrer la commande "savepart
-r -f <nom du fichier de configuration>" et la restauration
se fera automatiquement.
Attention: dans ce cas aucune confirmation ne vous sera
demand‚e auparavant.

Si vous n'avez pas cr‚‚ le fichier de configuration, ou
pr‚f‚rez faire la restauration … la main, voici les
diff‚rentes ‚tapes:

6.a   Choix de l'action
      ------
      Il faut commencer par choisir l'option "Restaurer un
      ‚l‚ment" dans la premiŠre fenˆtre.

6.b   Montage de la partition de sauvegarde
      ------
      Si les fichiers de sauvegarde sont sur une partition
      NTFS ou ext2, vous devez d'abord la monter comme lors
      de la sauvegarde (voyez 5.h ci-dessus).

6.c   Nom du premier fichier de sauvegarde
      ------
      Vous devez donner le nom du premier fichier de
      sauvegarde: vous devez entrer son nom de fichier
      complet dans la ligne "Fichier" (ou double-cliquer sur
      son nom dans la liste "Fichiers" aprŠs vous ˆtre
      d‚plac‚ dans son r‚pertoire avec les listes "Lecteurs"
      et "R‚pertoires"). Vous devez ˆtre certain que ce
      fichier n'est pas sur la partition destination.
      Comme lors de la sauvegarde vous pouvez choisir
      l'option de nommage automatique pour que le nom des
      fichiers suivants soit automatiquement d‚duit.

6.d   Choix de la partition destination
      ------
      En fonction du contenu de ce premier fichier et de vos
      partitions actuelles, le programme vous propose la
      liste des partitions sur lesquelles la restauration
      peut se faire. Celle qui est identique … celle source
      est marqu‚e par un 'X' dans la colonne "Id.".
      Notes:

        - Le fait de restaurer une partition efface
          ‚videmment tout son contenu actuel.
        - Si vous avez sauv‚ la table des partitions et que
          vous la restaurez, vous perdrez le contenu de
          toutes vos partitions pour le disque sur lequel
          vous faites la restauration.
        - Si la partition sur laquelle vous voulez faire la
          restauration n'apparaŒt pas, cela peut ˆtre car:

          * La taille de la partition destination est
            diff‚rente de celles affich‚es sur les lignes
            "Intervalle de taille possible" ou "Taille".
          * Le type de la partition destination est
            diff‚rent de celui affich‚ sur la ligne "Type
            d'‚l‚ment".
          * Vous avez sauv‚ tous les secteurs et la
            partition destination n'a pas exactement la mˆme
            d‚finition que la partition source.

6.e   Confirmation
      ------
      Vous devez confirmer votre choix.

6.f   Ex‚cution de la restauration
      ------
      La restauration commence. Si la sauvegarde a ‚t‚ faite
      en plusieurs fichiers et que vous n'avez pas choisi le
      nommage automatique, le programme vous demandera le
      nom du fichier suivant quand il arrive … la fin du
      fichier courant.
      Ne vous fiez pas au temps de restauration estim‚ car
      il est calcul‚ comme si tous les secteurs ‚taient
      occup‚e. Si vous avez utilis‚ la compression, la
      restauration sera plus rapide que la sauvegarde, sinon
      cela n‚cessitera approximativement le mˆme temps.

6.g   Fin de la restauration
      ------
      Une fois la restauration termin‚e, vous ne devez pas
      acc‚der … la partition destination avant d'avoir
      red‚marr‚ l'ordinateur. En effet, les informations que
      le DOS possŠde en m‚moire ne reflŠtent plus l'‚tat
      r‚el de la partition et par cons‚quent y acc‚der peut
      entraŒner des incoh‚rences.
      Note: certaines personnes sont mˆme oblig‚es
      d'‚teindre leur ordinateur pour ˆtre certain que les
      donn‚es m‚moris‚es sont bien effac‚es, mais c'est un
      cas extrˆme.


7- AprŠs la restauration
------------------------

Une fois la restauration r‚alis‚e, il se peut qu'il faille
r‚aliser certaines op‚ration aprŠs le premier red‚marrage.
C'est g‚n‚ralement le cas lorsque la partition destination
est diff‚rente de la partition source. Les op‚rations les
plus communes sont:

7.a   Partition source sauv‚e sur elle-mˆme
      ------
      Si jamais vous avez sauv‚ la partition sur elle-mˆme
      (la partition source et la partition de sauvegarde
      ‚taient les mˆmes), les fichiers de sauvegarde peuvent
      apparaŒtre sur la partition destination. Dans ce cas
      vous pouvez les effacer car ils ne sont pas valides
      (je parle bien des fichiers pouvant apparaŒtre sur la
      partition destination, et non pas des fichiers qui
      vous ont servi … faire cette restauration qui sont eux
      toujours valides).
      Il est ‚galement pr‚f‚rable de r‚aliser une
      v‚rification de la partition destination si cela n'est
      pas fait automatiquement.

7.b   Windows 2000, XP et Vista
      ------
      Si vous avez choisi une partition destination
      diff‚rente de la partition source (soit elle n'est pas
      sur le mˆme disque, soit le d‚but de la partition a
      ‚t‚ d‚plac‚ sur le disque) et que vous avez Windows
      2000, XP ou Vista, il faut mettre … jour certaines
      d‚finitions dans la base de registres (cf. le chapitre
      11 du manuel). En r‚sum‚, si votre partition source
      ‚tait votre partition systŠme, vous devez choisir de
      mettre … jour le registre, choisir la partition
      destination comme partition Windows, puis comme
      partition pour laquelle la lettre de lecteur doit ˆtre
      modifi‚e et vous devez lui donner la lettre de lecteur
      de la partition source. Si la partition destination
      ‚tait d‚j… pr‚sente lors de la sauvegarde et que la
      partition source est toujours pr‚sente, vous devez
      assigner la lettre de lecteur pr‚c‚dente de la
      partition destination … la partition source (toujours
      pour le Windows pr‚sent sur la partition destination).

7.c   Multiboot Windows
      ------
      Si vous avez plusieurs Windows install‚s, que vous
      utilisez le multiboot de Windows et que votre
      partition source ‚tait la partition de d‚marrage ou
      systŠme, vous devez mettre … jour des fichiers sur la
      partition destination (si elle est diff‚rente de la
      source):

        - Le fichier BOOTSECT.DOS/BOOTSECT.BAK qui contient
          le secteur boot originel de la partition s'il
          existe (uniquement pour la partition de
          d‚marrage). Pour cela vous pouvez utiliser
          l'option d‚di‚e de Partition Saving (cf. le
          chapitre 13 du manuel).
        - Le fichier BOOT.INI qui d‚crit les diff‚rentes
          options de d‚marrage pour XP. Pour cela vous
          pouvez explorer la partition et ‚diter le fichier
          si vous connaissez sa syntaxe, ou vous devez
          d‚marrer avec le CD de Windows, choisir le mode de
          r‚paration et ex‚cuter la commande "bootcfg"
          depuis la console.
        - Le fichier Boot\BCD qui d‚crit les diff‚rentes
          options de d‚marrage pour Vista. Pour cela vous
          pouvez utiliser l'option d‚di‚e de Partition
          Saving (cf. le chapitre 12 du manuel) ou d‚marrer
          avec le DVD de Windows, choisir l'option de
          r‚paration et ex‚cuter "bootrec /RebuildBcd"
          depuis la console si la r‚paration automatique
          n'est pas faite.

7.d   Linux
      ------
      Si la partition que vous restaurez est une partition
      utilis‚e avec Linux, et que la partition destination
      est diff‚rente de la partition source, vous devez
      mettre … jour le fichier "/etc/fstab" (fichier
      d‚crivant les points de montage). Si c'est une
      partition systŠme vous devez ‚galement mettre … jour
      le gestionnaire de boot. Pour cela vous devez d‚marrer
      avec le CD de Linux, utiliser le mode r‚paration et
      mettre … jour les points de montage et le chargeur de
      boot (le mode r‚paration propose g‚n‚ralement ces
      options, mais cela d‚pend des distributions).

7.e   Partition ne d‚marrant plus
      ------
      Dans certains cas, si vous avez restaur‚ la partition
      systŠme, il se peut que celle-ci ne soit plus bootable
      (mˆme aprŠs avoir r‚alis‚ les op‚rations ci-dessus).
      Il faut alors:

        - Commencer par v‚rifier avec fdisk que cette
          partition est bien activ‚e (seulement pour la
          partition de boot).
        - Pour les partitions FAT restaurer le Master Boot
          Record (MBR) par "fdisk /mbr". En utilisant une
          disquette de d‚marrage, restorez le secteur boot
          et les fichiers systŠmes par "sys c:".
        - Pour les partitions NTFS, il faut utiliser les
          commandes "fixboot", "fixmbr" et "bootcfg" (XP) ou
          "bootrec" (Vista) … l'aide de la console de
          r‚paration obtenue par le d‚marrage … l'aide du CD
          d'installation. Si vous avez une erreur du type
          "NTLDR manque" (ou "BOOTMGR manque"), il faut
          copier les fichiers "NTLDR" et "NTDETECT.COM"
          depuis le r‚pertoire "i386" (ou le fichier
          "BOOTMGR" du r‚pertoire racine) du CDROM vers le
          r‚pertoire racine de la partition. Si ces fichiers
          ont une extension se terminant par "_"
          (NTDETECT.CO_) il faut utiliser la commande
          "expand" pour les d‚compresser.
        - Pour les partitions FAT et NTFS, vous pouvez
          utiliser l'option pour corriger la d‚finition
          physique du disque sur le secteur de d‚marrage
          (cf. le chapitre 14 du manuel) (note: les
          op‚rations ci-dessus devraient d‚j… le faire).

------
Toutes les marques et marques d‚pos‚es sont les propri‚t‚s
de leurs d‚tenteurs respectifs.
