          +--------------------------------------+
          |       Sauvegarde de partition        |
          |                                      |
          |   http://www.partition-saving.com    |
          | Copyright (c) 1999-2009 D. Guibouret |
          +--------------------------------------+

                           HOWTO

Table des matières
------------------

  1- Préambule
  2- Quelques définitions
  3- Quelques commandes DOS
     a) Changer de lecteur
     b) Connaître le contenu d'un répertoire
     c) Changer de répertoire
     d) Exécuter un programme
  4- Préparation
     a) Création d'un disque de démarrage (version DOS)
     b) Création d'un CD de démarrage (version Windows)
     c) Suppression des fichiers temporaires
     d) Défragmentation
     e) Transfert de Windows NT/2000/XP/Vista
     f) Partition de sauvegarde
     g) Nommage des partitions
     h) Crétion de fichiers sur une partition NTFS
     i) Que sauver?
     j) Redémarrer l'ordinateur
  5- La sauvegarde
     a) Démarrage
     b) Lancement du programme
     c) Choix de l'action
     d) Choix du support
     e) Choix de la partition
     f) Choix du contenu
     g) Répertoire des fichiers de swap
     h) Montage de la partition de sauvegarde
     i) Nommage automatique
     j) Nom du premier fichier de sauvegarde
     k) Taille maximum du fichier de sauvegarde
     l) Taux de compression
     m) Exécution de la sauvegarde
     n) Fichier de configuration
  6- La restauration
     a) Choix de l'action
     b) Montage de la partition de sauvegarde
     c) Nom du premier fichier de sauvegarde
     d) Choix de la partition destination
     e) Confirmation
     f) Exécution de la restauration
     g) Fin de la restauration
  7- Après la restauration
     a) Partition source sauvée sur elle-même
     b) Windows 2000, XP et Vista
     c) Multiboot Windows
     d) Linux
     e) Partition ne démarrant plus


1- Préambule
------------

Ceci n'est pas le manuel de Sauvegarde de partition. C'est
une rapide description d'une utilisation standard du
programme. Pour avoir plus de détails veuillez vous référer
au manuel et à la FAQ.


2- Quelques définitions
-----------------------

Un lecteur est une partition d'un disque dur, un lecteur de
disquette ou un autre périphérique permettant de stocker des
données. Sous DOS il est identifié par une lettre entre 'A'
et 'Z' suivi de ':'.

Un répertoire (ou dossier) est un élément d'un lecteur
permettant de regrouper des fichiers (ou d'autres
répertoires) ensemble. L'organisation des répertoires sur un
lecteur est appelée une "arborescence". Un répertoire dans
un autre répertoire est appelé un "sous-répertoire". Un
répertoire qui contient un sous-répertoire est appelé le
"répertoire parent" du sous-répertoire. Le répertoire de
plus haut sur un lecteur (celui qui correspond à la base de
l'arborescence) est appelé le répertoire "racine".

La partition contenant les données que vous voulez sauver
est la "partition source". La partition où vous créez les
fichiers de sauvegarde est la "partition de sauvegarde". La
partition où vous voulez restaurer les données est la
"partition destination".


3- Quelques commandes DOS
-------------------------

Le DOS est un système d'exploitation (OS (Operating System))
fonctionnant par ligne de commande. Voici présentées ici
quelques commandes qui peuvent vous être utiles. Toutes ces
commandes doivent être validées par la touche Entrée pour
qu'elles soient exécutées.

3.a   Changer de lecteur
      ------
      Pour changer de lecteur, il faut entrer "<lettre du
      lecteur>:".

      Exemple:
      Pour aller sur le lecteur de disquette, il faut faire
      "A:".

3.b   Connaître le contenu d'un répertoire
      ------
      Pour connaître le contenu d'un répertoire, il faut
      entrer "dir". Si vous faites "dir <nom d'un
      répertoire>", vous aurez le contenu du répertoire <nom
      d'un répertoire>. Si vous ne donnez pas de nom de
      répertoire, vous aurez le contenu du répertoire
      courant. Si jamais il y a plus de fichiers dans le
      répertoire que ce qui peut être affiché à l'écran,
      vous pouvez faire "dir <nom d'un répertoire> /p" pour
      que la commande s'arrête entre chaque écran.

      Exemple:
      "dir savepart".

3.c   Changer de répertoire
      ------
      Pour changer de répertoire, il faut entrer "cd <nom du
      répertoire>". Si vous ne donnez pas de <nom du
      répertoire>, le nom du répertoire courant sera
      affiché. Si <nom du répertoire> est égal à ".", il ne
      se passe rien. S'il est égal à "..", vous remontez au
      répertoire parent. S'il est égal à "\" vous remontez
      au répertoire racine. Vous pouvez traverser plusieurs
      répertoire en séparant les noms par "\".

      Exemple:
      Vous avez l'arborescence suivante:
      C:
      |- savepart
      |  |- doc
      |     |- en
      |     |- fr_ansi
      |     |- fr_ascii
      et votre répertoire courant est C:. Si vous faites "cd
      savepart" vous vous retrouvez dans le répertoire
      savepart (entrez "cd" pour le vérifier). Si vous
      faites ensuite "cd doc", vous serez dans
      \savepart\doc. Une manière plus rapide d'atteindre ce
      répertoire depuis C: aurait été de faire "cd
      savepart\doc". Une fois dans \savepart\doc, "cd .."
      vous raménera dans \savepart. "cd \" vous raménera à
      la racine (C:).

3.d   Exécuter un programme
      ------
      Pour exécuter un programme, il faut entrer le nom du
      programme. Le DOS commence par chercher un fichier
      "<nom du programme>.bat", "<nom du programme>.com" ou
      "<nom du programme>.exe" dans le répertoire courant,
      puis dans tous les répertoires donnés par la variable
      "PATH" (dont le contenu peut être affiché en entrant
      "path"). Vous pouvez également donner le nom du
      répertoire avec le nom du programme pour que le DOS
      aille le chercher directement dans ce répertoire.

      Exemple:
      Si dans l'exemple précédant vous avez le fichier
      savepart.exe dans le répertoire \savepart et que vous
      êtes dans C:\, vous pouvez entrer "savepart\savepart"
      pour lancer le programme, ou faire "cd savepart" suivi
      de "savepart".


4- Préparation
--------------

Voici les éléments à réaliser avant de faire une
sauvegarde/restauration:

4.a   Création d'un disque de démarrage (version DOS)
      ------
      Afin de pouvoir faire la sauvegarde il vous faut une
      disquette ou un CDROM de boot ou une version de DOS >=
      3.3 ou de Windows 3.x, 9x, Me sur le disque dur. Pour
      savoir en créer une, veuillez-vous référer à la FAQ
      Q10 ou chercher "disquette de démarrage" dans l'aide
      Windows. Il faut veiller à ce qu'il y ait les
      programmes fdisk.exe, sys.com et format.com, ils
      peuvent être utiles.
      Copiez-y le fichier savepart.exe (ou sur une autre
      disquette s'il n'y a plus assez de place). Ceci n'est
      pas nécessaire s'il est déjà sur une partition FAT,
      mais vous devez le faire s'il est sur une partition
      NTFS car le DOS n'est pas capable de l'accéder.

4.b   Création d'un disque de démarrage (version Windows)
      ------
      Il n'est pas possible de sauver la partition système
      depuis Windows, car le programme ne peut pas empêcher
      les autres programmes d'y accéder le temps de la
      sauvegarde (et ne pas le faire générerait une
      sauvegarde incorrecte).
      Par conséquent vous devez avoir soit une deuxième
      installation de Windows, soit créer un CD WinPE ou
      BartPE. Vous pouvez également utiliser la console de
      réparation de Windows Vista (pas celle de Windows XP
      car elle est trop limitée).
      Vous pouvez également lire le chapitre 25 du manuel
      pour avoir plus de détails sur cette version.

4.c   Suppression des fichiers temporaires
      ------
      Afin d'éviter de sauver des choses inutiles, il vaut
      mieux effacer les fichiers temporaires et inutiles. Le
      fichier de swap peut également être déplacé sur une
      autre partition pour éviter de le sauver (à partir de
      la version V3.00, il y a également une option pour
      éviter de le sauver).

4.d   Défragmentation
      ------
      Il peut être préférable de défragmenter la partition
      avant de la sauver afin de regrouper les données au
      début de celle-ci si vous envisagez de faire la
      restauration sur une partition plus petite. Dans les
      autres cas ce n'est pas utile.

4.e   Transfert de Windows NT/2000/XP/Vista
      ------
      Si vous envisagez de dupliquer un système de fichier
      pour un Windows NT/2000/XP/Vista sur un autre
      ordinateur, il peut être nécessaire de préparer
      Windows à cela. Pour cela veuillez vous référer au
      site de Microsoft et chercher l'utilitaire sysprep. A
      noter qu'il est généralement préférable de faire une
      installation propre plutôt qu'une copie si les deux
      ordinateurs n'ont pas les mêmes composants.

4.f   Partition de sauvegarde
      ------
      Il vous faut une partition FAT, NTFS ou ext2 pour
      pouvoir créer le fichier de sauvegarde ou un
      périphérique sur lequel vous pouvez écrire depuis le
      DOS. La gravure sur un CD est rarement possible depuis
      le DOS. Dans ce cas il vous faudra créer le fichier de
      sauvegarde sur le disque dur, puis retourner sous
      votre OS habituel pour pouvoir graver ce fichier. Pour
      les périphériques USB, il semble qu'il y ait quelques
      drivers génériques qui permettent de les accéder
      depuis le DOS. Si vous avez plusieurs types de
      partition (comme NTFS et FAT) dans une partition
      logique, il faut veiller à mettre les partitions FAT
      avant les autres partitions (le DOS semble ne pas les
      détecter sinon).

4.g   Nommage des partitions
      ------
      Afin de pouvoir s'y retrouver plus facilement, il est
      préférable de donner un nom à chaque partition. Cela
      évitera les confusions si jamais la correspondance
      entre les partitions et les lettres les représentant
      se fait incorrectement. Pour cela:

        - Exécutez l'explorateur Windows.
        - Cliquez droit sur le lecteur que vous voulez
          sauver et sélectionnez le menu "Propriétés" (la
          dernière option).
        - Donnez-lui un nom dans le champ "Nom de volume".
        - Cliquez sur Ok pour fermer la fenêtre de
          propriétés.

      Réalisez la même chose (en choisissant un autre nom)
      pour la partition de sauvegarde.

4.h   Crétion de fichiers sur une partition NTFS
      ------
      Cette étape n'est pas nécessaire si vous pouvez créer
      les fichiers de sauvegarde sur une partition FAT ou
      ext2 ou si vous utilisez la version Windows sans
      chercher à sauver une partition NTFS sur elle-même.
      Si vous ne pouvez créer les fichiers de sauvegarde que
      sur une partition NTFS, vous devez d'abord créer
      quelques fichiers depuis Windows (le programme a
      besoin d'entrées dans le répertoire, il n'est pas
      capable de les créer depuis le DOS):

        - Exécutez savepart.exe.
        - Choisissez l'option "Créer des fichiers sur un
          lecteur NTFS".
        - Cliquez sur "Nommage automatique" ou si vous
          n'avez pas la souris, utilisez Ctrl+Tab pour
          atteindre la fenêtre "Options", puis espace pour
          activer la case à cocher.
        - Dans le champ "Fichier:" entrez le nom du premier
          fichier (avec le nom de fichier complet ou en
          allant auparavant dans le répertoire où créer les
          fichiers avec les listes "Lecteurs" et
          "Répertoires"), puis cliquez "Ok".
        - Donnez le nombre de fichiers dont vous avez besoin
          selon cette formule:
          <taille occupée de la partition> / <taille des
          fichiers de sauvegarde> / 2 + 3
          <taille des fichiers de sauvegarde> dépend de ce
          que vous voulez faire des fichiers de sauvegarde
          une fois qu'ils ont été créés (630 Mo pour les
          graver sur des CD de 650 Mo, 680 Mo pour des CD de
          700 Mo, 1550 Mo pour des DVD (de façon à pouvoir
          mettre 3 fichiers par DVD), 2047 Mo pour les
          laisser sur disque). "/ 2" est pour le cas où vous
          utiliseriez la compression. "+ 3" est une marge
          car le facteur "/ 2" n'est pas exact (cela dépend
          du contenu de la partition).

          Exemple:
          Si vous avez une partition ayant 2 Go occupés que
          vous voulez sauver sur des CD de 700 Mo, vous
          devez entrer 5 (2048 / 700 / 2 = 1.5, arrondi à 2
          auxquels s'ajoutent les 3 de marge).

4.i   Que sauver?
      ------
      L'élément vraiment intéressant de sauver est la
      partition système (celle où il y a l'OS). Si jamais le
      système est installé sur une partition et les
      programmes sur une autre, comme il peut y avoir un
      lien entre les deux (exemple: la base de registre et
      les DLL sous Windows), il faut sauver les 2 en
      exécutant le programme 2 fois.
      D'une façon générale, il vaut mieux créer au minimum 2
      partitions: une avec l'OS et les programmes, la
      seconde avec vos données. De cette façon, les données
      ne seront pas effacées en cas de problème avec l'OS.
      Si ce n'est pas le cas, avant de faire une
      restauration il faudra que vous sauviez quelque part
      vos données afin qu'elles ne soient pas détruites par
      une version plus ancienne.
      La sauvegarde de la table des partitions ou du secteur
      MBR peut être intéressante si un jour un virus infecte
      votre ordinateur (certains d'entre eux détruisent ces
      données).

4.j   Redémarrer l'ordinateur
      ------
      Lorsque vous quittez votre OS pour démarrer
      l'ordinateur pour exécuter Partition Saving, ne mettez
      pas cet OS en veille prolongée (faite attention, c'est
      par exemple le mode par défaut pour Windows Vista,
      dans le menu démarrer choisissez le redémarrage via le
      bouton en forme de flèche listant l'ensemble des modes
      d'extinction). Cela peut vous amenez des erreurs dans
      la mesure où l'OS peut ne pas autoriser ou peut être
      corrompu dans le cas d'une modification de son système
      de fichiers en étant dans cet état.
      De même éteignez le ou redémarrez le proprement. Si
      vous appuyez sur le bouton Reset depuis Windows vous
      aurez certainement votre système de fichier corrompu
      (cela peut également arriver lors d'un redémarrage par
      Alt+Ctrl+Del).


5- La sauvegarde
----------------

Voici les différentes étapes pour réaliser une sauvegarde:

5.a   Démarrage
      ------
      Bootez en DOS (ou Windows selon la version) avec votre
      disquette ou CD de démarrage.

5.b   Lancement du programme
      ------
      Entrez "savepart.exe" au prompt (changez la disquette
      si celui-ci est sur une autre disquette, ou allez dans
      le répertoire ("cd") où il est si jamais il est sur
      disque).

5.c   Choix de l'action
      ------
      Il faut commencer par choisir l'option "Sauver un
      élément" dans la première fenêtre.

5.d   Choix du support
      ------
      Ensuite il faut choisir le support. En règle générale
      la partition système est sur le disque 0. Le choix
      "Périphérique DOS" ne doit de préférence être utilisé
      que si l'élément à sauver ne se trouve pas sur un
      disque dur ou une disquette.

5.e   Choix de la partition
      ------
      Choisissez la partition à sauvegarder (utilisez celle
      avec le nom que vous avez donné au début, ne vous fiez
      pas aux lettres de lecteur dans le cas où vous auriez
      des partitions NTFS, le DOS ne les voit pas). Si vous
      ne voyez qu'une seule partition avec le type "Disque
      dynamique", cela signifie que le disque est géré
      dynamiquement, et donc vous ne pouvez pas le sauver
      avec la version DOS de Partition Saving. Avec la
      version Windows, vous pouvez la sauver mais en
      utilisant les supports de type "Périphérique Windows"
      plutôt que les disques.
      Si vous ne voyez aucune partition, cela peut être que
      la table des partitions est invalide. Vous pouvez
      utiliser l'outil partinfo pour le vérifier. Si le
      problème est du à une différence de taille du disque
      selon l'OS utilisé, vous pouvez utiliser l'option
      "-tds" ou utiliser une version de Partition Saving qui
      s'exéte sur l'OS ayant servi à créer les partitions
      (cette seconde option étant préférable).

5.f   Choix du contenu
      ------
      Choisissez ce que vous voulez sauver. Pour avoir la
      plus petite taille, choisissez "les secteurs occupés
      sans les fichiers de swap". Si vous n'avez qu'une
      seule partition (donc avez les fichiers de sauvegarde
      sur la partition à sauver), vous devez choisir une des
      options "l'élément sur lui-même" ou "l'élément sur
      lui-même sans les fichiers de swap".
      Si vous choisissez la première option (tous les
      secteurs) ou si cette fenêtre n'apparaît pas, cela
      signifie que vous ne pourrez faire la restauration que
      sur une partition de même taille située à la même
      place sur un disque ayant le même format. Choisir une
      des 4 dernières options vous permettra de faire la
      restauration sur une partition ayant un format
      différent.

5.g   Répertoire des fichiers de swap
      ------
      Si vous avez choisi une des deux options "sans les
      fichiers de swap", vous devez donner le nom du
      répertoire où sont ces fichiers de swap. Le programme
      cherchera toujours dans le répertoire racine et dans
      le répertoire que vous donnez ici. En règle générale
      les fichiers de swap sont dans le répertoire racine ou
      dans le répertoire Windows, donc choisissez le
      répertoire Windows.

5.h   Montage de la partition de sauvegarde
      ------
      Si vous devez créer les fichiers de sauvegarde sur une
      partition NTFS (pour la version DOS) ou ext2 (pour les
      versions DOS et Windows), vous devez d'abord la monter
      (cela n'est pas nécessaire sinon). Pour cela:

        - Cliquez sur le bouton "Monter une partition".
        - Choisissez le disque qui contient la partition où
          créer les fichiers de sauvegarde.
        - Choisissez la partition où créer les fichiers de
          sauvegarde. Une fenêtre vous informe quel numéro
          est affecté à la partition.

      Dans le cas du montage d'une partition NTFS, veuillez
      vous reporter également au chapitre 4.h.

5.i   Nommage automatique
      ------
      Sélectionnez "Nommage automatique" dans le cas où vous
      voudriez l'utiliser. Le programme va changer
      automatiquement l'extension du fichier si plusieurs
      fichiers sont nécessaires, en la terminant par 01 pour
      le second fichier, 02 pour le troisième, etc. Si vous
      n'avez pas de souris, appuyez sur "Alt+Tab" pour
      atteindre la fenêtre où est cette option et utilisez
      la barre d'espace pour activer le choix.

5.j   Nom du premier fichier de sauvegarde
      ------
      Entrez le nom de fichier que vous voulez utiliser
      comme premier fichier de sauvegarde (le nom complet du
      fichier ou en vous déplaçant dans le répertoire en
      utilisant les listes "Lecteurs" et "Répertoires") .
      Les fichiers créés avec ce programme n'ont pas besoin
      d'une extension spécifique (ne donnez pas une
      extension utilisée par un autre programme pour éviter
      la confusion). Un bon choix peut-être ".000" de façon
      qu'avec le nommage automatique le second fichier
      utilise ".001", le troisième ".002", etc.
      A moins que vous n'ayez choisi une option permettant
      de sauver la partition sur elle-même, vous ne devez
      pas choisir le lecteur correspondant à la partition
      source.
      Sous DOS:

        - Les noms de fichier ne doivent pas dépasser 8
          caractères et peuvent être suivis d'une extension
          d'au plus 3 caractères (exemple: "fichier00.part"
          sera coupé en "fichier0.par").
        - Les noms de fichier peuvent contenir les
          caractères alphanumériques et les caractères '$',
          '%', ''', '-', '_', '@', '~', '`', '!', '(', ')',
          '{', '}', '^', '#' et '&'.
        - Le DOS ne reconnaît pas les partitions NTFS, il
          est donc normal que vous ne voyez pas les lecteurs
          C:, D:, ... ou que ce ne soient pas les mêmes que
          sous Windows s'ils sont en NTFS.

      Note: Vous n'avez pas ces limitations si vous utilisez
      le montage de partition.

      Si vous avez une erreur disant que le fichier ne peut
      être créé ou écrit:

        - vérifier que vous avez les droits pour le créer
          (disque non protégé, fichier ou répertoire non en
          lecture seule).
        - si vous essayez de l'écrire sur un périphérique
          USB, utilisez les options "-nvf -nvd" lors du
          lancement du programme.
        - si vous essayez de le créer sur une partition NTFS
          que vous avez montée, veuillez lire le chapitre
          4.h.

5.k   Taille maximum du fichier de sauvegarde
      ------
      Entrez la taille maximum que vous voulez que le
      fichier fasse. Si plus de place est nécessaire,
      plusieurs fichiers sont créés.

5.l   Taux de compression
      ------
      Sélectionnez le facteur de compression: utilisez une
      faible valeur si votre ordinateur n'est pas puissant
      (2 est une bonne valeur), quelque chose de plus grand
      sinon. Les valeurs au-dessus de 5 n'apportent pas
      grand chose sur la taille par rapport au temps
      supplémentaire nécessaire.

5.m   Exécution de la sauvegarde
      ------
      A partir de ce moment la sauvegarde commence. Si ce
      fichier est rempli, un autre fichier vous sera demandé
      si vous n'avez pas choisi l'option de nommage
      automatique. La sauvegarde se termine quand la barre
      de progression supérieure atteint 100% et que le
      bouton "Ok" devient accessible.

5.n   Fichier de configuration
      ------
      Le programme vous demande si vous voulez créer un
      fichier d'option qui vous permettra de
      sauver/restaurer la partition automatiquement la
      prochaine fois. Si vous répondez oui à cette question,
      le nom du fichier vous sera demandé.

La sauvegarde est terminée. Vous pouvez maintenant retourner
sous Windows si vous voulez graver les fichiers sur des CD.
Pour être certain du résultat, n'utilisez pas une vitesse de
gravure trop importante, car vous pouvez avoir des problèmes
dans le cas où les CD seraient mal gravés. Il est toujours
bon de vérifier les fichiers gravés sont corrects.
Redémarrez en DOS et vérifiez les avec l'option "Vérifier un
fichier de sauvegarde".
Dans le cas où vous auriez créé le fichier d'option, vous
devrez le modifier avec un éditeur pour changer le chemin
des fichiers (lignes "file=") puisque déplacer les fichiers
change leur chemin.


6- La restauration
------------------

Si lors de la sauvegarde vous avez créé le fichier de
configuration et désirez faire la restauration sur la
partition source, vous pouvez entrer la commande "savepart
-r -f <nom du fichier de configuration>" et la restauration
se fera automatiquement.
Attention: dans ce cas aucune confirmation ne vous sera
demandée auparavant.

Si vous n'avez pas créé le fichier de configuration, ou
préférez faire la restauration à la main, voici les
différentes étapes:

6.a   Choix de l'action
      ------
      Il faut commencer par choisir l'option "Restaurer un
      élément" dans la première fenêtre.

6.b   Montage de la partition de sauvegarde
      ------
      Si les fichiers de sauvegarde sont sur une partition
      NTFS ou ext2, vous devez d'abord la monter comme lors
      de la sauvegarde (voyez 5.h ci-dessus).

6.c   Nom du premier fichier de sauvegarde
      ------
      Vous devez donner le nom du premier fichier de
      sauvegarde: vous devez entrer son nom de fichier
      complet dans la ligne "Fichier" (ou double-cliquer sur
      son nom dans la liste "Fichiers" après vous être
      déplacé dans son répertoire avec les listes "Lecteurs"
      et "Répertoires"). Vous devez être certain que ce
      fichier n'est pas sur la partition destination.
      Comme lors de la sauvegarde vous pouvez choisir
      l'option de nommage automatique pour que le nom des
      fichiers suivants soit automatiquement déduit.

6.d   Choix de la partition destination
      ------
      En fonction du contenu de ce premier fichier et de vos
      partitions actuelles, le programme vous propose la
      liste des partitions sur lesquelles la restauration
      peut se faire. Celle qui est identique à celle source
      est marquée par un 'X' dans la colonne "Id.".
      Notes:

        - Le fait de restaurer une partition efface
          évidemment tout son contenu actuel.
        - Si vous avez sauvé la table des partitions et que
          vous la restaurez, vous perdrez le contenu de
          toutes vos partitions pour le disque sur lequel
          vous faites la restauration.
        - Si la partition sur laquelle vous voulez faire la
          restauration n'apparaît pas, cela peut être car:

          * La taille de la partition destination est
            différente de celles affichées sur les lignes
            "Intervalle de taille possible" ou "Taille".
          * Le type de la partition destination est
            différent de celui affiché sur la ligne "Type
            d'élément".
          * Vous avez sauvé tous les secteurs et la
            partition destination n'a pas exactement la même
            définition que la partition source.

6.e   Confirmation
      ------
      Vous devez confirmer votre choix.

6.f   Exécution de la restauration
      ------
      La restauration commence. Si la sauvegarde a été faite
      en plusieurs fichiers et que vous n'avez pas choisi le
      nommage automatique, le programme vous demandera le
      nom du fichier suivant quand il arrive à la fin du
      fichier courant.
      Ne vous fiez pas au temps de restauration estimé car
      il est calculé comme si tous les secteurs étaient
      occupée. Si vous avez utilisé la compression, la
      restauration sera plus rapide que la sauvegarde, sinon
      cela nécessitera approximativement le même temps.

6.g   Fin de la restauration
      ------
      Une fois la restauration terminée, vous ne devez pas
      accéder à la partition destination avant d'avoir
      redémarré l'ordinateur. En effet, les informations que
      le DOS possède en mémoire ne reflètent plus l'état
      réel de la partition et par conséquent y accéder peut
      entraîner des incohérences.
      Note: certaines personnes sont même obligées
      d'éteindre leur ordinateur pour être certain que les
      données mémorisées sont bien effacées, mais c'est un
      cas extrême.


7- Après la restauration
------------------------

Une fois la restauration réalisée, il se peut qu'il faille
réaliser certaines opération après le premier redémarrage.
C'est généralement le cas lorsque la partition destination
est différente de la partition source. Les opérations les
plus communes sont:

7.a   Partition source sauvée sur elle-même
      ------
      Si jamais vous avez sauvé la partition sur elle-même
      (la partition source et la partition de sauvegarde
      étaient les mêmes), les fichiers de sauvegarde peuvent
      apparaître sur la partition destination. Dans ce cas
      vous pouvez les effacer car ils ne sont pas valides
      (je parle bien des fichiers pouvant apparaître sur la
      partition destination, et non pas des fichiers qui
      vous ont servi à faire cette restauration qui sont eux
      toujours valides).
      Il est également préférable de réaliser une
      vérification de la partition destination si cela n'est
      pas fait automatiquement.

7.b   Windows 2000, XP et Vista
      ------
      Si vous avez choisi une partition destination
      différente de la partition source (soit elle n'est pas
      sur le même disque, soit le début de la partition a
      été déplacé sur le disque) et que vous avez Windows
      2000, XP ou Vista, il faut mettre à jour certaines
      définitions dans la base de registres (cf. le chapitre
      11 du manuel). En résumé, si votre partition source
      était votre partition système, vous devez choisir de
      mettre à jour le registre, choisir la partition
      destination comme partition Windows, puis comme
      partition pour laquelle la lettre de lecteur doit être
      modifiée et vous devez lui donner la lettre de lecteur
      de la partition source. Si la partition destination
      était déjà présente lors de la sauvegarde et que la
      partition source est toujours présente, vous devez
      assigner la lettre de lecteur précédente de la
      partition destination à la partition source (toujours
      pour le Windows présent sur la partition destination).

7.c   Multiboot Windows
      ------
      Si vous avez plusieurs Windows installés, que vous
      utilisez le multiboot de Windows et que votre
      partition source était la partition de démarrage ou
      système, vous devez mettre à jour des fichiers sur la
      partition destination (si elle est différente de la
      source):

        - Le fichier BOOTSECT.DOS/BOOTSECT.BAK qui contient
          le secteur boot originel de la partition s'il
          existe (uniquement pour la partition de
          démarrage). Pour cela vous pouvez utiliser
          l'option dédiée de Partition Saving (cf. le
          chapitre 13 du manuel).
        - Le fichier BOOT.INI qui décrit les différentes
          options de démarrage pour XP. Pour cela vous
          pouvez explorer la partition et éditer le fichier
          si vous connaissez sa syntaxe, ou vous devez
          démarrer avec le CD de Windows, choisir le mode de
          réparation et exécuter la commande "bootcfg"
          depuis la console.
        - Le fichier Boot\BCD qui décrit les différentes
          options de démarrage pour Vista. Pour cela vous
          pouvez utiliser l'option dédiée de Partition
          Saving (cf. le chapitre 12 du manuel) ou démarrer
          avec le DVD de Windows, choisir l'option de
          réparation et exécuter "bootrec /RebuildBcd"
          depuis la console si la réparation automatique
          n'est pas faite.

7.d   Linux
      ------
      Si la partition que vous restaurez est une partition
      utilisée avec Linux, et que la partition destination
      est différente de la partition source, vous devez
      mettre à jour le fichier "/etc/fstab" (fichier
      décrivant les points de montage). Si c'est une
      partition système vous devez également mettre à jour
      le gestionnaire de boot. Pour cela vous devez démarrer
      avec le CD de Linux, utiliser le mode réparation et
      mettre à jour les points de montage et le chargeur de
      boot (le mode réparation propose généralement ces
      options, mais cela dépend des distributions).

7.e   Partition ne démarrant plus
      ------
      Dans certains cas, si vous avez restauré la partition
      système, il se peut que celle-ci ne soit plus bootable
      (même après avoir réalisé les opérations ci-dessus).
      Il faut alors:

        - Commencer par vérifier avec fdisk que cette
          partition est bien activée (seulement pour la
          partition de boot).
        - Pour les partitions FAT restaurer le Master Boot
          Record (MBR) par "fdisk /mbr". En utilisant une
          disquette de démarrage, restorez le secteur boot
          et les fichiers systèmes par "sys c:".
        - Pour les partitions NTFS, il faut utiliser les
          commandes "fixboot", "fixmbr" et "bootcfg" (XP) ou
          "bootrec" (Vista) à l'aide de la console de
          réparation obtenue par le démarrage à l'aide du CD
          d'installation. Si vous avez une erreur du type
          "NTLDR manque" (ou "BOOTMGR manque"), il faut
          copier les fichiers "NTLDR" et "NTDETECT.COM"
          depuis le répertoire "i386" (ou le fichier
          "BOOTMGR" du répertoire racine) du CDROM vers le
          répertoire racine de la partition. Si ces fichiers
          ont une extension se terminant par "_"
          (NTDETECT.CO_) il faut utiliser la commande
          "expand" pour les décompresser.
        - Pour les partitions FAT et NTFS, vous pouvez
          utiliser l'option pour corriger la définition
          physique du disque sur le secteur de démarrage
          (cf. le chapitre 14 du manuel) (note: les
          opérations ci-dessus devraient déjà le faire).

------
Toutes les marques et marques déposées sont les propriétés
de leurs détenteurs respectifs.
