                   +--------------------------------------+
                   |       Sauvegarde de partition        |
                   |                                      |
                   |   http://www.partition-saving.com    |
                   | Copyright (c) 1999-2009 D. Guibouret |
                   +--------------------------------------+

                                     FAQ
                      Dernière mise à jour: 29 mars 2008

Index:
------

Q  1- Est-il possible de séparer le fichier créé en plusieurs fichiers qui
tiendront sur un CD (700 Mo), même si la compression est utilisée?

Q  2- Est-il vrai que le programme ne sauve que les parties occupées d'une
partition?

Q  3- Est-il prévu de ne sauver que les parties occupées d'une partition?

Q  4- Si je veux restaurer une partition, dois-je utiliser un disque ayant le
même format que celui que j'utilise actuellement?

Q  5- Parfois il faut un certain temps pour passer de la fenêtre demandant la
taille maximum du fichier à celle de sauvegarde. Pourquoi?

Q  6- Utiliser la compression prends beaucoup de temps. Ne vais-je pas gagner
du temps à sauver sans compresser et à utiliser un compresseur sur le fichier
obtenu?

Q  7- Est-il possible de sauver des partitions NTFS?

Q  8- Est-il possible de sauver les noms longs pour les partitions Windows?

Q  9- Le programme marche-t-il avec Windows NT, 2000 ou XP?

Q 10- Comment fais-je pour créer une disquette boot?

Q 11- Pourquoi la sauvegarde dure-t-elle si longtemps?

Q 12- Je n'arrive pas à créer le fichier de sauvegarde sur un CD.

Q 13- Est ce que les fichiers créés avec une version sont compatibles avec une
autre version?

Q 14- Que faire en cas d'erreur?

Q 15- Les lettres de lecteur ne semblent pas correspondre. Comment faire pour
savoir quelle est la partition que je veux sauver?

Q 16- Quand je lance le programme, rien ne se passe.

Q 17- Que faire quand j'ai le message "Un secteur contenant des paramètres
pour le système de fichier n'a pas pu être lu"?

Q 18- Puis-je faire la sauvegarde sur un disque USB?

Q 19- Puis-je faire une sauvegarde incrémentale?

Q 20- Puis-je extraire seulement quelques fichiers d'une sauvegarde?

Q 21- Est-ce que mon disque SATA/RAID/... sera reconnu?

Q 22- La table des partitions est vide ou ne contient qu'une seule partition
alors que je sais qu'il y en a plusieurs, quel est le problème?

Q 23- Comment puis-je atteindre la fenêtre pour monter une partition/utiliser
le nommage automatique sans la souris?

Q 24- Je n'arrive pas à créer des fichiers sur une partition NTFS.

Q 25- Mon ordinateur n'a pas de lecteur de disquette. Comment puis-je démarrer
en DOS?

Q 26- Pourquoi ai-je une erreur me disant que je ne peux créer/écrire un
fichier?

Q 27- Ne serait-il pas possible de créer des fichiers de plus de 2047Mo (pour
remplir un DVD par exemple)?

Q 28- Je n'arrive plus à créer le fichier de sauvegarde sur la partition
sauvée même en choisissant de la sauver sur elle-même?

Q 29- Avec la version Windows, je ne vois pas ma partition système ou le
programme dit qu'il ne peut pas protéger l'accès au support.

------

1     Est-il possible de séparer le fichier créé en plusieurs fichiers qui
      tiendront sur un CD (700 Mo), même si la compression est utilisée?
      ------
      Oui. La taille maximum du fichier est la taille du fichier qui est écrit
      (donc après la compression si celle-ci est utilisée).
      Attention que le programme considère que 1 Mo est égal à 1024*1024
      octets (tout le monde ne s'accorde pas sur la taille de 1 Mo, c'est
      parfois 1000*1000 ou 1000*1024 octets).

2     Est-il vrai que le programme ne sauve que les parties occupées d'une
      partition?

3     Est-il prévu de ne sauver que les parties occupées d'une partition?
      ------
      Depuis la version 2.20, cela est possible pour les partitions FAT12,
      FAT16, FAT32 et ext2 (et NTFS à partir de la V2.30). Pour les autres
      types de partition cela n'est pas possible, car je ne suis pas capable
      de connaître les secteurs inoccupés sans dépendre des informations de
      l'OS.
      Si vous voulez gagner de la place lors de la sauvegarde des partitions
      autres que FAT, ext2 et NTFS, vous pouvez utiliser un programme qui
      positionne tous les secteurs inoccupés d'une partition à une même
      valeur. Dans ce cas en utilisant la compression, cela permettra de
      gagner beaucoup de place. Si vous ne possédez pas un tel programme, vous
      pouvez suivre le conseil de Mr Lumir Mik: faites un programme qui crée
      un fichier et le remplit avec la même valeur jusqu'à ce qu'il n'y ait
      plus de place libre sur la partition. Puis effacez ce fichier.

4     Si je veux restaurer une partition, dois-je utiliser un disque ayant le
      même format que celui que j'utilise actuellement?
      ------
      Oui si vous sauvez tous les secteurs d'une partition (cela est
      obligatoirement le cas pour les versions précédant la V2.20). Il faut
      également que la partition ait le même type et le même emplacement sur
      le disque dur que celle que vous voulez restaurer. C'est une limitation
      importante, mais certaines informations sur le disque peuvent dépendre
      de leur emplacement sur le disque. La limitation portant sur le type de
      la partition pourrait être supprimée en réécrivant la table des
      partitions lors de la restauration, mais c'est quelque chose que je ne
      fais pas pour l'instant.
      A partir de la version 2.20, si vous ne sauvez que les secteurs occupés
      pour une partition FAT ou ext2 (ou NTFS pour la V2.30), vous pouvez la
      restaurer sur une partition ayant un format différent du moment qu'elle
      respecte certaines contraintes de taille. Dans ce cas il faut quand même
      que le disque ait la même taille de secteur que pour la partition sauvée
      et que la partition soit du même type (ou soit d'un type compatible à
      partir de le V2.30).

5     Parfois il faut un certain temps pour passer de la fenêtre demandant la
      taille maximum du fichier à celle de sauvegarde. Pourquoi?
      ------
      C'est lorsque vous sauvez une partition dans un fichier qui existe déjà.
      Si ce fichier est volumineux (par exemple est le résultat d'une
      sauvegarde précédante), c'est le temps nécessaire pour le DOS pour
      l'effacer. Il faut noter qu'à partir de la version 2.10, le fichier est
      supprimé entre la fenêtre de demande du nom de fichier et celle de
      demande de sa taille maximum (ou avant la fenêtre de sauvegarde dans le
      cas du mode batch).

6     Utiliser la compression prends beaucoup de temps. Ne vais-je pas gagner
      du temps à sauver sans compresser et à utiliser un compresseur sur le
      fichier obtenu?
      ------
      Cela dépend du niveau de compression que vous utiliserez avec votre
      compresseur. Si vous utilisez le niveau de compression maximum, vous
      perdrez du temps puisque cela nécessitera 2 fois plus d'accès disque. Si
      vous réduisez le niveau de compression, vous gagnerez du temps, mais
      perdrez de la place. Il faut noter qu'à partir de la version 2.10,  vous
      pouvez choisir le niveau de compression, cela vous permettra de choisir
      entre le gain de temps ou d'espace (pour la V2.00, le niveau de
      compression était maximum).

7     Est-il possible de sauver des partitions NTFS?
      ------
      Oui, cela est possible. A partir de la version 2.30, il est même
      possible de ne sauver que les secteurs occupés. Cependant Microsoft
      n'ayant jamais donné de spécification de NTFS, cette fonctionnalité a
      été codée à partir de données encore incomplètes et je ne supporte pas
      quelques fonctionnalités qui apparaissent dans de rares cas.
      Le DOS n'étant pas capable d'accéder aux partitions NTFS, il vous faut
      une partition FAT accessible en lecture/écriture par le DOS (soit une
      autre partition sur le disque, soit par un montage réseau, soit un
      disque ZIP, ...) ou utiliser le système de montage de partition NTFS
      intégré au programme afin de créer les fichiers de sauvegarde. Des
      programmes permettent au DOS d'accéder aux partitions NTFS (voir
      http://www.cgsecurity.org or http://www.sysinternals.com, mais ce
      dernier n'est pas compatible avec Partition Saving) mais dans ce cas
      vous ne devez pas utiliser la possibilité de sauver une partition sur
      elle-même.

8     Est-il possible de sauver les noms longs pour les partitions Windows?
      ------
      Oui, cela est même le but principal de ce programme. En effet il n'est
      pas possible de sauver/restaurer tous les fichiers sous Windows puisque
      certains sont protégés car en cours d'utilisation. Par conséquent il
      faut les sauver sous DOS (ou un autre OS qui permette d'accéder aux
      partitions Windows). Comme celui-ci ne reconnaît pas les noms longs, la
      sauvegarde/restauration ne peut pas être faite sur les fichiers mais à
      un niveau où la notion de fichier n'existe pas. Ce niveau est la
      sauvegarde physique de la partition. Ceci permet également de respecter
      l'ordre des secteurs ce qui peut avoir une influence pour certains
      programmes.

9     Le programme marche-t-il avec Windows NT, 2000 ou XP?
      ------
      Oui, mais pour cela il vous faut une disquette ou un CDROM de boot DOS
      et une partition FAT accessible (veuillez également consulter la
      question 7). A partir de la version 3.00 vous pouvez créer les fichiers
      de sauvegarde sur une partition NTFS, mais il faut d'abord créer les
      fichiers depuis Windows avec l'option dédiée puis redémarrer sous DOS
      pour réaliser la sauvegarde.

10    Comment fais-je pour créer une disquette boot?
      ------
      Vous pouvez utiliser la disquette de démarrage basée sur FreeDOS fournie
      avec Partition Saving (cf. la documentation de spartbdk). Vous pouvez
      également créer votre propre disquette contenant MS-DOS.
      Pour les Windows 9x, il faut faire: Démarrer->Paramètres->Panneau de
      configuration->Ajout/Suppression de programmes, choisir l'onglet
      "Disquette de démarrage", mettre une disquette vierge dans le lecteur et
      cliquer sur le bouton qui va bien.
      Pour Windows XP, si cette méthode n'est pas possible, vous pouvez
      choisir l'option "Formater" en cliquant avec le bouton droit sur le
      lecteur de disquette dans l'explorateur et sélectionner l'option "Copier
      les fichiers systèmes". Dans ce cas malheureusement la disquette n'est
      pas configurée et il faut que vous le fassiez à la main. Pour cela il
      faut créer 2 fichiers sur la disquette. Le premier doit être nommé
      CONFIG.SYS et le second AUTOEXEC.BAT. Dans le premier il vous faut
      écrire les éléments suivants:

        - le fichier du driver du CDROM si vous voulez l'accéder. Celui-ci n'a
          pas de nom défini mais il est fourni avec le lecteur et s'appelle
          généralement ATAPICD.SYS ou CDROM.SYS ou <marque de votre
          lecteur>.SYS (il en existe également livrés avec Windows qui sont
          génériques). Pour qu'il soit pris en compte, il faut écrire
          "DEVICE=<nom fichier> /D:<nom>" avec <nom fichier> étant le nom du
          fichier et <nom> un nom de moins de 8 caractères que vous choisissez
          (ex: CD0001).
        - le fichier du driver d'écran. Celui-ci est fourni avec Windows et
          s'appelle DISPLAY.SYS. Pour qu'il soit pris en compte, il faut
          écrire "DEVICE=DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)" (je doute qu'il y ait
          beaucoup de monde qui ait encore des écrans non compatible EGA).
        - enfin il vous faut configurer le pays. Pour cela il faut utiliser le
          fichier COUNTRY.SYS et écrire
          "COUNTRY=<nombre1>,<nombre2>,COUNTRY.SYS". Le premier nombre
          correspond au code pays (033 pour la France) et le second aux pages
          de code à utiliser (850 pour la France).

      Dans le second fichier (AUTOEXEC.BAT), il vous faut mettre les éléments
      suivants:

        - le programme permettant d'accéder au CDROM. Celui-ci est fourni avec
          Windows et s'appelle MSCDEX.EXE. Pour l'utiliser il faut écrire
          "MSCDEX.EXE /D:<nom>" avec <nom> qui correspond au <nom> que vous
          avez donné sur la ligne du driver de CDROM dans le CONFIG.SYS.
        - le programme pour configurer les pages de code à utiliser (cela vous
          permettra de configurer votre clavier). Pour cela il vous faut
          entrer 2 lignes, une pour préparer les pages de code, la seconde
          pour les sélectionner: "MODE CON CODEPAGE PREPARE=((<nombre>)
          EGA.CPI)" est la première ligne et "MODE CON CODEPAGE
          SELECT=<nombre>" est la seconde. Les deux <nombre> doivent être les
          mêmes et être égaux au second nombre sur la ligne "COUNTRY" du
          fichier CONFIG.SYS (par conséquent 850 dans le cas de la France).
        - enfin le programme pour configurer le clavier correctement (par
          exemple en AZERTY au lieu de QWERTY). Pour cela il vous faut mettre
          "KEYB FR,,KEYBOARD.SYS" avec FR qui correspond au code pays (ici la
          France).

      Pour que tout cela marche, il vous faut bien sûr avoir tous les fichiers
      présents sur la disquette (celui du CDROM, DISPLAY.SYS, COUNTRY.SYS,
      MSCDEX.EXE, EGA.CPI, KEYB.COM, MODE.COM, KEYBOARD.SYS). Tout cela est
      bien entendu une configuration générique et minimale (vous pourriez par
      exemple ajouter la souris en ajoutant la ligne MOUSE.COM ou MOUSE.EXE
      (selon le nom du fichier) dans le fichier AUTOEXEC.BAT (en vérifiant la
      présence du fichier sur la disquette), ou pour certains pays il ne faut
      pas utiliser le fichier KEYBOARD.SYS mais KEYBRD2.SYS à cause de
      claviers spécifiques).
      Pour les autres versions de Windows, ou si ce qui est décrit là ne
      fonctionne pas, veuillez consulter l'aide de Windows (cherchez quelque
      chose comme "disquette de démarrage")).
      Vous pouvez également utiliser la disquette fournie avec
      Partition-Saving et basée sur FreeDOS ou les disquettes préconfigurées
      que vous trouverez.
      Note: si vous avez une disquette de boot Windows 9X, vous pouvez bien
      sûr l'utiliser même si c'est pour sauver une partition de Windows XP (il
      vous faut au minimum une disquette de Windows 95 OSR2 si vous voulez
      accéder à une partition FAT32).
      Une fois la disquette créée, copiez-y le programme (ou sur une autre
      disquette s'il n'y a plus de place ou sur un emplacement accessible
      depuis le DOS sur votre disque dur). Puis redémarrer l'ordinateur en
      laissant la disquette dans le lecteur. C'est celle-ci qui devrait se
      lancer au démarrage. Une fois que vous avez le prompt "A:\>", tapez
      <emplacement du programme>\savepart.exe (où <emplacement du programme>
      est là où vous avez mis le programme (ex: C:\savepart\savepart.exe)
      (changer la disquette auparavant si jamais il est sur une deuxième
      disquette)) et il devrait se lancer.
      Si jamais ce n'est pas la disquette qui se lance au démarrage mais
      toujours le disque dur, il faut que vous modifiiez l'ordre de boot dans
      le BIOS (pour cela veuillez consulter la documentation de ce dernier).

11    Pourquoi la sauvegarde dure-t-elle si longtemps?
      ------
      Le temps de sauvegarde dépend de 4 facteurs:

        - le contenu de la partition.
        - le fait de ne sauver que les secteurs occupés ou pas.
        - le choix de la compression.
        - le fait de pouvoir créer la sauvegarde sur un autre disque que celui
          où se trouve la partition sauvée.

      Vous pouvez accélérer le temps de sauvegarde/restauration en utilisant
      les options -nvd et -nvf. Ces options peuvent vraiment améliorer les
      performances, cependant dans le cas où le disque commence à être
      endommagé, il se peut que certaines erreurs ne soient plus trouvées ce
      qui résulterait en une mauvaise sauvegarde ou restauration.
      Note: en utilisant ces options j'obtiens un gain de vitesse de 30%, mais
      il semble que cela soit fortement dépendant de la carte mère et du
      disque puisque certaines personnes m'ont rapporté un gain beaucoup plus
      important (jusqu'à 90%) en utilisant ces options.

      Vous pouvez également utiliser le montage de partition plutôt que
      l'accès par le DOS car il est plus rapide, mais nécessite de redémarrer
      l'ordinateur à la fin de l'exécution.

      Des personnes ont également utilisé avec succés des drivers UDMA pour
      DOS mais vous devez d'abord les trouver et lire leur documentation.

      Pour le choix de la compression, voici des chiffres que j'ai obtenus en
      faisant quelques essais (ceux-ci dépendent bien sûr de l'ordinateur et
      du contenu des partitions, mais ils sont donnés pour avoir une idée),
      les données étant ramenées à une base 100 pour le cas sans compression:
             +-------------+-----------------------------+-----------+
             |             | Temps nécessaire (selon MHz |           |
             |  Niveau de  |         processeur)         | Taille du |
             | compression +-------+------+-------+------+  fichier  |
             |             |  33   | 700  | 1700  | Moy. |           |
             +-------------+-------+------+-------+------+-----------+
             |      0      |   100 |  100 |   100 |  100 |    100.00 |
             +-------------+-------+------+-------+------+-----------+
             |      1      |   371 |  127 |    82 |  194 |     54.15 |
             +-------------+-------+------+-------+------+-----------+
             |      2      |   384 |  130 |    83 |  199 |     53.53 |
             +-------------+-------+------+-------+------+-----------+
             |      3      |   419 |  137 |    84 |  213 |     53.06 |
             +-------------+-------+------+-------+------+-----------+
             |      4      |   449 |  142 |    85 |  225 |     52.33 |
             +-------------+-------+------+-------+------+-----------+
             |      5      |   525 |  156 |    88 |  256 |     51.86 |
             +-------------+-------+------+-------+------+-----------+
             |      6      |   644 |  179 |    94 |  306 |     51.64 |
             +-------------+-------+------+-------+------+-----------+
             |      7      |   729 |  194 |    99 |  341 |     51.57 |
             +-------------+-------+------+-------+------+-----------+
             |      8      |  1065 |  255 |   118 |  479 |     51.53 |
             +-------------+-------+------+-------+------+-----------+
             |      9      |  1595 |  348 |   150 |  697 |     51.51 |
             +-------------+-------+------+-------+------+-----------+
      Comme vous pouvez le constater plus vous choisissez un niveau de
      compression élevé, plus il vous faudra de temps, pour un gain en place
      minime (voir dans certain cas (non montrés ici) une perte de place). Par
      conséquent il n'est pas toujours le plus judicieux de choisir la
      compression maximale (surtout avec un processeur peu puissant).
      A noter le cas particulier des processeurs puissant, ou le processeur
      perd moins de temps à compresser faiblement les données plutôt qu'à les
      écrire.
      Remarque: pour ce qui est du temps de restauration, celui-ci est très
      peu influencé par le niveau de compression (mise à part le cas sans
      compression).

12    Je n'arrive pas à créer le fichier de sauvegarde sur un CD.
      ------
      Les fabricants de graveur qui fournissent des drivers pour DOS pour leur
      graveur sont très rares. Par conséquent vous êtes obligés de créer les
      fichiers de sauvegarde sur une partition, puis une fois dans un OS vous
      permettant de graver des CDs, de graver ces fichiers. Faites attention à
      ne pas utiliser une vitesse de gravure trop grande car certaines
      personnes se sont retrouvées dans l'impossibilité de lire des CD sous
      DOS à cause de la vitesse de gravure.

13    Est ce que les fichiers créés avec une version sont compatibles avec une
      autre version?
      ------
      Cette information se trouve dans le fichier chgmnts.txt. En règle
      générale les fichiers créés avec une version peuvent être restaurés avec
      une version plus récente. L'inverse est souvent vrai, à part lors de la
      prise en compte de nouveaux types de système de fichiers, pour ces
      nouveaux systèmes de fichiers.

14    Que faire en cas d'erreur?
      ------
      En règle générale vous pouvez me contacter par mail
      <damien.guibouret@partition-saving.com> et j'essaierais de vous répondre
      au plus tôt. Il me faudra le plus de détails possibles sur ce qui s'est
      passé (que ce que vous vouliez faire, quelles options vous avez
      choisies, ...). De plus si le message d'erreur généré contient une
      partie "Call tree:" ou "Call frame traceback:", il faut que vous
      m'envoyiez les valeurs qui suivent (au moins les 10 premières) cela me
      permettra de localiser l'erreur plus facilement. Par la suite je peux
      vous demander plus de détails (comme par exemple de télécharger les
      programmes diskinfo/partinfo/fileinfo) ou de faire certaines
      manipulations afin de pouvoir mieux comprendre ce qui s'est passé.

15    Les lettres de lecteur ne semblent pas correspondre. Comment faire pour
      savoir quelle est la partition que je veux sauver?
      ------
      Ce problème se pose par exemple lorsqu'il existe des partitions NTFS.
      Dans la mesure où le DOS ne les reconnaît pas, une lettre de lecteur ne
      peut pas lui être attribuée et celles attribuées aux partitions FAT sont
      décalées. Le moyen le plus simple pour savoir à quel lecteur correspond
      une partition est de donner un nom différent à chacune des partitions.
      Comme ce nom est affiché, il suffit ensuite de choisir la partition
      portant le nom de celle que l'on veut sauver. Malheureusement, pour les
      partitions FAT, le nom peut être stocké à 2 endroits et selon celui
      pris, il peut paraître incorrect. Egalement, si pour une partition FAT
      vous voyez un nom "NO NAME", c'est qu'elle ne porte pas de nom (et non
      pas qu'elle porte le nom "NO NAME"). Dans ce cas, une autre méthode pour
      retrouver les correspondances est de se baser sur la taille de la
      partition.

16    Quand je lance le programme, rien ne se passe.
      ------
      Cela peut provenir d'un problème d'affichage avec l'écran. Essayez en
      lançant le programme avec l'option -bui (savepart -bui). Si toujours
      rien n'apparaît, utilisez l'option -cui (savepart -cui). Si toujours
      rien n'apparaît, le problème ne provient certainement pas de l'affichage
      et dans ce cas il vaut mieux me contacter.

17    Que faire quand j'ai le message "Un secteur contenant des paramètres
      pour le système de fichier n'a pas pu être lu"?
      ------
      Ce message signale que le programme a trouvé une incohérence dans le
      système de fichier ou qu'un des secteurs du système de fichier est
      endommagé. Une possibilité pour corriger ce problème est d'essayer de
      réparer le système de fichier avec le programme approprié ("scandisk
      <lettre du lecteur>:" pour Windows 9x/ME, "chkdsk /f <lettre du
      lecteur>:" pour Windows NT(/2000 ?), "chkdsk /p <lettre du lecteur>:"
      pour Windows XP(/2000 ?), "fsck <nom du périphérique>" pour Linux). Si
      jamais l'erreur provient d'un secteur endommagé, il faut faire le test
      de surface pour essayer de le corriger. Une fois cela fait, vous pouvez
      essayer de refaire la sauvegarde. Si jamais cela ne marche toujours pas
      et que cela ne provient pas d'un secteur endommagé, vous pouvez me
      contacter.

18    Puis-je faire la sauvegarde sur un disque USB?
      ------
      Oui, il existe maintenant des drivers USB pour DOS. Par conséquent vous
      pouvez en télécharger un, l'ajouter dans le CONFIG.SYS puis utiliser le
      nouveau lecteur qui est créé pour y écrire les fichiers de sauvegarde.
      Pour trouver un driver USB pour DOS et avoir plus d'aide sur comment
      l'utiliser, vous pouvez faire une recherche sur Internet ou aller voir
      par exemple http://www.stefan2000.com/darkehorse/PC/DOS/Drivers/USB/
      (celui que j'ai essayé sans problème est le Motto hairu, mais je n'ai
      pas essayé les possibilités d'utilisation avec un graveur de CD-ROM
      puisque je n'en ai pas un USB). A noter que certaines personnes ont un
      message d'erreur disant que le fichier ne peut pas être créé ou écrit.
      Dans ce cas, si ce n'est pas parce que le fichier existe déjà et est en
      lecture seule, il faut utiliser l'option "-nvf" pour que cela marche
      (note: si vous accédez à la clé USB via un montage, il faut utiliser
      "-nvd").

19    Puis-je faire une sauvegarde incrémentale?
      ------
      La sauvegarde incrémentale n'est pas possible et ne sera certainement
      jamais ajoutée. Partition Saving sauve des secteurs et non pas des
      fichiers. Par conséquent il faudrait faire une comparaison secteurs par
      secteurs pour savoir si un secteur doit à nouveau être sauvé, ce qui
      risque d'être long et de faire que beaucoup de secteurs soient à
      nouveaux sauvés en cas d'opérations changeant beaucoup de secteurs (une
      défragmentation par exemple).

20    Puis-je extraire seulement quelques fichiers d'une sauvegarde?
      ------
      A partir de la version 3.30, cela est possible en utilisant l'option
      "Explorer une sauvegarde" et est valable même pour les fichiers créés
      avec une version précédante. Cela nécessite que tous les fichiers de
      sauvegarde soient accessibles simultanément.
      Avant cette version, cela n'était possible que pour les partitions FAT
      en utilisant le mécanisme du driver, mais uniquement pour les noms
      courts puisqu'il ne peut être exécuté que depuis le DOS.

21    Est-ce que mon disque SATA/RAID/... sera reconnu?
      ------
      Je ne peux pas vous répondre dans la mesure où je ne peux pas tester
      tous les disques et types de contrôleurs. D'une manière générale, s'il
      est supporté en natif dans le BIOS cela ne devrait pas poser de
      problème. Il se peut également que vous ayez besoin de drivers DOS pour
      qu'il marche correctement. Le plus simple est d'essayer: s'il apparaît
      dans la liste des disques avec la bonne taille, puis que le table des
      partitions affichée est correcte et qu'enfin pour une partition de type
      connu, il propose de ne sauver que les secteurs occupés, il ne devrait
      pas y avoir de problème. Pour information j'ai déjà eu des personnes me
      disant qu'elles n'ont eu aucun problème avec leur disque SATA ou RAID
      (merci à elles pour cette information).
      Un bon moyen pour savoir si le disque est supporté par le BIOS: si vous
      pouvez démarrer dessus, c'est qu'il ne doit pas y avoir de problème
      (sauf un éventuel problème de taille si votre BIOS n'arrive pas à
      accéder au-delà des 128 Go).
      A partir de la version 3.50, vous pouvez utiliser la version Windows de
      Partition Saving si jamais vous n'arrivez pas à accéder à votre disque
      depuis le DOS et que vous avez les drivers Windows.

22    La table des partitions est vide ou ne contient qu'une seule partition
      alors que je sais qu'il y en a plusieurs, quel est le problème?
      ------
      Le fait que la table des partitions soit complètement vide peut provenir
      que le programme trouve une incohérence dans celle-ci (des partitions se
      chevauchent, débordent du disque, ...). Vous pouvez télécharger
      partinfo.zip pour afficher la table des partitions et voir ce qui peut
      poser problème.
      Le fait que la table des partitions ne contienne qu'une seule partition
      alors que plusieurs sont présentes peut provenir de l'utilisation d'un
      partitionnement par disque dynamique (nouveau format de partitionnement
      non supporté par la version DOS) ou que vous utilisez un programme de
      sécurité comme Norton GoBack. Dans le premier cas, vous pouvez utiliser
      la version Windows en utilisant les périphériques Windows (ne sauvez pas
      le disque complet car le partitionnement dynamique peut être
      multi-disque et il pourrait donc vous manquer des informations). Dans le
      second cas, il vous faut désactiver ce programme (veuillez vous référer
      à la documentation de ce programme pour savoir comment faire).

23    Comment puis-je atteindre la fenêtre pour monter une partition/utiliser
      le nommage automatique sans la souris?
      ------
      Cette fenêtre est accessible en appuyant sur les touches Alt+Tab (2 fois
      si la fenêtre donnant la place libre sur les lecteurs est affichée) ou
      Ctrl+Tab. Pour revenir à la fenêtre où donner le nom du fichier il faut
      à nouveau appuyer sur une de ces combinaisons de touches.
      Note: à partir de la version 3.20, le bouton de montage est intégré dans
      la fenêtre de demande de nom de fichier, il n'y a donc plus besoin de
      cette manipulation pour l'atteindre.

24    Je n'arrive pas à créer des fichiers sur une partition NTFS.
      ------
      C'est le fonctionnement standard du programme: depuis le DOS il ne sait
      pas créer des fichiers sur une partition NTFS. Vous devez créer ces
      fichiers depuis Windows avec l'option dédiée du programme (ou créer des
      fichiers vides avec l'explorateur Windows), puis rebooter sous DOS pour
      pouvoir utiliser les fichiers que vous avez créés comme fichier de
      sauvegarde en montant la partition correspondante.

25    Mon ordinateur n'a pas de lecteur de disquette. Comment puis-je démarrer
      en DOS?
      ------
      Il vous faut céer un CD de boot. Pour cela:

        - soit vous avez un autre ordinateur ayant un lecteur de disquette
          vous permettant de réaliser ce CD. Dans ce cas il vous faut créer la
          disquette de démarrage comme indiqué à la question 10, puis avec
          votre logiciel de gravure habituel réaliser un CD bootable: il vous
          demandera d'introduire cette disquette quand il en aura besoin pour
          en faire une image et la graver sur le CD.
        - soit vous n'avez pas d'autre ordinateur. Dans ce cas il faut que
          vous utilisiez une image d'une disquette ou d'un CD de boot que vous
          pourrez utiliser avec logiciel de gravure. Vous pouvez soit utiliser
          l'image fournie avec la disquette de démarrage contenant Partition
          Saving (cf. le chapitre 2.b de la documentation de spartbdk), soit
          certains programmes de gravure fournissent leur propre image d'une
          disquette de démarrage, soit d'autres images peuvent être trouvée
          sur Internet.

      Une autre possibilité est de ne pas utiliser la version DOS, mais la
      version Windows en créant un CD WinPE ou BartPE.
      Une dernière possibilité si votre ordinateur l'autorise, est de réaliser
      un disque ou une clé USB de démarrage.

26    Pourquoi ai-je une erreur me disant que je ne peux créer/écrire un
      fichier?
      ------
      Cette erreur peut avoir plusieurs origines:

        - Le support ne peut pas être écrit (disque protégé en écriture).
        - Le fichier ou le répertoire est protégé en écriture.
        - Le montage n'est possible qu'en lecture: lorsque vous réalisez un
          montage, vous avez un message vous donnant le numéro du montage
          ainsi que s'il est en écriture avec ou sans création de fichier ou
          en lecture seule.
          Si un montage apparaît en lecture seule, cela peut être car il a été
          incorrectement démonté à sa dernière utilisation. Dans ce cas il
          faut que vous réalisiez une vérification du système de fichier (par
          scandisk, chkdsk, e2fsck, ...). A noter que dans tous les cas, le
          montage d'une partition NTFS n'autorise pas la création de fichiers
          (uniquement la modification de la taille de fichiers existants).
        - Vous essayez d'écrire sur un support USB. Certains BIOS et drivers
          ne supportent pas la vérification d'écriture des fichiers, dans ce
          cas il faut que vous utilisiez l'option "-nvf" (ou "-nvd" si vous
          l'accédez par un montage) lorsque vous lancez le programme (savepart
          -nvf).

27    Ne serait-il pas possible de créer des fichiers de plus de 2047Mo (pour
      remplir un DVD par exemple)?
      ------
      Cette limitation provient d'un système de fichier qui n'accepte pas la
      création de fichiers plus gros et restera donc pour assurer un maximum
      de compatibilité. Dans le cas de la création d'un DVD, vous pouvez le
      remplir en utilisant une taille de fichier sous-multiple de la taille
      maximale d'un DVD. Par exemple en créant des fichiers de 1550Mo, cela
      permet de remplir un DVD avec trois fichiers.

28    Je n'arrive plus à créer le fichier de sauvegarde sur la partition
      sauvée même en choisissant de la sauver sur elle-même?
      ------
      Cela a été modifié avec la V3.50. Dorénavant lors de la sauvegarde d'une
      partition sur elle-même vous êtes obligé d'utiliser le mécanisme de
      montage pour pouvoir accéder à la partition sauvée, vous ne pouvez plus
      passer par les lecteurs DOS. Lors de la sélection de l'option pour
      sauver la partition sur elle-même, elle est automatiquement montée (si
      vous n'avez pas monté d'autres partitions avant, c'est le lecteur 0:).

29    Avec la version Windows, je ne vois pas ma partition système ou le
      programme dit qu'il ne peut pas protéger l'accès au support.
      ------
      Avec la version Windows, le programme a besoin d'empêcher les autres
      programmes d'accéder à la partition sauvée, sinon cela pourrait générer
      des incohérences dans la sauvegarde. Mais il n'est pas possible de faire
      cela si des fichiers sont déjà ouverts sur la partition sauvée. C'est
      notamment le cas pour la partition système. Par conséquent soit elle
      n'apparaît pas dans la liste des partitions qui peuvent être
      sélectionnées, soit son utilisation n'est pas autorisée.
      Pour pouvoir sauver votre partition système vous devez donc le faire
      soit depuis une autre installation de Windows, soit à l'aide d'un CD
      WinPE ou BartPE, soit depuis la console de réparation de Windows Vista.

------
Toutes les marques et marques déposées sont les propriétés de leurs détenteurs
respectifs.
