                   +--------------------------------------+
                   |       Sauvegarde de partition        |
                   |                                      |
                   |   http://www.partition-saving.com    |
                   | Copyright (c) 1999-2009 D. Guibouret |
                   +--------------------------------------+

                                     FAQ
                      DerniŠre mise … jour: 29 mars 2008

Index:
------

Q  1- Est-il possible de s‚parer le fichier cr‚‚ en plusieurs fichiers qui
tiendront sur un CD (700 Mo), mˆme si la compression est utilis‚e?

Q  2- Est-il vrai que le programme ne sauve que les parties occup‚es d'une
partition?

Q  3- Est-il pr‚vu de ne sauver que les parties occup‚es d'une partition?

Q  4- Si je veux restaurer une partition, dois-je utiliser un disque ayant le
mˆme format que celui que j'utilise actuellement?

Q  5- Parfois il faut un certain temps pour passer de la fenˆtre demandant la
taille maximum du fichier … celle de sauvegarde. Pourquoi?

Q  6- Utiliser la compression prends beaucoup de temps. Ne vais-je pas gagner
du temps … sauver sans compresser et … utiliser un compresseur sur le fichier
obtenu?

Q  7- Est-il possible de sauver des partitions NTFS?

Q  8- Est-il possible de sauver les noms longs pour les partitions Windows?

Q  9- Le programme marche-t-il avec Windows NT, 2000 ou XP?

Q 10- Comment fais-je pour cr‚er une disquette boot?

Q 11- Pourquoi la sauvegarde dure-t-elle si longtemps?

Q 12- Je n'arrive pas … cr‚er le fichier de sauvegarde sur un CD.

Q 13- Est ce que les fichiers cr‚‚s avec une version sont compatibles avec une
autre version?

Q 14- Que faire en cas d'erreur?

Q 15- Les lettres de lecteur ne semblent pas correspondre. Comment faire pour
savoir quelle est la partition que je veux sauver?

Q 16- Quand je lance le programme, rien ne se passe.

Q 17- Que faire quand j'ai le message "Un secteur contenant des paramŠtres
pour le systŠme de fichier n'a pas pu ˆtre lu"?

Q 18- Puis-je faire la sauvegarde sur un disque USB?

Q 19- Puis-je faire une sauvegarde incr‚mentale?

Q 20- Puis-je extraire seulement quelques fichiers d'une sauvegarde?

Q 21- Est-ce que mon disque SATA/RAID/... sera reconnu?

Q 22- La table des partitions est vide ou ne contient qu'une seule partition
alors que je sais qu'il y en a plusieurs, quel est le problŠme?

Q 23- Comment puis-je atteindre la fenˆtre pour monter une partition/utiliser
le nommage automatique sans la souris?

Q 24- Je n'arrive pas … cr‚er des fichiers sur une partition NTFS.

Q 25- Mon ordinateur n'a pas de lecteur de disquette. Comment puis-je d‚marrer
en DOS?

Q 26- Pourquoi ai-je une erreur me disant que je ne peux cr‚er/‚crire un
fichier?

Q 27- Ne serait-il pas possible de cr‚er des fichiers de plus de 2047Mo (pour
remplir un DVD par exemple)?

Q 28- Je n'arrive plus … cr‚er le fichier de sauvegarde sur la partition
sauv‚e mˆme en choisissant de la sauver sur elle-mˆme?

Q 29- Avec la version Windows, je ne vois pas ma partition systŠme ou le
programme dit qu'il ne peut pas prot‚ger l'accŠs au support.

------

1     Est-il possible de s‚parer le fichier cr‚‚ en plusieurs fichiers qui
      tiendront sur un CD (700 Mo), mˆme si la compression est utilis‚e?
      ------
      Oui. La taille maximum du fichier est la taille du fichier qui est ‚crit
      (donc aprŠs la compression si celle-ci est utilis‚e).
      Attention que le programme considŠre que 1 Mo est ‚gal … 1024*1024
      octets (tout le monde ne s'accorde pas sur la taille de 1 Mo, c'est
      parfois 1000*1000 ou 1000*1024 octets).

2     Est-il vrai que le programme ne sauve que les parties occup‚es d'une
      partition?

3     Est-il pr‚vu de ne sauver que les parties occup‚es d'une partition?
      ------
      Depuis la version 2.20, cela est possible pour les partitions FAT12,
      FAT16, FAT32 et ext2 (et NTFS … partir de la V2.30). Pour les autres
      types de partition cela n'est pas possible, car je ne suis pas capable
      de connaŒtre les secteurs inoccup‚s sans d‚pendre des informations de
      l'OS.
      Si vous voulez gagner de la place lors de la sauvegarde des partitions
      autres que FAT, ext2 et NTFS, vous pouvez utiliser un programme qui
      positionne tous les secteurs inoccup‚s d'une partition … une mˆme
      valeur. Dans ce cas en utilisant la compression, cela permettra de
      gagner beaucoup de place. Si vous ne poss‚dez pas un tel programme, vous
      pouvez suivre le conseil de Mr Lumir Mik: faites un programme qui cr‚e
      un fichier et le remplit avec la mˆme valeur jusqu'… ce qu'il n'y ait
      plus de place libre sur la partition. Puis effacez ce fichier.

4     Si je veux restaurer une partition, dois-je utiliser un disque ayant le
      mˆme format que celui que j'utilise actuellement?
      ------
      Oui si vous sauvez tous les secteurs d'une partition (cela est
      obligatoirement le cas pour les versions pr‚c‚dant la V2.20). Il faut
      ‚galement que la partition ait le mˆme type et le mˆme emplacement sur
      le disque dur que celle que vous voulez restaurer. C'est une limitation
      importante, mais certaines informations sur le disque peuvent d‚pendre
      de leur emplacement sur le disque. La limitation portant sur le type de
      la partition pourrait ˆtre supprim‚e en r‚‚crivant la table des
      partitions lors de la restauration, mais c'est quelque chose que je ne
      fais pas pour l'instant.
      A partir de la version 2.20, si vous ne sauvez que les secteurs occup‚s
      pour une partition FAT ou ext2 (ou NTFS pour la V2.30), vous pouvez la
      restaurer sur une partition ayant un format diff‚rent du moment qu'elle
      respecte certaines contraintes de taille. Dans ce cas il faut quand mˆme
      que le disque ait la mˆme taille de secteur que pour la partition sauv‚e
      et que la partition soit du mˆme type (ou soit d'un type compatible …
      partir de le V2.30).

5     Parfois il faut un certain temps pour passer de la fenˆtre demandant la
      taille maximum du fichier … celle de sauvegarde. Pourquoi?
      ------
      C'est lorsque vous sauvez une partition dans un fichier qui existe d‚j….
      Si ce fichier est volumineux (par exemple est le r‚sultat d'une
      sauvegarde pr‚c‚dante), c'est le temps n‚cessaire pour le DOS pour
      l'effacer. Il faut noter qu'… partir de la version 2.10, le fichier est
      supprim‚ entre la fenˆtre de demande du nom de fichier et celle de
      demande de sa taille maximum (ou avant la fenˆtre de sauvegarde dans le
      cas du mode batch).

6     Utiliser la compression prends beaucoup de temps. Ne vais-je pas gagner
      du temps … sauver sans compresser et … utiliser un compresseur sur le
      fichier obtenu?
      ------
      Cela d‚pend du niveau de compression que vous utiliserez avec votre
      compresseur. Si vous utilisez le niveau de compression maximum, vous
      perdrez du temps puisque cela n‚cessitera 2 fois plus d'accŠs disque. Si
      vous r‚duisez le niveau de compression, vous gagnerez du temps, mais
      perdrez de la place. Il faut noter qu'… partir de la version 2.10,  vous
      pouvez choisir le niveau de compression, cela vous permettra de choisir
      entre le gain de temps ou d'espace (pour la V2.00, le niveau de
      compression ‚tait maximum).

7     Est-il possible de sauver des partitions NTFS?
      ------
      Oui, cela est possible. A partir de la version 2.30, il est mˆme
      possible de ne sauver que les secteurs occup‚s. Cependant Microsoft
      n'ayant jamais donn‚ de sp‚cification de NTFS, cette fonctionnalit‚ a
      ‚t‚ cod‚e … partir de donn‚es encore incomplŠtes et je ne supporte pas
      quelques fonctionnalit‚s qui apparaissent dans de rares cas.
      Le DOS n'‚tant pas capable d'acc‚der aux partitions NTFS, il vous faut
      une partition FAT accessible en lecture/‚criture par le DOS (soit une
      autre partition sur le disque, soit par un montage r‚seau, soit un
      disque ZIP, ...) ou utiliser le systŠme de montage de partition NTFS
      int‚gr‚ au programme afin de cr‚er les fichiers de sauvegarde. Des
      programmes permettent au DOS d'acc‚der aux partitions NTFS (voir
      http://www.cgsecurity.org or http://www.sysinternals.com, mais ce
      dernier n'est pas compatible avec Partition Saving) mais dans ce cas
      vous ne devez pas utiliser la possibilit‚ de sauver une partition sur
      elle-mˆme.

8     Est-il possible de sauver les noms longs pour les partitions Windows?
      ------
      Oui, cela est mˆme le but principal de ce programme. En effet il n'est
      pas possible de sauver/restaurer tous les fichiers sous Windows puisque
      certains sont prot‚g‚s car en cours d'utilisation. Par cons‚quent il
      faut les sauver sous DOS (ou un autre OS qui permette d'acc‚der aux
      partitions Windows). Comme celui-ci ne reconnaŒt pas les noms longs, la
      sauvegarde/restauration ne peut pas ˆtre faite sur les fichiers mais …
      un niveau o— la notion de fichier n'existe pas. Ce niveau est la
      sauvegarde physique de la partition. Ceci permet ‚galement de respecter
      l'ordre des secteurs ce qui peut avoir une influence pour certains
      programmes.

9     Le programme marche-t-il avec Windows NT, 2000 ou XP?
      ------
      Oui, mais pour cela il vous faut une disquette ou un CDROM de boot DOS
      et une partition FAT accessible (veuillez ‚galement consulter la
      question 7). A partir de la version 3.00 vous pouvez cr‚er les fichiers
      de sauvegarde sur une partition NTFS, mais il faut d'abord cr‚er les
      fichiers depuis Windows avec l'option d‚di‚e puis red‚marrer sous DOS
      pour r‚aliser la sauvegarde.

10    Comment fais-je pour cr‚er une disquette boot?
      ------
      Vous pouvez utiliser la disquette de d‚marrage bas‚e sur FreeDOS fournie
      avec Partition Saving (cf. la documentation de spartbdk). Vous pouvez
      ‚galement cr‚er votre propre disquette contenant MS-DOS.
      Pour les Windows 9x, il faut faire: D‚marrer->ParamŠtres->Panneau de
      configuration->Ajout/Suppression de programmes, choisir l'onglet
      "Disquette de d‚marrage", mettre une disquette vierge dans le lecteur et
      cliquer sur le bouton qui va bien.
      Pour Windows XP, si cette m‚thode n'est pas possible, vous pouvez
      choisir l'option "Formater" en cliquant avec le bouton droit sur le
      lecteur de disquette dans l'explorateur et s‚lectionner l'option "Copier
      les fichiers systŠmes". Dans ce cas malheureusement la disquette n'est
      pas configur‚e et il faut que vous le fassiez … la main. Pour cela il
      faut cr‚er 2 fichiers sur la disquette. Le premier doit ˆtre nomm‚
      CONFIG.SYS et le second AUTOEXEC.BAT. Dans le premier il vous faut
      ‚crire les ‚l‚ments suivants:

        - le fichier du driver du CDROM si vous voulez l'acc‚der. Celui-ci n'a
          pas de nom d‚fini mais il est fourni avec le lecteur et s'appelle
          g‚n‚ralement ATAPICD.SYS ou CDROM.SYS ou <marque de votre
          lecteur>.SYS (il en existe ‚galement livr‚s avec Windows qui sont
          g‚n‚riques). Pour qu'il soit pris en compte, il faut ‚crire
          "DEVICE=<nom fichier> /D:<nom>" avec <nom fichier> ‚tant le nom du
          fichier et <nom> un nom de moins de 8 caractŠres que vous choisissez
          (ex: CD0001).
        - le fichier du driver d'‚cran. Celui-ci est fourni avec Windows et
          s'appelle DISPLAY.SYS. Pour qu'il soit pris en compte, il faut
          ‚crire "DEVICE=DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)" (je doute qu'il y ait
          beaucoup de monde qui ait encore des ‚crans non compatible EGA).
        - enfin il vous faut configurer le pays. Pour cela il faut utiliser le
          fichier COUNTRY.SYS et ‚crire
          "COUNTRY=<nombre1>,<nombre2>,COUNTRY.SYS". Le premier nombre
          correspond au code pays (033 pour la France) et le second aux pages
          de code … utiliser (850 pour la France).

      Dans le second fichier (AUTOEXEC.BAT), il vous faut mettre les ‚l‚ments
      suivants:

        - le programme permettant d'acc‚der au CDROM. Celui-ci est fourni avec
          Windows et s'appelle MSCDEX.EXE. Pour l'utiliser il faut ‚crire
          "MSCDEX.EXE /D:<nom>" avec <nom> qui correspond au <nom> que vous
          avez donn‚ sur la ligne du driver de CDROM dans le CONFIG.SYS.
        - le programme pour configurer les pages de code … utiliser (cela vous
          permettra de configurer votre clavier). Pour cela il vous faut
          entrer 2 lignes, une pour pr‚parer les pages de code, la seconde
          pour les s‚lectionner: "MODE CON CODEPAGE PREPARE=((<nombre>)
          EGA.CPI)" est la premiŠre ligne et "MODE CON CODEPAGE
          SELECT=<nombre>" est la seconde. Les deux <nombre> doivent ˆtre les
          mˆmes et ˆtre ‚gaux au second nombre sur la ligne "COUNTRY" du
          fichier CONFIG.SYS (par cons‚quent 850 dans le cas de la France).
        - enfin le programme pour configurer le clavier correctement (par
          exemple en AZERTY au lieu de QWERTY). Pour cela il vous faut mettre
          "KEYB FR,,KEYBOARD.SYS" avec FR qui correspond au code pays (ici la
          France).

      Pour que tout cela marche, il vous faut bien s–r avoir tous les fichiers
      pr‚sents sur la disquette (celui du CDROM, DISPLAY.SYS, COUNTRY.SYS,
      MSCDEX.EXE, EGA.CPI, KEYB.COM, MODE.COM, KEYBOARD.SYS). Tout cela est
      bien entendu une configuration g‚n‚rique et minimale (vous pourriez par
      exemple ajouter la souris en ajoutant la ligne MOUSE.COM ou MOUSE.EXE
      (selon le nom du fichier) dans le fichier AUTOEXEC.BAT (en v‚rifiant la
      pr‚sence du fichier sur la disquette), ou pour certains pays il ne faut
      pas utiliser le fichier KEYBOARD.SYS mais KEYBRD2.SYS … cause de
      claviers sp‚cifiques).
      Pour les autres versions de Windows, ou si ce qui est d‚crit l… ne
      fonctionne pas, veuillez consulter l'aide de Windows (cherchez quelque
      chose comme "disquette de d‚marrage")).
      Vous pouvez ‚galement utiliser la disquette fournie avec
      Partition-Saving et bas‚e sur FreeDOS ou les disquettes pr‚configur‚es
      que vous trouverez.
      Note: si vous avez une disquette de boot Windows 9X, vous pouvez bien
      s–r l'utiliser mˆme si c'est pour sauver une partition de Windows XP (il
      vous faut au minimum une disquette de Windows 95 OSR2 si vous voulez
      acc‚der … une partition FAT32).
      Une fois la disquette cr‚‚e, copiez-y le programme (ou sur une autre
      disquette s'il n'y a plus de place ou sur un emplacement accessible
      depuis le DOS sur votre disque dur). Puis red‚marrer l'ordinateur en
      laissant la disquette dans le lecteur. C'est celle-ci qui devrait se
      lancer au d‚marrage. Une fois que vous avez le prompt "A:\>", tapez
      <emplacement du programme>\savepart.exe (o— <emplacement du programme>
      est l… o— vous avez mis le programme (ex: C:\savepart\savepart.exe)
      (changer la disquette auparavant si jamais il est sur une deuxiŠme
      disquette)) et il devrait se lancer.
      Si jamais ce n'est pas la disquette qui se lance au d‚marrage mais
      toujours le disque dur, il faut que vous modifiiez l'ordre de boot dans
      le BIOS (pour cela veuillez consulter la documentation de ce dernier).

11    Pourquoi la sauvegarde dure-t-elle si longtemps?
      ------
      Le temps de sauvegarde d‚pend de 4 facteurs:

        - le contenu de la partition.
        - le fait de ne sauver que les secteurs occup‚s ou pas.
        - le choix de la compression.
        - le fait de pouvoir cr‚er la sauvegarde sur un autre disque que celui
          o— se trouve la partition sauv‚e.

      Vous pouvez acc‚l‚rer le temps de sauvegarde/restauration en utilisant
      les options -nvd et -nvf. Ces options peuvent vraiment am‚liorer les
      performances, cependant dans le cas o— le disque commence … ˆtre
      endommag‚, il se peut que certaines erreurs ne soient plus trouv‚es ce
      qui r‚sulterait en une mauvaise sauvegarde ou restauration.
      Note: en utilisant ces options j'obtiens un gain de vitesse de 30%, mais
      il semble que cela soit fortement d‚pendant de la carte mŠre et du
      disque puisque certaines personnes m'ont rapport‚ un gain beaucoup plus
      important (jusqu'… 90%) en utilisant ces options.

      Vous pouvez ‚galement utiliser le montage de partition plut“t que
      l'accŠs par le DOS car il est plus rapide, mais n‚cessite de red‚marrer
      l'ordinateur … la fin de l'ex‚cution.

      Des personnes ont ‚galement utilis‚ avec succ‚s des drivers UDMA pour
      DOS mais vous devez d'abord les trouver et lire leur documentation.

      Pour le choix de la compression, voici des chiffres que j'ai obtenus en
      faisant quelques essais (ceux-ci d‚pendent bien s–r de l'ordinateur et
      du contenu des partitions, mais ils sont donn‚s pour avoir une id‚e),
      les donn‚es ‚tant ramen‚es … une base 100 pour le cas sans compression:
             +-------------+-----------------------------+-----------+
             |             | Temps n‚cessaire (selon MHz |           |
             |  Niveau de  |         processeur)         | Taille du |
             | compression +-------+------+-------+------+  fichier  |
             |             |  33   | 700  | 1700  | Moy. |           |
             +-------------+-------+------+-------+------+-----------+
             |      0      |   100 |  100 |   100 |  100 |    100.00 |
             +-------------+-------+------+-------+------+-----------+
             |      1      |   371 |  127 |    82 |  194 |     54.15 |
             +-------------+-------+------+-------+------+-----------+
             |      2      |   384 |  130 |    83 |  199 |     53.53 |
             +-------------+-------+------+-------+------+-----------+
             |      3      |   419 |  137 |    84 |  213 |     53.06 |
             +-------------+-------+------+-------+------+-----------+
             |      4      |   449 |  142 |    85 |  225 |     52.33 |
             +-------------+-------+------+-------+------+-----------+
             |      5      |   525 |  156 |    88 |  256 |     51.86 |
             +-------------+-------+------+-------+------+-----------+
             |      6      |   644 |  179 |    94 |  306 |     51.64 |
             +-------------+-------+------+-------+------+-----------+
             |      7      |   729 |  194 |    99 |  341 |     51.57 |
             +-------------+-------+------+-------+------+-----------+
             |      8      |  1065 |  255 |   118 |  479 |     51.53 |
             +-------------+-------+------+-------+------+-----------+
             |      9      |  1595 |  348 |   150 |  697 |     51.51 |
             +-------------+-------+------+-------+------+-----------+
      Comme vous pouvez le constater plus vous choisissez un niveau de
      compression ‚lev‚, plus il vous faudra de temps, pour un gain en place
      minime (voir dans certain cas (non montr‚s ici) une perte de place). Par
      cons‚quent il n'est pas toujours le plus judicieux de choisir la
      compression maximale (surtout avec un processeur peu puissant).
      A noter le cas particulier des processeurs puissant, ou le processeur
      perd moins de temps … compresser faiblement les donn‚es plut“t qu'… les
      ‚crire.
      Remarque: pour ce qui est du temps de restauration, celui-ci est trŠs
      peu influenc‚ par le niveau de compression (mise … part le cas sans
      compression).

12    Je n'arrive pas … cr‚er le fichier de sauvegarde sur un CD.
      ------
      Les fabricants de graveur qui fournissent des drivers pour DOS pour leur
      graveur sont trŠs rares. Par cons‚quent vous ˆtes oblig‚s de cr‚er les
      fichiers de sauvegarde sur une partition, puis une fois dans un OS vous
      permettant de graver des CDs, de graver ces fichiers. Faites attention …
      ne pas utiliser une vitesse de gravure trop grande car certaines
      personnes se sont retrouv‚es dans l'impossibilit‚ de lire des CD sous
      DOS … cause de la vitesse de gravure.

13    Est ce que les fichiers cr‚‚s avec une version sont compatibles avec une
      autre version?
      ------
      Cette information se trouve dans le fichier chgmnts.txt. En rŠgle
      g‚n‚rale les fichiers cr‚‚s avec une version peuvent ˆtre restaur‚s avec
      une version plus r‚cente. L'inverse est souvent vrai, … part lors de la
      prise en compte de nouveaux types de systŠme de fichiers, pour ces
      nouveaux systŠmes de fichiers.

14    Que faire en cas d'erreur?
      ------
      En rŠgle g‚n‚rale vous pouvez me contacter par mail
      <damien.guibouret@partition-saving.com> et j'essaierais de vous r‚pondre
      au plus t“t. Il me faudra le plus de d‚tails possibles sur ce qui s'est
      pass‚ (que ce que vous vouliez faire, quelles options vous avez
      choisies, ...). De plus si le message d'erreur g‚n‚r‚ contient une
      partie "Call tree:" ou "Call frame traceback:", il faut que vous
      m'envoyiez les valeurs qui suivent (au moins les 10 premiŠres) cela me
      permettra de localiser l'erreur plus facilement. Par la suite je peux
      vous demander plus de d‚tails (comme par exemple de t‚l‚charger les
      programmes diskinfo/partinfo/fileinfo) ou de faire certaines
      manipulations afin de pouvoir mieux comprendre ce qui s'est pass‚.

15    Les lettres de lecteur ne semblent pas correspondre. Comment faire pour
      savoir quelle est la partition que je veux sauver?
      ------
      Ce problŠme se pose par exemple lorsqu'il existe des partitions NTFS.
      Dans la mesure o— le DOS ne les reconnaŒt pas, une lettre de lecteur ne
      peut pas lui ˆtre attribu‚e et celles attribu‚es aux partitions FAT sont
      d‚cal‚es. Le moyen le plus simple pour savoir … quel lecteur correspond
      une partition est de donner un nom diff‚rent … chacune des partitions.
      Comme ce nom est affich‚, il suffit ensuite de choisir la partition
      portant le nom de celle que l'on veut sauver. Malheureusement, pour les
      partitions FAT, le nom peut ˆtre stock‚ … 2 endroits et selon celui
      pris, il peut paraŒtre incorrect. Egalement, si pour une partition FAT
      vous voyez un nom "NO NAME", c'est qu'elle ne porte pas de nom (et non
      pas qu'elle porte le nom "NO NAME"). Dans ce cas, une autre m‚thode pour
      retrouver les correspondances est de se baser sur la taille de la
      partition.

16    Quand je lance le programme, rien ne se passe.
      ------
      Cela peut provenir d'un problŠme d'affichage avec l'‚cran. Essayez en
      lan‡ant le programme avec l'option -bui (savepart -bui). Si toujours
      rien n'apparaŒt, utilisez l'option -cui (savepart -cui). Si toujours
      rien n'apparaŒt, le problŠme ne provient certainement pas de l'affichage
      et dans ce cas il vaut mieux me contacter.

17    Que faire quand j'ai le message "Un secteur contenant des paramŠtres
      pour le systŠme de fichier n'a pas pu ˆtre lu"?
      ------
      Ce message signale que le programme a trouv‚ une incoh‚rence dans le
      systŠme de fichier ou qu'un des secteurs du systŠme de fichier est
      endommag‚. Une possibilit‚ pour corriger ce problŠme est d'essayer de
      r‚parer le systŠme de fichier avec le programme appropri‚ ("scandisk
      <lettre du lecteur>:" pour Windows 9x/ME, "chkdsk /f <lettre du
      lecteur>:" pour Windows NT(/2000 ?), "chkdsk /p <lettre du lecteur>:"
      pour Windows XP(/2000 ?), "fsck <nom du p‚riph‚rique>" pour Linux). Si
      jamais l'erreur provient d'un secteur endommag‚, il faut faire le test
      de surface pour essayer de le corriger. Une fois cela fait, vous pouvez
      essayer de refaire la sauvegarde. Si jamais cela ne marche toujours pas
      et que cela ne provient pas d'un secteur endommag‚, vous pouvez me
      contacter.

18    Puis-je faire la sauvegarde sur un disque USB?
      ------
      Oui, il existe maintenant des drivers USB pour DOS. Par cons‚quent vous
      pouvez en t‚l‚charger un, l'ajouter dans le CONFIG.SYS puis utiliser le
      nouveau lecteur qui est cr‚‚ pour y ‚crire les fichiers de sauvegarde.
      Pour trouver un driver USB pour DOS et avoir plus d'aide sur comment
      l'utiliser, vous pouvez faire une recherche sur Internet ou aller voir
      par exemple http://www.stefan2000.com/darkehorse/PC/DOS/Drivers/USB/
      (celui que j'ai essay‚ sans problŠme est le Motto hairu, mais je n'ai
      pas essay‚ les possibilit‚s d'utilisation avec un graveur de CD-ROM
      puisque je n'en ai pas un USB). A noter que certaines personnes ont un
      message d'erreur disant que le fichier ne peut pas ˆtre cr‚‚ ou ‚crit.
      Dans ce cas, si ce n'est pas parce que le fichier existe d‚j… et est en
      lecture seule, il faut utiliser l'option "-nvf" pour que cela marche
      (note: si vous acc‚dez … la cl‚ USB via un montage, il faut utiliser
      "-nvd").

19    Puis-je faire une sauvegarde incr‚mentale?
      ------
      La sauvegarde incr‚mentale n'est pas possible et ne sera certainement
      jamais ajout‚e. Partition Saving sauve des secteurs et non pas des
      fichiers. Par cons‚quent il faudrait faire une comparaison secteurs par
      secteurs pour savoir si un secteur doit … nouveau ˆtre sauv‚, ce qui
      risque d'ˆtre long et de faire que beaucoup de secteurs soient …
      nouveaux sauv‚s en cas d'op‚rations changeant beaucoup de secteurs (une
      d‚fragmentation par exemple).

20    Puis-je extraire seulement quelques fichiers d'une sauvegarde?
      ------
      A partir de la version 3.30, cela est possible en utilisant l'option
      "Explorer une sauvegarde" et est valable mˆme pour les fichiers cr‚‚s
      avec une version pr‚c‚dante. Cela n‚cessite que tous les fichiers de
      sauvegarde soient accessibles simultan‚ment.
      Avant cette version, cela n'‚tait possible que pour les partitions FAT
      en utilisant le m‚canisme du driver, mais uniquement pour les noms
      courts puisqu'il ne peut ˆtre ex‚cut‚ que depuis le DOS.

21    Est-ce que mon disque SATA/RAID/... sera reconnu?
      ------
      Je ne peux pas vous r‚pondre dans la mesure o— je ne peux pas tester
      tous les disques et types de contr“leurs. D'une maniŠre g‚n‚rale, s'il
      est support‚ en natif dans le BIOS cela ne devrait pas poser de
      problŠme. Il se peut ‚galement que vous ayez besoin de drivers DOS pour
      qu'il marche correctement. Le plus simple est d'essayer: s'il apparaŒt
      dans la liste des disques avec la bonne taille, puis que le table des
      partitions affich‚e est correcte et qu'enfin pour une partition de type
      connu, il propose de ne sauver que les secteurs occup‚s, il ne devrait
      pas y avoir de problŠme. Pour information j'ai d‚j… eu des personnes me
      disant qu'elles n'ont eu aucun problŠme avec leur disque SATA ou RAID
      (merci … elles pour cette information).
      Un bon moyen pour savoir si le disque est support‚ par le BIOS: si vous
      pouvez d‚marrer dessus, c'est qu'il ne doit pas y avoir de problŠme
      (sauf un ‚ventuel problŠme de taille si votre BIOS n'arrive pas …
      acc‚der au-del… des 128 Go).
      A partir de la version 3.50, vous pouvez utiliser la version Windows de
      Partition Saving si jamais vous n'arrivez pas … acc‚der … votre disque
      depuis le DOS et que vous avez les drivers Windows.

22    La table des partitions est vide ou ne contient qu'une seule partition
      alors que je sais qu'il y en a plusieurs, quel est le problŠme?
      ------
      Le fait que la table des partitions soit complŠtement vide peut provenir
      que le programme trouve une incoh‚rence dans celle-ci (des partitions se
      chevauchent, d‚bordent du disque, ...). Vous pouvez t‚l‚charger
      partinfo.zip pour afficher la table des partitions et voir ce qui peut
      poser problŠme.
      Le fait que la table des partitions ne contienne qu'une seule partition
      alors que plusieurs sont pr‚sentes peut provenir de l'utilisation d'un
      partitionnement par disque dynamique (nouveau format de partitionnement
      non support‚ par la version DOS) ou que vous utilisez un programme de
      s‚curit‚ comme Norton GoBack. Dans le premier cas, vous pouvez utiliser
      la version Windows en utilisant les p‚riph‚riques Windows (ne sauvez pas
      le disque complet car le partitionnement dynamique peut ˆtre
      multi-disque et il pourrait donc vous manquer des informations). Dans le
      second cas, il vous faut d‚sactiver ce programme (veuillez vous r‚f‚rer
      … la documentation de ce programme pour savoir comment faire).

23    Comment puis-je atteindre la fenˆtre pour monter une partition/utiliser
      le nommage automatique sans la souris?
      ------
      Cette fenˆtre est accessible en appuyant sur les touches Alt+Tab (2 fois
      si la fenˆtre donnant la place libre sur les lecteurs est affich‚e) ou
      Ctrl+Tab. Pour revenir … la fenˆtre o— donner le nom du fichier il faut
      … nouveau appuyer sur une de ces combinaisons de touches.
      Note: … partir de la version 3.20, le bouton de montage est int‚gr‚ dans
      la fenˆtre de demande de nom de fichier, il n'y a donc plus besoin de
      cette manipulation pour l'atteindre.

24    Je n'arrive pas … cr‚er des fichiers sur une partition NTFS.
      ------
      C'est le fonctionnement standard du programme: depuis le DOS il ne sait
      pas cr‚er des fichiers sur une partition NTFS. Vous devez cr‚er ces
      fichiers depuis Windows avec l'option d‚di‚e du programme (ou cr‚er des
      fichiers vides avec l'explorateur Windows), puis rebooter sous DOS pour
      pouvoir utiliser les fichiers que vous avez cr‚‚s comme fichier de
      sauvegarde en montant la partition correspondante.

25    Mon ordinateur n'a pas de lecteur de disquette. Comment puis-je d‚marrer
      en DOS?
      ------
      Il vous faut c‚er un CD de boot. Pour cela:

        - soit vous avez un autre ordinateur ayant un lecteur de disquette
          vous permettant de r‚aliser ce CD. Dans ce cas il vous faut cr‚er la
          disquette de d‚marrage comme indiqu‚ … la question 10, puis avec
          votre logiciel de gravure habituel r‚aliser un CD bootable: il vous
          demandera d'introduire cette disquette quand il en aura besoin pour
          en faire une image et la graver sur le CD.
        - soit vous n'avez pas d'autre ordinateur. Dans ce cas il faut que
          vous utilisiez une image d'une disquette ou d'un CD de boot que vous
          pourrez utiliser avec logiciel de gravure. Vous pouvez soit utiliser
          l'image fournie avec la disquette de d‚marrage contenant Partition
          Saving (cf. le chapitre 2.b de la documentation de spartbdk), soit
          certains programmes de gravure fournissent leur propre image d'une
          disquette de d‚marrage, soit d'autres images peuvent ˆtre trouv‚e
          sur Internet.

      Une autre possibilit‚ est de ne pas utiliser la version DOS, mais la
      version Windows en cr‚ant un CD WinPE ou BartPE.
      Une derniŠre possibilit‚ si votre ordinateur l'autorise, est de r‚aliser
      un disque ou une cl‚ USB de d‚marrage.

26    Pourquoi ai-je une erreur me disant que je ne peux cr‚er/‚crire un
      fichier?
      ------
      Cette erreur peut avoir plusieurs origines:

        - Le support ne peut pas ˆtre ‚crit (disque prot‚g‚ en ‚criture).
        - Le fichier ou le r‚pertoire est prot‚g‚ en ‚criture.
        - Le montage n'est possible qu'en lecture: lorsque vous r‚alisez un
          montage, vous avez un message vous donnant le num‚ro du montage
          ainsi que s'il est en ‚criture avec ou sans cr‚ation de fichier ou
          en lecture seule.
          Si un montage apparaŒt en lecture seule, cela peut ˆtre car il a ‚t‚
          incorrectement d‚mont‚ … sa derniŠre utilisation. Dans ce cas il
          faut que vous r‚alisiez une v‚rification du systŠme de fichier (par
          scandisk, chkdsk, e2fsck, ...). A noter que dans tous les cas, le
          montage d'une partition NTFS n'autorise pas la cr‚ation de fichiers
          (uniquement la modification de la taille de fichiers existants).
        - Vous essayez d'‚crire sur un support USB. Certains BIOS et drivers
          ne supportent pas la v‚rification d'‚criture des fichiers, dans ce
          cas il faut que vous utilisiez l'option "-nvf" (ou "-nvd" si vous
          l'acc‚dez par un montage) lorsque vous lancez le programme (savepart
          -nvf).

27    Ne serait-il pas possible de cr‚er des fichiers de plus de 2047Mo (pour
      remplir un DVD par exemple)?
      ------
      Cette limitation provient d'un systŠme de fichier qui n'accepte pas la
      cr‚ation de fichiers plus gros et restera donc pour assurer un maximum
      de compatibilit‚. Dans le cas de la cr‚ation d'un DVD, vous pouvez le
      remplir en utilisant une taille de fichier sous-multiple de la taille
      maximale d'un DVD. Par exemple en cr‚ant des fichiers de 1550Mo, cela
      permet de remplir un DVD avec trois fichiers.

28    Je n'arrive plus … cr‚er le fichier de sauvegarde sur la partition
      sauv‚e mˆme en choisissant de la sauver sur elle-mˆme?
      ------
      Cela a ‚t‚ modifi‚ avec la V3.50. Dor‚navant lors de la sauvegarde d'une
      partition sur elle-mˆme vous ˆtes oblig‚ d'utiliser le m‚canisme de
      montage pour pouvoir acc‚der … la partition sauv‚e, vous ne pouvez plus
      passer par les lecteurs DOS. Lors de la s‚lection de l'option pour
      sauver la partition sur elle-mˆme, elle est automatiquement mont‚e (si
      vous n'avez pas mont‚ d'autres partitions avant, c'est le lecteur 0:).

29    Avec la version Windows, je ne vois pas ma partition systŠme ou le
      programme dit qu'il ne peut pas prot‚ger l'accŠs au support.
      ------
      Avec la version Windows, le programme a besoin d'empˆcher les autres
      programmes d'acc‚der … la partition sauv‚e, sinon cela pourrait g‚n‚rer
      des incoh‚rences dans la sauvegarde. Mais il n'est pas possible de faire
      cela si des fichiers sont d‚j… ouverts sur la partition sauv‚e. C'est
      notamment le cas pour la partition systŠme. Par cons‚quent soit elle
      n'apparaŒt pas dans la liste des partitions qui peuvent ˆtre
      s‚lectionn‚es, soit son utilisation n'est pas autoris‚e.
      Pour pouvoir sauver votre partition systŠme vous devez donc le faire
      soit depuis une autre installation de Windows, soit … l'aide d'un CD
      WinPE ou BartPE, soit depuis la console de r‚paration de Windows Vista.

------
Toutes les marques et marques d‚pos‚es sont les propri‚t‚s de leurs d‚tenteurs
respectifs.
