                   +--------------------------------------+
                   |       Sauvegarde de partition        |
                   |                                      |
                   |   http://www.partition-saving.com    |
                   | Copyright (c) 1999-2009 D. Guibouret |
                   +--------------------------------------+

                              Liste des erreurs

Ce fichier donne la liste des erreurs pouvant ˆtre g‚n‚r‚es par Partition
Saving. Celles-ci se divisent en deux groupes:

  - les erreurs non fatales.
  - les erreurs fatales.

Les premiŠres sont des erreurs qui sont signal‚es par le programme mais qui
n'arrˆte pas son ex‚cution. Les secondes sont des erreurs qui sont dues … un
problŠme d‚tect‚ qui empˆche la suite de l'ex‚cution du programme (sinon cela
pourrait entraŒner la perte de donn‚es).


1- Les erreurs non fatales
--------------------------

  - Ce fichier n'existe pas: <message>

Lors de la restauration vous avez donn‚ le nom d'un fichier qui n'existe pas.
Le message donne plus de d‚tails sur le problŠme.

  - Ce fichier existe d‚j… et ne peut pas ˆtre effac‚.

Lors de la sauvegarde vous essayez de sauvegarder dans un fichier en lecture
seule ou non accessible. Si ce n'est pas le cas et que vous cr‚ez le fichier
sur un lecteur USB, cela peut ˆtre parce qu'il ne supporte pas la v‚rification
d'‚criture de fichier, donc il faut que vous la d‚sactiviez en utilisant
l'option -nvf. Si vous essayez de cr‚er le fichier sur une partition NTFS que
vous avez mont‚e, vous ne pouvez pas le faire, il faut d'abord que vous les
cr‚ez sous Windows avant de pouvoir les utiliser sous DOS.

  - Ce fichier existe d‚j… et est sur un lecteur pour lequel vous n'ˆtes pas
    autoris‚ … remplacer un fichier non vide.

Lors de la sauvegarde d'une partition sur elle-mˆme vous essayez de remplacer
un fichier existant non vide pour cr‚er le fichier de sauvegarde. Cette
op‚ration pouvant entrainer des erreurs aprŠs la restauration, elle n'est pas
autoris‚e. Vous devez donc soit cr‚er un nouveau fichier, soit choisir un
fichier vide si jamais la cr‚ation de fichier ne vous est pas permise. Ce
message ne peut apparaŒtre que sur les partitions FAT et ext2/ext3 (sur NTFS
remplacer un fichier existant potentiellement non vide est possible sans
problŠme).

  - Ce fichier est erron‚: <message>

Lors de la restauration vous avez s‚lectionn‚ un fichier qui semble erron‚.
Une possibilit‚ est que ce n'est pas un fichier de sauvegarde ou qu'il est
erron‚.
Les messages peuvent ˆtre les suivants:

    * Erreur en acc‚dant au fichier

Le fichier n'a pas pu ˆtre ouvert.

    * En-tˆte non trouv‚

L'en-tˆte du fichier n'a pas pu ˆtre trouv‚. Ce n'est pas un fichier de
sauvegarde (ou il n'est pas valide).

    * Version de l'en-tˆte incorrecte

La version de l'en-tˆte est inconnue. Ce fichier a peut-ˆtre ‚t‚ cr‚‚ avec une
version plus r‚cente du programme.

    * Taille du fichier incorrecte

La taille du fichier ne correspond pas … la taille enregistr‚ dans l'en-tˆte.

    * Crc de l'en-tˆte incorrect

Un CRC permet de contr“ler l'en-tˆte. Celui calcul‚ ne correspond pas … celui
enregistr‚.

    * Format de compression incorrect

L'algorithme de compression … utiliser est inconnu.

    * Num‚ro de fichier incorrect

Le fichier donn‚ n'est pas celui attendu dans le cas o— la restauration doit
ˆtre r‚alis‚e … partir de plusieurs fichiers. Peut-ˆtre avez-vous interverti 2
fichiers.

    * Format du disque incorrect

Lors de la restauration … partir de plusieurs fichiers, le format du disque
dur du fichier donn‚ ne correspond pas au format du disque dur des pr‚c‚dents
fichiers.

    * Format de la partition incorrect

Lors de la restauration … partir de plusieurs fichiers, le format de la
partition du fichier donn‚ ne correspond pas au format de la partition des
pr‚c‚dents fichiers.

    * Type de systŠme de fichier incorrect

Le type de systŠme de fichier dans l'en-tˆte n'est pas reconnu ou lors de la
restauration … partir de plusieurs fichiers, le type de systŠme de fichier du
nouveau fichier ne correspond pas au type de systŠme de fichier des fichiers
pr‚c‚dents.

    * Option de systŠme de fichier inconnue

Une option sp‚cifique … un type de systŠme de fichier (par exemple le fait de
sauver une partition sur elle-mˆme) n'est pas reconnue par cette version du
programme. Peut-ˆtre utilisez vous une version diff‚rente de celle utilis‚e
pour r‚aliser la sauvegarde.

    * Option de systŠme de fichier incorrecte

Les options sp‚cifiques au systŠme de fichier du nouveau fichier ne correspond
pas aux options sp‚cifiques du systŠme de fichier des fichiers pr‚c‚dents.

    * Type de support incorrect

Le type de support dans l'en-tˆte n'est pas reconnu ou lors de la restauration
… partir de plusieurs fichiers, le type de support du nouveau fichier ne
correspond pas au type de support des fichiers pr‚c‚dents.

  - Il n'y a pas assez de place libre sur le disque choisi

Il n'y a pas assez de place libre sur le disque choisi ou la place libre ne
peut pas ˆtre connue. Choisissez un autre disque o— cr‚er le fichier.

  - Tous les groupes/FATs n'ont pas ‚t‚ ‚cris correctement

Cette erreur n'apparaŒt que si vous restaurez les secteurs occup‚s d'une
partition FAT ou ext2.
Une erreur s'est produite lors de la restauration. Cette erreur n'est pas
fatale dans le sens qu'elle n'arrˆte pas le d‚roulement du programme,
cependant il faut passer un utilitaire comme scandisk pour v‚rifier le contenu
de la partition. Essayez ‚ventuellement de faire la restauration sur une autre
partition.

  - Toutes les donn‚es semblent ne pas avoir ‚t‚ ‚crites sur l'‚l‚ment (<n>
    octets restants)

Cette erreur n'apparaŒt que si vous restaurez les secteurs occup‚s d'une
partition.
Une erreur s'est produite lors de la restauration. Cette erreur n'est pas
fatale dans le sens qu'elle n'arrˆte pas le d‚roulement du programme,
cependant il faut passer un utilitaire comme scandisk pour v‚rifier le contenu
de la partition. Essayez ‚ventuellement de faire la restauration sur une autre
partition ou v‚rifiez que le fichier est correct.

  - Tous les secteurs n'ont pas ‚t‚ ‚crits ou trop de secteurs ont ‚t‚ ‚crits.

Lors de la restauration/copie, il semble que des secteurs n'ont pas pu ˆtre
‚crits ou que plus de secteurs auraient du ˆtre ‚crits.
Cette erreur n'est pas fatale dans le sens qu'elle n'arrˆte pas le d‚roulement
du programme, cependant il faut passer un utilitaire comme scandisk pour
v‚rifier le contenu de la partition. Essayez ‚ventuellement de faire la
restauration/copie sur une autre partition ou v‚rifiez que le fichier est
correct.

  - Le nombre de secteurs sauv‚s/restaur‚s/copi‚s est diff‚rent du nombre de
    secteurs d‚clar‚ pour l'‚l‚ment (<n1> contre <n2>)

Cette erreur n'est pas fatale dans le sens qu'elle n'arrˆte pas le d‚roulement
du programme, cependant il faut passer un utilitaire comme scandisk pour
v‚rifier le contenu de la partition. Essayez ‚ventuellement de faire la
restauration/copie sur une autre partition ou v‚rifiez que le fichier est
correct.

  - La copie du secteur boot n'a pas ‚t‚ trouv‚e.

Lors de la sauvegarde d'une partition NTFS, la copie du secteur boot n'a pas
‚t‚ trouv‚e. Par cons‚quent elle ne pourra pas ˆtre restaur‚e. Tant que votre
disque dur n'a pas de problŠme de secteurs d‚fectueux cela est sans
cons‚quence.

  - La copie du secteur boot n'a pas pu ˆtre ‚crite.

Lors de la restauration d'une partition NTFS, la copie du secteur boot n'a pas
pu ˆtre ‚crite. Certaines version de NTFS cr‚ent cette copie au milieu de la
partition et par cons‚quent si lors de la restauration ce secteur est occup‚,
la copie ne peut pas ˆtre mise en place. La restauration sur une partition de
taille diff‚rente (notamment de taille ‚gale … la partition d'origine) peut
permettr de r‚soudre ce problŠme. Il faut noter qu'il n'a pas de cons‚quence
tant que votre disque dur n'a pas de problŠme de secteurs d‚fectueux.
L'ex‚cution de chkdsk apr‚s la restauration permet de r‚soudre ce problŠme.

  - Le secteur d'information du systŠme de fichier ‚tant incorrect, il n'est
    pas modifi‚.
    La copie du secteur d'information du systŠme de fichier ‚tant incorrecte,
    elle n'est pas modifi‚e.

Le secteur cit‚ contient des donn‚es incorrectes. Th‚oriquement il devrait
ˆtre modifi‚, mais dans ce cas ce n'est pas fait car cela peut ne pas ˆtre le
secteur attendu. L'utilisation de scandisk le corrigera certainement. Ceci ne
peut apparaŒtre que lors de la restauration de partitions FAT32 sur une
partition ayant un format diff‚rent.

  - Un fichier compress‚ ne peut pas ˆtre utilis‚ pour simuler un ‚l‚ment.

L'utilisation du driver pour simuler un ‚l‚ment n‚cessite que le fichier de
sauvegarde ne soit pas compress‚. Utilisez l'option de copie de fichier pour
d‚compresser le fichier et utiliser cette copie avec le driver par la suite.

  - Le driver est configur‚ avec une taille de secteur diff‚rente de celle de
    l'‚l‚ment sauv‚ dans ce fichier.

Le driver n'est capable de simuler que des ‚l‚ments ayant la taille de secteur
d‚finie lors de son initialisation. Modifiez la ligne de chargement du driver
pour que la taille des secteurs qu'il utilise soit la mˆme que la taille des
secteurs pour l'‚l‚ment sauv‚.

  - Le fichier de base de registres "<nom fichier>" n'a pas ‚t‚ trouv‚ ou est
    incorrect: <message>.

La partition ou le r‚pertoire que vous avez donn‚ ne semble pas contenir
d'installation de Windows 2000 ou XP. V‚rifiez que vous n'avez pas fait une
erreur. Cela peut ‚galement ˆtre du … un mauvais support du systŠme de fichier
NTFS.

  - La cl‚ du registre \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices n'a pas ‚t‚
    trouv‚e ou n'a pas de valeur.

Le programme n'a pas pu trouver la cl‚ du registre donnant la liste des
lettres de lecteur avec leur d‚finition ou elle ne contient aucune valeur.

  - Aucune valeur de registre correspondant au nom et au type cherch‚ n'a ‚t‚
    trouv‚e.

Le program n'a pas pu trouver une valeur dans le registre qui corresponde …
une d‚finition de partition.

  - La valeur dans la base de registres pour la lettre de lecteur donn‚e n'a
    pas ‚t‚ trouv‚e ou n'est pas correcte.

La lettre de p‚riph‚rique que vous avez donn‚e n'existe pas dans la base de
registres ou ne correspond pas … la d‚finition d'une partition. Cela peut ˆtre
‚galement que la base de registres n'est pas une base de registre de Windows
2000 ou XP.

  - Le fichier listant les clusters incorrects n'a pas pu ˆtre mis … jour:
    <message>.

Ce message peut ˆtre affich‚ lors de la restauration d'une partition NTFS sur
une partition ayant une d‚finition diff‚rente de celle d'origine. Le message
d'erreur qui suit donne plus de d‚tails. Cette erreur n'est pas trŠs grave et
vous pouvez ex‚cuter chkdsk sur cette partition avec l'option pour forcer la
v‚rification du systŠme de fichier pour corriger cela.

  - La mise … jour du systŠme de fichier de <lecteur> a g‚n‚r‚ une erreur:
    <message>.

La mise … jour des informations du systŠme de fichier sur une partition que
vous avez mont‚e a g‚n‚r‚ une erreur et le systŠme de fichier est certainement
dans un ‚tat incoh‚rent. Il vaut mieux donc passer un programme de
v‚rification du lecteur comme scandisk pour corriger cela. Si jamais vous avez
cr‚‚ des fichiers sur ce lecteur, il vaut mieux ‚galement les v‚rifier car ils
risquent d'ˆtre invalide.

  - Cette partition est d‚j… mont‚e sous <lecteur>:.
    La partition qui doit ˆtre mont‚e sous <lecteur>: est d‚j… mont‚e sous
    <lecteur>:.
    Le systŠme de fichier pour monter <lecteur>: n'est pas reconnu.
    La partition pour monter <lecteur>: n'existe pas.
    Le disque pour monter <lecteur>: n'existe pas.
    Le p‚riph‚rique pour monter <lecteur>: n'existe pas.
    Le support choisi ne peut pas ˆtre mont‚: <message>.
    Le lecteur … monter en <lecteur>: ne peut pas ˆtre mont‚: <message>.

Ces messages d'erreur peuvent ˆtre affich‚s lors du montage de partition: ils
d‚taillent pourquoi une partition ne peut pas ˆtre mont‚e.

  - Une erreur est apparue lors de l'annulation des secteurs d‚fectueux:
    <message>

L'annulation des informations sur les secteurs d‚fectueux du sytŠme de fichier
n'a pas pu ˆtre r‚alis‚e correctement. Le message donne plus de d‚tails sur le
problŠme. Executer "scandisk" sur le lecteur correspondant peut corriger le
problŠme.

  - Plus de 1000 fichiers ne peuvent pas ˆtre utilis‚s avec le nommage
    automatique

Le nommage automatique ne permet de g‚n‚rer les noms que pour 1000 fichiers.
Par cons‚quent vous allez devoir donner le nom pour les fichiers suivants.

  - Le programme ne peut pas connaŒtre le format du support.
    Le programme ne peut pas prot‚ger l'accŠs au support pour ‚viter que
    d'autres programmes y accŠdent.
    Le programme ne peut pas lire le support.

Ces messages d'erreurs peuvent apparaŒtre lors de la d‚tection du format d'un
support. Il se peut que cela soit li‚ au fait qu'il n'y ait pas de disquette
dans le lecteur ou que d'autres programmes ont des fichiers ouverts sur ce
support.

  - Le programme ne peut pas acc‚der les partitions principales de type
    ‚tendu.

Ce message d'erreur ne peut apparaŒtre que dans la version Windows pour
signaler que les partitions principales de type ‚tendu ne peuvent pas ˆtre
sauv‚es. Vous devez sauver chaque partition incluse dans celle-ci
ind‚pendamment.

  - Le r‚pertoire <nom r‚pertoire> n'est pas compl‚tement analys‚: <message>

Le programme n'a pas pu lire compl‚tement le contenu d'un r‚pertoire. Il se
peut donc que la liste affich‚e soit incomplŠte. Le message donne plus de
d‚tails sur l'erreur.

  - Des donn‚es de configuration de d‚marrage n'ont pas pu ˆtre lues

Le programme n'a pas r‚ussie … lire certaines donn‚es de configuration de
d‚marrage dans le fichier de boot de Windows Vista. Par cons‚quent certaines
entr‚es peuvent manquer.

  - Tentative de lecture de <n1> secteurs … partir du secteur <n2> alors que
    le support n'a que <n3> secteurs.
    Tentative d'‚criture de <n1> secteurs … partir du secteur <n2> alors que
    le support n'a que <n3> secteurs.

Cette erreur provient d'une erreur du programme ou du systŠme de fichier. Afin
de ne pas endommager les donn‚es en dehors de la partition les secteurs ne
sont pas acc‚d‚. Si jamais vous ne sauvez que les secteurs occup‚s d'une
partition (sauvegarde, ou partition source lors d'une copie), veuillez la
v‚rifier (… l'aide de scandisk par exemple). Si des erreurs sont trouv‚es,
corrigez les et r‚essayer de faire la sauvegarde. Sinon veuillez me contacter.

  - Le support est en cours d'utilisation via Linux, d‚montez le d'abord.

Le support est actuellement mont‚, donc le programme ne peut pas le prot‚ger
pour ‚viter que d'autres programmes n'y accŠdent. Vous devez d'abord le
d‚monter si vous voulez y acc‚der directement en utilisant la commande unmount
(ou en cliquant droit sur l'ic“ne du p‚riph‚rique et en choisissant de le
d‚monter si vous avez ce type d'ic“ne sur votre bureau). Si le p‚riph‚rique
que vous voulez acc‚der est le r‚pertoire racine Linux courant, vous ne pouvez
pas le d‚monter, vous devez d‚marrer depuis une autre installation de Linux ou
un CD Linux ind‚pendant (les CD d'installation ont souvent un tel mode ou vous
pouvez utiliser un liveCD) ou utiliser la version DOS ou Windows de
Partition-Saving.


2- Les erreurs fatales
----------------------

  - Erreur lors de l'initialisation de l'algorithme de [d‚]compression

Un problŠme est apparu lors de l'initialisation de l'algorithme de
[d‚]compression. Vous pouvez r‚essayer en ne compressant pas les donn‚es.

  - Erreur lors de la [d‚]compression des donn‚es

Une erreur est apparue lors de la [d‚]compression des donn‚es. Si c'est lors
de la sauvegarde, vous pouvez r‚essayer sans compresser les donn‚es, si c'est
lors de la restauration le fichier est erron‚.

  - Erreur en ouvrant/cr‚ant le fichier <nom>: <message>.
    Erreur en se positionnant le fichier <nom>: <message>.
    Erreur en lisant le fichier <nom>: <message>.
    Erreur en ‚crivant le fichier <nom>: <message>.
    Erreur en fermant le fichier <nom>: <message>.

Une erreur est apparue en cr‚ant, ouvrant, se d‚pla‡ant, lisant ou ‚crivant un
fichier. Un message (potentiellement en anglais) peut pr‚ciser quelle en est
la raison. Les raisons peuvent ˆtre multiples (le disque est plein, un secteur
d‚fectueux, fichier en lecture seule, ...).

  - Le CRC calcul‚ ne correspond pas au CRC enregistr‚

Lors de la restauration, le CRC enregistr‚ dans le fichier ne correspond pas
au CRC calcul‚ au fur et … mesure de la restauration. Peut-ˆtre le fichier
est-il erron‚.

  - Le flag signalant le dernier fichier est incorrect

Dans l'en-tˆte un ‚l‚ment permet de signaler le dernier fichier. L'‚tat actuel
de la restauration ne correspond pas … l'‚l‚ment lu. Peut-ˆtre le fichier est
erron‚.

  - La taille des donn‚es lues ne correspond pas … la taille sauv‚e

Dans l'en-tˆte un ‚l‚ment permet de connaŒtre la taille des donn‚es dans le
fichier. L'‚tat actuel de la restauration ne correspond pas … l'‚l‚ment lu.
Peut-ˆtre le fichier est erron‚.

  - Pas assez de m‚moire DOS libre

Le serveur DPMI n'a pas pu allouer de la m‚moire. Il faut que vous lib‚riez de
la m‚moire DOS (en dessous des premiers 640 Ko (m‚moire conventionnelle quand
vous utilisez MEM.EXE)) en supprimant les drivers et programmes dont vous
n'avez pas besoin pour savepart dans votre CONFIG.SYS et AUTOEXEC.BAT (ajouter
un "REM " au d‚but de la ligne plut“t que de l'effacer cela vous permettra de
revenir facilement en arriŠre). Une autre solution est d'ajouter la ligne
"DEVICE=<r‚pertoire>EMM386.EXE RAM" au d‚but de votre CONFIG.SYS (<r‚pertoire>
‚tant l'emplacement du fichier EMM386.EXE). Le programme n‚cessite au moins
420 Ko de m‚moire DOS libre.

  - Erreur en appelant une interruption par l'interface DPMI
    Erreur en appelant une proc‚dure par l'interface DPMI

Le serveur DPMI n'a pas pu appeler une interruption ou une proc‚dure. Essayez
de charger en m‚moire un autre serveur DPMI qui remplacera celui utilis‚
(CWSDPMI int‚gr‚ dans le programme).

  - Place m‚moire insuffisante

De la m‚moire n'a pas pu ˆtre allou‚e. Si vous sauvegardez un ‚l‚ment en
compressant les donn‚es, essayer de ne pas faire la compression pour gagner de
la m‚moire. Si vous avez plus de 32 Mo de m‚moire et EMM386 est activ‚, vous
pouvez gagner de la m‚moire en le d‚sactivant (voyez la partie remarque dans
le chapitre concernant la sauvegarde des secteurs occup‚s pour les partitions
NTFS dans le manuel (chapitre 24.i)).

  - Aucun ‚l‚ment ne correspond … la source

Il n'a pas ‚t‚ possible de trouver un ‚l‚ment qui corresponde au format de
l'‚l‚ment sauv‚e. Pour que deux ‚l‚ments correspondent il faut qu'ils
respectent certaines contraintes d‚critent dans le manuel au chapitre 24.

  - Aucun ‚l‚ment ne correspond aux options donn‚es.
    Aucun ‚l‚ment ne correspond aux choix r‚alis‚s

Il n'a pas ‚t‚ possible de trouver un ‚l‚ment qui corresponde aux choix que
vous avez fait ou aux options donn‚es. V‚rifiez votre fichier d'options ou
essayez sans fichier d'options pour voir le choix qui vous est propos‚.

  - Les options sont insuffisantes pour choisir un ‚l‚ment

Les options que vous avez donn‚es ne permettent pas de choisir un ‚l‚ment. Il
faut que vous soyez soit plus pr‚cis dans les options donn‚es soit n'en
donniez pas afin de voir le choix qui vous est propos‚.

  - Ce programme ne peut pas ˆtre ex‚cut‚ sous Windows

Ce programme ne supporte pas un environnement multitƒches. Vous devez
red‚marrer en mode DOS (pas une fenˆtre DOS sous Windows). Pour cela veuillez
voir la FAQ (Q 10).

  - La valeur "<s1>" n'est pas correcte pour l'option <s2> (<s3>)
    La valeur "<s1>" n'est pas correcte pour l'option <s2> (<n1>..<n2>)

La valeur que vous avez donn‚ pour l'option <s2> n'est pas correcte. Elle doit
ˆtre une des possibilit‚s donn‚e dans <s3> ou un nombre compris dans
l'intervalle <n1>..<n2>.

  - L'option de langue n'est pas donn‚e (-l en|fr|fr_2)

Vous avez donn‚ l'option de langue (-l) sans qu'elle soit suivie de la langue
choisie.

  - Le nom du fichier d'options n'est pas donn‚ (-f <nom du fichier
    d'options>)

Vous avez donn‚ l'option de fichier d'options (-f) sans qu'elle soit suivie
d'un nom de fichier.

  - Le nom de fichier donn‚ dans le fichier d'options n'est pas correct (ligne
    <n>)

Le paramŠtre que vous avez donn‚ dans le fichier d'options comme nom de
fichier n'est pas correct. Le nom de fichier n'a peut ˆtre-pas ‚t‚ donn‚ ou
contient un espace.

  - Le num‚ro de disque doit ˆtre fournit si vous voulez donner le num‚ro de
    partition

Le fichier d'options doit contenir l'option "disk=" si vous voulez donner
l'option "main_part=".

  - Le num‚ro de partition principale doit ˆtre fournit si vous voulez donner
    le num‚ro de partition ‚tendue

Le fichier d'options doit contenir l'option "main_part=" si vous voulez donner
l'option "ext_part=".

  - L'option "<s>" est inconnue

L'option donn‚e n'est pas reconnue.

  - L'option "<s>" est inconnue (… la ligne <n> du fichier d'options)

L'option <s> donn‚e dans le fichier d'options … la ligne <n> n'est pas
reconnue.

  - L'option "<s>" ne peut ˆtre d‚finie qu'une seule fois

L'option donn‚e est donn‚e plusieurs fois, alors qu'elle ne peut l'ˆtre qu'une
seule fois.

  - Les options de support (disk, floppy et device) ne peuvent pas ˆtre
    utilis‚e ensemble

Le fichier d'options ne peut d‚finir qu'un seul type de support.

  - Le format de l'option mount= ("<s>") est incorrect. Il doit ˆtre soit
    <num. lecteur>:<num. disque>/<num. part. principale>,<num. part. ‚tendue>
    avec ",<num. part. ‚tendue>" qui ne doit pas ˆtre donn‚ pour une partition
    principale, soit <num. lecteur>:<lettre lecteur> pour monter un
    p‚riph‚rique DOS.

L'option "mount=" que vous avez donn‚e dans le fichier d'options ne respecte
pas le format attendu. Le format qui doit ˆtre donn‚ est celui d‚crit dans le
message d'erreur.

  - Le format de l'option heads_sectors= ("<s>") est incorrect. Il doit ˆtre:
    "default", "standard", "extended", "parttable" ou <nombre de
    tˆtes>/<nombre de secteurs>.

L'option "heads_sectors=" que vous avez donn‚e dans le fichier d'options ne
respecte pas le format attendu. Celui-ci est celui d‚crit dans le message
d'erreur.

  - Un secteur contenant des paramŠtres pour le systŠme de fichier n'a pas pu
    ˆtre lu
    Un secteur contenant des paramŠtres pour le systŠme de fichier n'a pas pu
    ˆtre ‚crit

Cette erreur n'apparaŒt que si vous sauvez/restaurez les secteurs occup‚s
d'une partition.
Un des secteurs d‚finissant le systŠme de fichier n'a pas pu ˆtre lu/‚crit.
Comme ces secteurs sont essentiels pour un accŠs correct au systŠme de
fichier, la sauvegarde/restauration s'arrˆte afin d'‚viter tout risque
d'erreur. Si ce problŠme se produit lors d'une sauvegarde, vous pouvez
recommencer la sauvegarde en choisissant de sauver tous les secteurs. Si ce
problŠme apparaŒt lors d'une restauration, vous pouvez choisir de restaurer la
partition autre part. Dans tous les cas utilisez un programme d'analyse comme
scandisk afin qu'il puisse ‚ventuellement corriger le problŠme.

  - La lecture des secteurs de la FAT a retourn‚ une erreur: <message>

Cette erreur n'apparaŒt que si vous sauvez/restaurez les secteurs occup‚s
d'une partition FAT.
Le problŠme est explicit‚ par le message qui suit. Si l'origine est que les
FATs diff‚rent, vous pouvez utiliser scandisk pour qu'il corrige ce problŠme,
puis recommencer la sauvegarde (en ne sauvant que les secteurs occup‚s …
nouveau). Les autres erreurs d‚nottent un problŠme plus important et dans ce
cas si le passage de ScanDisk ne r‚soud rien vous devrez sauver toute la
partition.

  - L'‚criture des secteurs de la FAT a retourn‚ une erreur: <message>

Ecrire les secteurs modifi‚s de la FAT sur le disque g‚nŠre une erreur. Plus
de d‚tails sont donn‚s dans le message qui suit. Il vaut mieux ex‚cuter
scandisk pour essayer de le r‚soudre.

  - Il n'y a pas assez de secteurs sur la partition pour ‚crire toutes les
    donn‚es

Cette erreur n'apparaŒt que si vous restaurez les secteurs occup‚s d'une
partition.
Malgr‚ la v‚rification de la taille minimum n‚cessaire pour restaurer la
partition, cette partition est trop petite. Cette partition n'a pas ‚t‚
modifi‚e si vous restaurez une partition FAT, et seuls les 1024 premiers
octets ont ‚t‚ modifi‚s si vous restaurez une partition ext2 (ils sont sens‚s
ne contenir aucune information (hormis ‚ventuellement le code boot ?), donc la
partition peut ˆtre consid‚r‚e non modifi‚e). Essayez la restauration sur une
partition plus grande.

  - Une erreur s'est produite lors de la mise … jour du bitmap: <message>.
    Une erreur s'est produite lors de la mise … jour du systŠme de fichier:
    <message>.

Dans le cas des partitions NTFS, le systŠme de fichier ne peut pas ˆtre
correctement construit. Selon le message d'erreur qui suit, essayez de faire
la restauration/copie sur une partition de taille diff‚rente (plus grande ou
plus petite). L'ex‚cution de chkdsk avec l'option pour forcer la v‚rification
du systŠme de fichier peut ‚galement corriger le problŠme. Faire la
restauration/copie sur une partition de d‚finition identique … celle d'origine
ne peut pas soulever ce problŠme.

  - Une erreur s'est produite lors de la lecture du bitmap: <message>.

Dans le cas des partitions NTFS, le bitmap d‚crit quels sont les secteurs
occup‚s ou pas. Selon le message d'erreur qui suit, passer chksdk avec
l'option pour forcer la v‚rification du systŠme de fichier peut r‚soudre le
problŠme, sinon il faudra sauver la partition compl‚tement.

  - Les donn‚es du driver ne peuvent pas ˆtre positionn‚es car le driver n'a
    pas ‚t‚ trouv‚.

Les options "-m" et "-u" ne peuvent ˆtre utilis‚es que si le driver a ‚t‚
charg‚ auparavant.

  - Vous ne pouvez pas cr‚er de fichiers sur un lecteur NTFS car vous n'ˆtes
    pas en train d'ex‚cuter Windows NT/2000/XP.

L'option "-n" pour cr‚er les fichiers sur une partition NTFS ne peut ˆtre
utilis‚e que depuis un systŠme d'exploitation capable de g‚rer ce type de
systŠme de fichier.

  - Erreur en copiant les donn‚es en m‚moire XMS.
    Erreur en copiant les donn‚es en m‚moire EMS.

Une erreur s'est produite en utilisant la m‚moire XMS ou EMS. Essayez
d'utiliser un driver XMS/EMS diff‚rent.

  - Vous n'avez pas assez de m‚moire EMS ou XMS: <n> Ko libres sont
    n‚cessaires.

Afin de pouvoir utiliser le driver vous avez besoin de plus de m‚moire EMS ou
XMS. Veuillez vous r‚f‚rer au chapitre 16 du manuel pour avoir plus
d'explications sur cette erreur.

  - Le nombre de secteurs pour simuler un ‚l‚ment diffŠre du nombre de
    secteurs d‚clar‚ pour l'‚l‚ment (<n1> contre <n2>).

Entre ce qui est d‚clar‚ pour l'‚l‚ment et ce qui a ‚t‚ trouv‚, le nombre de
secteurs diff‚re. Dans ce cas le driver n'est pas initialis‚. Eventuellement
vous pouvez v‚rifier que le fichier est correct.

  - Plus de 255 fichiers ne peuvent pas ˆtre utlis‚s lors de l'initialisation
    du driver.

Le driver ne peut pas simuler des ‚l‚ments r‚parties dans plus de 255
fichiers. Utiliser l'option de copie de fichier pour essayer de regrouper des
fichiers ensemble.

  - Le nom de fichier ne peut pas faire plus de <n> caractŠres quand le driver
    est utilis‚.

Le driver n'est pas capable de g‚rer des fichiers dont le nom complet
(emplacement + nom) d‚passe <n> caractŠres. D‚placez ces fichiers dans un
autre r‚pertoire afin de r‚duire la longueur de ce nom.

  - La variable d'environnement "<nom>" est inconnue.

Le fichier d'options utilise une variable d'environnement qui n'a pas ‚t‚
trouv‚e. Vous devez soit d‚finir la variable d'environnement, soit corriger le
fichier d'options.

  - Le programme n'est pas capable de traiter ce type d'‚l‚ment pour cette
    op‚ration.

Lors de la modification de la base de registre ou du fichier BOOTSECT.DOS, ces
op‚rations ne peuvent ˆtre appliqu‚es que sur certains types d'‚l‚ment
(l'installation de Windows ne peut ˆtre cherch‚e que sur une partition ou un
p‚riph‚rique DOS, l'entr‚e … modifier dans la base de registres ne peut
correspondre qu'… une partition, le fichier BOOTSECT.DOS ne peut ˆtre que sur
une partition, une disquette ou un p‚riph‚rique DOS).

  - Erreur en lisant le num‚ro de disque dans le MBR.

Cela peut traduire un secteur MBR d‚fectueux ou incorrect.

  - La modification de la base de registres ne s'est pas d‚roul‚e
    correctement: <message>.

Cela peut ˆtre du … un support incorrect du systŠme de fichier NTFS ou … un
secteur d‚fectueux lors de la lecture ou de l'‚criture sur le disque.

  - Le fichier BOOTSECT.DOS n'a pas ‚t‚ trouv‚ sur cet ‚l‚ment ou a une taille
    incorrecte.
    Le fichier BOOTSECT.DOS a une signature incorrecte.

Le support que vous avez choisi ne semble pas contenir de fichier BOOTSECT.DOS
dans le r‚pertoire racine ou il n'a pas la taille ou le contenu attendu.

  - Une erreur a ‚t‚ signal‚e lors de la cr‚ation du driver: <message>.

Lors de la restauration d'une partition dont seul les secteurs occup‚s ont ‚t‚
sauv‚s, le programme n'a pas ‚t‚ capable d'acc‚der au contenu de cette
partition selon le systŠme de fichier utilis‚. Cela peut provenir d'un contenu
du fichier de sauvegarde corrompu et il vous faut donc tester ce fichier.

  - Le driver pour l'‚l‚ment … traiter est utilis‚ ailleurs, modifier cet
    ‚l‚ment amŠnera … la perte de donn‚es.
    L'‚l‚ment que vous voulez restaurer a des fichiers ouverts.

Lors de la restauration, vous avez mont‚ une partition pour pouvoir acc‚der …
un fichier de sauvegarde puis vous utilisez cette mˆme partition comme
destination de la restauration. Cela ne peut pas marcher et il vous faut donc
copier le fichier ailleurs avant de faire la restauration.

  - L'‚l‚ment que vous voulez sauver a des fichiers ouverts.

Vous essayez de sauver une partition alors que vous utilisez des fichiers
dessus. Soit le type de systŠme de fichier de cette partition supporte de
pouvoir ˆtre sauv‚ sur lui-mˆme et auquel cas il faut que vous utilisiez cette
option, soit il ne le supporte pas et vous ne pouvez pas r‚aliser cette
op‚ration.

  - Un d‚passement de buffer est apparu en ‚crivant … l'‚cran.

Ce message est un message de v‚rification et ne doit pas apparaŒtre. Si vous
l'obtenez, veuillez me le rapporter en explicitant l'op‚ration que vous
r‚alisiez.

  - Error: could not allocate page table memory.

Ce message d'erreur provient du serveur DPMI qui n'a plus assez de m‚moire
DOS. Vous pouvez soit augmenter la m‚moire DOS disponible en supprimant les
drivers inutiles, soit utiliser l'option max_mem_size du fichier de
configuration pour r‚duire la m‚moire utilis‚e par le programme. Dans ce
dernier cas il se peut que vous ayez … faire plusieurs essais pour trouver la
bonne taille (commencez par donner la moiti‚ de votre m‚moire, puis r‚duisez
jusqu'… ce que ‡a marche).

  - Les fichiers ne peuvent pas ˆtre explor‚s … cause des erreurs trouv‚es en
    les v‚rifiant

Des erreurs ont ‚t‚ trouv‚es en v‚rifiant les fichiers de sauvegarde que vous
voulez explorer. Par cons‚quent vous ne pouvez pas les explorer.

  - Le programme ne peut pas relire le lecteur explor‚ … l'offet <n> lors de
    sa v‚rification.

Lors de l'indexation des fichiers de sauvegarde pour les explorer, le
programme n'arrive pas … se positionner dans un fichier. Par cons‚quent vous
ne pouvez pas les explorer.

  - La cl‚ "\Objects" n'a pas ‚t‚ trouv‚e dans le fichier

Lors de la lecture du fichier de configuration des donn‚es de d‚marrage, le
programme n'a pas trouv‚ la cl‚ servant de base pour stocker ces informations.
Il se peut que le fichier de configuration soit incomplet.

  - Aucune donn‚e de configuration de d‚marrage n'a ‚t‚ trouv‚e

Lors de la lecture du fichier de configuration des donn‚es de d‚marrage, le
programme n'a trouv‚ aucune entr‚e de d‚marrage. Il se peut que le fichier
soit incorrect ou vide.

  - Le nom de l'entr‚e de d‚marrage donn‚ dans le fichier d'options n'a pas
    ‚t‚ trouv‚

Lors de la lecture du fichier de configuration des donn‚es de d‚marrage, le
programme n'a pas trouv‚ l'entr‚e que vous avez fix‚e via le fichier
d'options. Vous pouvez essayer l'ex‚cution sans le fichier d'options pour voir
si cette entr‚e est affich‚e.

  - La modification de la configuration de d‚marrage ne s'est pas d‚roul‚e
    correctement: <message>

Lors de l'‚criture des modifications dans le fichier de configuration des
donn‚es de d‚marrage, le programme a rencontr‚ une erreur. Le message d‚taille
celle-ci.

  - Impossible d'initialiser la console d'affichage.
    La console d'affichage ne supporte pas cette taille d'‚cran.
    Impossible d'initialiser la console d'entr‚e.

Ces messages ne peuvent apparaŒtre que sous Windows. Ils d‚notent
l'impossibilit‚ de g‚rer correctement les entr‚es/sorties. Veillez … bien
ex‚ter le programme depuis une fenˆtre de commande standard (ou en lan‡ant le
programme directement) qui fasse au moins 80*25 caract‚res. Si la fenˆtre de
commande est trop petite, vous pouvez l'agrandir soit en augmentant la
r‚solution de l'‚cran soit en diminuant la taille de la police.

  - Le support n'a pas ‚t‚ initialis‚ avant de l'acc‚der.

Ceci d‚note une erreur du programme, il faut donc me remonter celle-ci en
pr‚cisant comment vous l'avez obtenu (qu'est ce que vous avez fait pour
arriver … ce point et le message d'erreur complet).

  - L'origine des nombres de tˆtes et secteurs positionn‚e dans le fichier
    d'options n'a pas ‚t‚ trouv‚e ou ces nombres sont incorrects.

Lors de la modification des d‚finitions physiques d'un secteur de d‚marrage,
vous essayez d'utiliser des valeurs incorrectes dans le fichier d'options.
Soit vous utilisez une valeur pr‚d‚finie ("default", "standard", "extended",
...), mais le programme ne peut pas trouver la d‚finition correspondante, soit
vous donnez des valeurs num‚riques et celles-ci sont fausses (elles doivent
ˆtre entre 1 et 256 pour le nombre de tˆtes et entre 1 et 63 pour le nombre de
secteurs). Dans le premier cas, vous pouvez essayer sans le fichier d'option
pour voir quels valeurs sont possibles.

  - Le support choisi n'est pas similaire … celui sauv‚ et vous avez demand‚
    qu'il soit identique par l'option "only_if_same=" dans le fichier
    d'options.

Vous essayez de restaurer une partition sur une partition qui n'est pas
similaire … celle sauv‚e et vous avez explicitement demand‚ qu'elle soit
similaire. Vous devez soit choisir une autre partition pour qu'elle soit
similaire, soit supprimer l'option "only_if_same=" du fichier d'options si
vous voulez vraiment restaurer cette sauvegarde sur cette partition.

  - Vous devez utiliser une version du noyau >= 2.5.4.
    Vous devez utiliser une version de glibc >= 2.2.0.

Vous devez avoir au moins les versions indiqu‚es du noyau et de glibc sous
Linux. Pour connaŒtre votre version de noyau, vous pouvez entrer la commande
"uname -r". Pour connaŒtre votre version de glibc, vous pouvez entrer la
commande "/lib/libc.so.6". Si vous n'avez pas une version suffisante, vous
pouvez utiliser une version plus r‚cente avec un liveCD (installer un nouveau
noyau ou glibc n'est pas ‚vident si votre distribution ne vous propose pas une
telle mise … jour et que vous n'ˆtes pas familier avec Linux). Si vous avez
d‚j… les versions correctes et que vous obtenez ce message, veuillez me
contacter en m'envoyant la sortie des 2 commandes d‚crites.

  - Le terminal est trop petit (<n1>*<n2>). Il doit faire au moins <n3>*<n4>.
    Le terminal doit supporter au moins 8 couleurs.

Sous Linux vous devez avoir un terminal couleur d'au moins 80 colonnes sur 24
lignes pour utiliser l'interface textuelle. Si vous n'avez pas ce type de
terminal vous devez utiliser l'interface console (avec l'option -cui). Si
votre terminal est assez grand, cela peut provenir d'une incompatibilit‚ avec
la version de ncurses utilis‚e. Vous pouvez essayer de forcer la taille
reconnue en utilisant les variables d'environnement "LINE" et "COLUMN".

------
Toutes les marques et marques d‚pos‚es sont les propri‚t‚s de leurs d‚tenteurs
respectifs.
