13.3. Dvouprůchodové enkódování MPEG-4 ("DivX")
Předcházející | Kapitola 13. Základní použití MEncoderu | Další

## 13.3. Dvouprůchodové enkódování MPEG-4 ("DivX")

Název vychází z faktu, že soubor je enkódován dvakrát. První enkódování (dubbed pass) vytvoří dočasné soubory (`*.log`) velikosti několika megabajtů, které zatím nemažte (můžete smazat AVI, nebo raději žádné nevytvářejte a přesměrujte je do `/dev/null`). Ve druhém průchodu je vytvořen dvouprůchodový výstupní soubor s použitím řízení datového toku z dočasných souborů. Výsledný soubor bude mít lepší kvalitu obrazu. Pokud jste o tom teď slyšeli poprvé, měli byste si prostudovat některé návody dostupné na netu.

Příklad 13.2. Kopírování zvukové stopy

Dvouprůchodové enkódování druhé stopy z DVD do MPEG-4 ("DivX") AVI zatímco se zvuk pouze zkopíruje.

    mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 -oac copy -o /dev/null
    mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:vpass=2 \
        -oac copy -o výstup.avi

Příklad 13.3. Enkódování zvukové stopy

Dvouprůchodové enkódování DVD do MPEG-4 ("DivX") AVI a současně enkódování zvukové stopy do MP3. Při této metodě buďte opatrní, jelikož v některých případech může vést k rozjetí zvuku s videem.

    mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 \
        -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -o /dev/null
    mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:vpass=2 \
        -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -o výstup.avi

Předcházející | Nahoru | Další
13.2. Výběr vstupního souboru nebo zařízení | Domů | 13.4. Enkódovánído video formátu Sony PSP