3.4. Přehrávání datových proudů ze sítě nebo rour
Předcházející | Kapitola 3. Použití | Další

## 3.4. Přehrávání datových proudů ze sítě nebo rour

MPlayer umí přehrávat soubory ze sítě s použitím protokolu HTTP, FTP, MMS nebo RTSP/RTP.

Přehrávání pracuje jednoduše tak, že uvedete URL na příkazovém řádku. MPlayer ctí systémovou proměnnou `http_proxy` a použije proxy pokud je k dispozici. Proxy může být rovněž vynucena:

    mplayer http_proxy://proxy.micorsops.com:3128/http://micorsops.com:80/stream.asf

MPlayer umí číst ze std. vstupu (ne z pojmenovaných rour). To může být například použito pro přehrávání z FTP:

    wget ftp://micorsops.com/something.avi -O - | mplayer -

### Poznámka

Také doporučujeme zapnout `-cache` při přehrávání ze sítě:

    wget ftp://micorsops.com/something.avi -O - | mplayer -cache 8192 -

### 3.4.1. Uložení proudového obsahu

Jakmile jste přiměli MPlayer přehrát váš oblíbený internetový proud, můžete použít volbu `-dumpstream` k uložení datového proudu do souboru. For example:

    mplayer http://217.71.208.37:8006 -dumpstream -dumpfile proud.asf

uloží proudové video z `http://217.71.208.37:8006` do `proud.asf`. Pracovat to bude se všemi MPlayerem podporovanými protokoly, jako MMS, RTSP, a tak dále.

Předcházející | Nahoru | Další
3.3. Ovládání | Domů | 3.5. Vzdálené datové proudy