11.1. Rádio vstup
Předcházející | Kapitola 11. Rádio | Další

## 11.1. Rádio vstup

Tato sekce se zabývá tím, jak zprovoznit poslech rozhlasu z V4L-kompatibilního rozhlasového tuneru. Popis voleb a ovládání z klávesnice naleznete v man stránce.

### 11.1.1. Kompilace

1. Nejprve musíte spustit `./configure` s `--enable-radio` a (pokud chcete i nahrávat) `--enable-radio-capture` a znovu přeložit MPlayer.

2. Ujistěte se, že váš tuner pracuje s jiným softwarem v Linuxu, například XawTV.

### 11.1.2. Uživatelské tipy

Plný výčet voleb je v manuálové stránce. Zde uvádíme jen několik tipů:

- Použití volby `channels`. Příklad:

      -radio channels=104.4-Sibir,103.9-Maximum

  Vysvětlení: Pomocí této volby budou k dispozici pouze stanice 104.4 a 103.9. Budete mít krásný OSD text během přepínání kanálů, který zobrazí jméno kanálu. Mezery v názvech kanálů musí být nahrazeny znakem "_".

- Je mnoho způsobů, jak zachytávat (nahrávat) zvuk. Můžete buď zachytávat pomocí vstupu line-in zvukové karty propojeného vnější linkou s videokartou, nebo použitím vestavěného ADC v čipu saa7134. V druhém případě musíte zavést ovladač `saa7134-alsa` nebo `saa7134-oss`.

- MEncoder nelze použít pro zachytávání zvuku, jelikož vyžaduje videoproud, aby fungoval. Takže buď použijete arecord z projektu ALSA, nebo volbu `-ao pcm:file=file.wav`. V druhém případě neuslyšíte nic (pokud ovšem nemáte propojku s line-in a vypnuté mute na kanále line-in).

### 11.1.3. Příklady

Vstup ze standardního V4L (pomocí line-in kablu, zachytávání vypnuto):

    mplayer radio://104.4

Vstup ze standardního V4L (pomocí line-in kablu, zachytávání vypnuto, rozhraní V4Lv1):

    mplayer -radio driver=v4l radio://104.4

Přehrávání druhé stanice ze seznamu:

    mplayer -radio channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm  radio://2

Průchod zvuku přes PCI sběrnici z interního ADC rádio karty. V tomto příkladu se tuner používá jako druhá zvuková karta (ALSA zařízení hw:1,0). Pro zařízení založené na saa7134 musí být zaveden buď modul saa7134-alsa nebo modul saa7134-oss.

    mplayer -rawaudio rate=32000 radio://2/capture \
        -radio adevice=hw=1.0:arate=32000:channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm

### Poznámka

Když používáte názvy zařízení ALSA, dvojtečky musí být nahrazeny zkaky rovnáse, čárky tečkami.

Předcházející | Nahoru | Další
Kapitola 11. Rádio | Domů | Kapitola 12. Porty